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	PIONEER 200C ZOOM

	
	Светодиодный осветительный прибор c линзой Френеля RGBW мощностью 200 Вт с регулировкой луча
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	Будьте осторожны при работе. Прикосновение к проводам под высоким напряжением может привести к поражению электрическим током!
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	Никогда не смотрите прямо на источник света!
При работе с прибором или вблизи него надевайте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты.
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	Всегда следите за тем, чтобы данный прибор был подключен к подходящему источнику питания в соответствии со спецификациями, приведенными в данном руководстве или на этикетке с характеристиками устройства. При использовании убедитесь, что оно заземлено!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки!
Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не касался острых краев других предметов. Время от времени проверяйте прибор и шнур питания.
Обязательно заменяйте предохранитель на другой такого же типа и номинала.
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	В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед первым запуском устройства.
Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации и обращайте внимание на предупреждающие знаки, методы и оборудование, указанные в руководстве пользователя.
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	Внимание! Этим символом обозначается горячая поверхность. Во время работы некоторые части корпуса могут нагреваться. После использования подождите, по крайней мере, 10 минут, пока устройство остынет, прежде чем брать его в руки или переносить.
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	Данный прибор следует использовать только в помещениях! Во избежание пожара или поражения током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги. Степень защиты IP 20.
Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -5 °C до +45 °C.
Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого прибора, должен
- обладать нужной квалификацией
- следовать инструкциям данного руководства
- считать данное руководство частью изделия в целом
- хранить данное руководство в течение всего срока службы изделия
- передавать это руководство следующему владельцу или пользователю изделия
- скачивать последнюю версию руководства пользователя из Интернета



[bookmark: bookmark2]Введение
Благодарим за выбор модели Pioneer 200C zoom. Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Перед первым запуском убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, обратитесь к дилеру и не используйте устройство.
[bookmark: bookmark3]Инструкции по безопасности
Устройство было выпущено с завода в полностью исправном состоянии. Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по технике безопасности и предупреждающим надписям, приведенным в данном руководстве. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется или перед его чисткой. Дети и непрофессионалы не должны пользоваться устройством! Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем. Техническое обслуживание должно выполняться только официальными дилерами.
[bookmark: bookmark4]Обзор


Ярмо
Зажим для принадлежностей
Ручка блокировки ярма
Объектив
Ножки
Держатель заслонки и рамки светофильтра
Точка крепления предохранительного троса
Управление меню
Рукоятка
Выключатель питания
Вход питания
Выход питания
Вход DMX
Выход DMX


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]Монтаж
[bookmark: bookmark7]Перед монтажом прибора прочтите "Указания по технике безопасности".
Прибор предназначен для работы только внутри помещений и должен использоваться в сухом помещении с достаточной вентиляцией. Убедитесь, что ни одно из вентиляционных отверстий прибора не заблокировано.
Закрепите прибор на надежной конструкции или поверхности. Не монтируйте прибор на неустойчивую поверхность и в местах, где он может переместиться и упасть. Если вы устанавливаете прибор в таком месте, где его падение может привести к травмам или повреждениям, зафиксируйте его в соответствии с указаниями из данного руководства пользователя с помощью надежно закрепленного предохранительного троса, который удержит прибор, если основной способ крепления окажется ненадежным.
[bookmark: bookmark8]Крепление прибора к плоской поверхности
Прибор можно закрепить на твердой неподвижной плоской поверхности, наклоненной под любым углом. Убедитесь, что поверхность и все используемые крепежные элементы выдерживают вес, по крайней мере, в 10 раз превышающий вес всех приборов и оборудования, которые будут смонтированы на ней.
[bookmark: bookmark9]Надежно закрепите прибор. Не монтируйте прибор на неустойчивую поверхность и в местах, где он может переместиться и упасть. Если вы устанавливаете прибор в таком месте, где его падение может привести к травмам или повреждениям, зафиксируйте его в соответствии с указаниями ниже
 с помощью надежно закрепленного предохранительного троса, который удержит прибор, если основной способ крепления окажется ненадежным.
[bookmark: bookmark10]Монтаж прибора на ферму
Прибор можно закрепить на ферменной или аналогичной конструкции в любом положении. При подвесном вертикальном монтаже прибора можно использовать зажим открытого типа, например, струбцину. При монтаже в любом другом положении необходимо использовать зажим-полумуфту, который полностью обхватывает пояс фермы.
Крепление прибора на ферменной конструкции:
1.	Убедитесь, что ферменная конструкция выдерживает вес, по крайней мере, в 10 раз превышающий вес всех приборов и оборудования, которые будут смонтированы на ней.
2.	Закройте доступ в пространство под рабочей зоной.
3.	Сложите ножки монтажного кронштейна и надежно закрепите зажим на монтажном кронштейне. Используемый болт должен быть размером M10 и изготовлен как минимум из стали марки 8.8. Он должен проходить через обе ножки монтажного кронштейна и закрепляться самоконтрящейся гайкой.
4.	Встаньте на устойчивую платформу, подвесьте прибор вместе с зажимом на ферму и надежно закрепите зажим.
5.	Закрепите прибор с помощью предохранительного троса, как указано ниже.
[bookmark: bookmark11]Крепление с помощью предохранительного троса
Закрепите прибор с помощью предохранительного троса (или другого дополнительного крепления), который должен выдержать вес прибора в случае выхода из строя основного крепления.
Проденьте предохранительный трос через проушину в задней части прибора и обмотайте его вокруг надежного элемента конструкции. Не обматывайте предохранительный трос только вокруг монтажного кронштейна прибора, так как если трос отсоединится от кронштейна, прибор останется незакрепленным.
[bookmark: bookmark12]Подключение по протоколу DMX-512/соединение между приборами
Использование XLR-соединения:
	Выход DMX
	
	Вход DMX
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	1. Группа
2. Сигнал (-)
3. Сигнал (+)
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	1. Группа
2. Сигнал (-)
3. Сигнал (+)



Если вы используете подобные контроллеры, можно подключить DMX-выход контроллера непосредственно к DMX-входу первого прибора в DMX-цепочке. Если вы хотите подключить DMX-контроллеры к другим XLR-выходам, вам необходимо использовать переходные кабели.
Построение последовательной DMX-цепочки:
Подключите DMX-выход первого прибора в DMX-цепочке к DMX-входу следующего прибора. Всегда подключайте один выход ко входу следующего прибора, пока не будут подключены все приборы.
Соединение DMX-512 с терминатором:
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего прибора в цепи.

Внимание: на последнем приборе к DMX-кабелю следует подключить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом к контактам "Сигнал (-)" и "Сигнал (+)" на 3-контактном штекере XLR и вставьте его в DMX-выход последнего прибора.
[bookmark: bookmark14]Подключение питания
Требования к питанию
Прибор Pioneer 200C zoom работает от сети переменного тока напряжением от 100 до 240 вольт (+/-10%, автоматическая настройка). Прибор оснащен источником питания с автоматической настройкой параметров.
Подключение питания между приборами:
Прибор с входом и выходом питания типа Powercon. Подключите выходной штекер питания к входному разъему питания на следующем приборе, и соедините таким образом все приборы.
Внимание: максимальное число подключаемых устройств — 8 шт.
Подключение к электросети:
Подключите устройство к электросети с помощью прилагаемого кабеля питания.
Назначение соединительных кабелей показано ниже:
	Цвет кабеля
	Подключение
	Международное обозначение

	Коричневый
	Под напряжением
	L

	Синий
	Нейтраль
	N

	Желтый/зеленый
	Земля
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Эксплуатация
Прибор Pioneer 200C zoom имеет три разных режима работы. В каждом из режимов вы можете использовать прибор как автономный или в конфигурации "главный-подчиненный". В следующем разделе будут подробно описаны различия в режимах работы.
[bookmark: bookmark15]Структура меню управления
	МЕНЮ
	ПОДМЕНЮ
	Описание

	Addr
	d001-d512
	Адрес RDM/DMX

	CHnL
	Stag (12CH)
	Режимы каналов

	
	ArC.1(3CH)
	

	
	Ar1.d(4CH)
	

	
	ArC.2(4CH)
	

	
	Ar2.d(5CH)
	

	
	Ar2.S(6CH)
	

	
	HSV(3CH)
	

	SP--
	T.(00-99)
	Увеличение скорости автоматической программы

	Pr--
	Pr01~Pr10
	Автоматические программы

	CoLo
	C.(01~15)
	Предустановленный цвет

	Sens
	S.(000-100)
	Чувствительность к звуку

	Strb
	S.01-s.20
	Строб с увеличивающейся скоростью

	rL-
	r.(000-255)
	Диммер красного

	gL--
	g.(000-255)
	Диммер зеленого

	bL--
	b.(000-255)
	Диммер синего

	uL-
	u.(000-255)
	Диммер белого




	[bookmark: bookmark17]МЕНЮ
	ПОДМЕНЮ
	Описание

	Focu
	F.(000-255)
	Регулировка ширины луча

	nodE
	nod.0
	Скорость диммера 0 (без задержки)

	
	nod.1
	Скорость диммера 1

	
	nod.2
	Скорость диммера 2

	
	nod.3
	Скорость диммера 3

	
	nod.4
	Скорость диммера 4 (самая низкая скорость)

	ID
	Id.01-Id.66
	Настройка идентификатора (адреса)

	tEnP
	-25~100
	Температура прибора

	UErn
	
	Версия прошивки

	rSEt
	yes/no
	Сброс

	pnnF
	(1.2~24.0)F
	Регулировка частоты обновления ШИМ (кГц)



[bookmark: bookmark18]Адресация
При использовании сигнала DMX всем приборам должен быть присвоен начальный адрес DMX, чтобы нужный прибор реагировал на правильные управляющие сигналы. Этот цифровой начальный адрес — номер канала, из которого устройство начинает получать цифровую управляющую информацию, передаваемую из DMX-контроллера. Чтобы задать этот начальный адрес, введите правильный номер на дисплее, расположенном на нижней панели устройства.
Вы можете задать один и тот же начальный адрес для всех приборов или группы приборов, или задать разные адреса для каждого прибора в отдельности.
Если вы зададите один и тот же адрес, все приборы начнут получать один и тот же управляющий сигнал из канала с одним и тем же номером. Другими словами, изменение настроек одного канала повлияет на все приборы одновременно.
Если вы зададите другой адрес, каждый прибор начнет прослушивать канал с заданным вами номером в зависимости от количества каналов управления. Это означает, что изменение настроек одного канала повлияет только на выбранный прибор.
Модель Pioneer 200C zoom поддерживает 3/4/5/6/12 каналов. Например, если задать адрес канала 4 в режиме трех каналов, прибор будет использовать каналы 4-7 для управления.
[bookmark: bookmark19]Универсальное управление по протоколу DMX
Эта функция позволяет использовать универсальный контроллер DMX-512 для управления диммером и стробом. DMX-контроллер позволяет создавать уникальные программы по индивидуальному запросу.
[bookmark: bookmark20]Управление RDM
Связь с прибором Pioneer 200C zoom может осуществляться по протоколу RDM (Remote Device Management) в соответствии с Американским национальным стандартом E1.20-2006 ESTA: "Технология развлечений RDM для удаленного управления устройствами по сетям DMX512".
RDM — это двунаправленный протокол связи для использования в системах управления DMX512, это открытый стандарт для настройки устройств DMX512 и мониторинга их состояния.
Протокол RDM позволяет вставлять пакеты данных в поток данных DMX512, не затрагивая существующее оборудование, не поддерживающее RDM. Благодаря этому пульт или отдельный контроллер RDM может отправлять команды на определенные приборы и получать сообщения от них.

[bookmark: bookmark21]С помощью функции RDM вы можете удаленно настроить DMX-адрес вашего оборудования. Это особенно полезно, когда устройство установлено в отдаленном районе.
Для каждого прибора Pioneer 200C zoom на заводе установлен уникальный идентификационный номер RDM UID.
[bookmark: bookmark22]Протокол DMX
STAG
	Режим 12 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Диммер
	000-255: диммер 0-100%

	Канал 2
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%

	Канал 3
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 4
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	Канал 5
	Белый
	000-255: диммер белого 0-100%

	Канал 6
	Предустановленный цвет и цветовая температура
	000-010: нет функции

	
	
	011-030: красный 100%, зеленый 0-100%, синий 0%

	
	
	031-050: красный 100-0%, зеленый 100%, синий 0%

	
	
	051-070: красный 0%, зеленый 100%, синий 0-100%

	
	
	071-090: красный 0%, зеленый 100-0%, синий 100%

	
	
	091-110: красный 0~100%, зеленый 0%, синий 100%

	
	
	111-130: красный 100%, зеленый 0%, синий 100-0%

	
	
	131-150: красный 100%, зеленый 0-100%, синий 0-100%

	
	
	151-170: красный 100-0%, зеленый 100-0%, синий 100%

	
	
	171-200: красный 100%, зеленый 100%, синий 100%

	
	
	201-220: цветовая температура 1 3200 К

	
	
	220-255: цветовая температура 2 5600 К

	Канал 7
	Строб
	000-013: строб выключен

	
	
	014-255: строб с увеличением скорости

	Канал 8
	Регулировка ширины луча
	000-255: функция регулировки ширины луча

	Канал 9
	Автоматическая программа
	000-020: нет функции

	
	
	021-030: авто 1

	
	
	031-040: авто 2

	
	
	041-050: авто 3

	
	
	051-060: авто 4

	
	
	061-070: авто 5

	
	
	071-080: авто 6

	
	
	081-090: авто 7




	Режим 12 каналов
	Функция
	Управление функцией

	
	
	091-100: авто 8

	
	
	101-110: авто 9

	
	
	111-120: авто 10

	
	
	121-255: нет функции

	Канал 10
	Скорость автоматической программы
	000-255: увеличение скорости

	Канал 11
	Режим диммера
	000-005: настройка меню

	
	
	006-055: скорость диммера 0 (без задержки)

	
	
	056-105: скорость диммера 1

	
	
	106-155: скорость диммера 2

	
	
	156-205: скорость диммера 3

	
	
	206-255: скорость диммера 4 (самая низкая скорость)

	Канал 12
	Настройка идентификатора (адреса)
	000-009: ID1-ID66

	
	
	010-019: ID1

	
	
	020-029: ID2

	
	
	030-039: ID3

	
	
	

	
	
	200-209: ID20

	
	
	210: ID21

	
	
	211: ID22

	
	
	

	
	
	255: ID66



	ARC.1

	Режим 3 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%

	Канал 2
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 3
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	AR1.D

	Режим 4 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Диммер
	000-255: диммер 0-100%

	Канал 2
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%

	Канал 3
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 4
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	ARC.2

	Режим 4 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%




	Режим 4 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 2
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 3
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	Канал 4
	Белый
	000-255: диммер белого 0-100%

	AR2.D

	Режим 5 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Диммер
	000-255: диммер 0-100%

	Канал 2
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%

	Канал 3
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 4
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	Канал 5
	Белый
	000-255: диммер белого 0-100%

	AR2.S

	Режим 6 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Диммер
	000-255: диммер 0-100%

	Канал 2
	Красный
	000-255: диммер красного 0-100%

	Канал 3
	Зеленый
	000-255: диммер зеленого 0-100%

	Канал 4
	Синий
	000-255: диммер синего 0-100%

	Канал 5
	Белый
	000-255: диммер белого 0-100%

	Канал 6
	Строб
	000-255: строб с увеличением скорости

	HSV

	Режим 3 каналов
	Функция
	Управление функцией

	Канал 1
	Оттенок
	000-255: оттенок 0-100%

	Канал 2
	Насыщенность
	000-255: насыщенность 0-100%

	Канал 3
	Значение (яркость)
	000-255: значение 0-100% (яркость)



[bookmark: bookmark24]Выбор идентификационного адреса (режим STAG - 12 каналов)
К каждому независимому DMX-адресу можно привязать до 66 приборов со своими идентификаторами. Идентификатор 0 активирует все идентификационные адреса.
Канал 12 в режиме Stag-12 CH используется для выбора целевого идентификационного адреса.
	[bookmark: bookmark23]Значение DMX
	Функция
	
	Значение DMX
	Функция
	
	Значение DMX
	Функция

	000-009
	ID1-ID66
	
	212
	ID23
	
	235
	ID46

	010-019
	ID1
	
	213
	ID24
	
	236
	ID47

	020-029
	ID2
	
	214
	ID25
	
	237
	ID48

	030-039
	ID3
	
	215
	ID26
	
	238
	ID49

	040-049
	ID4
	
	216
	ID27
	
	239
	ID50

	050-059
	ID5
	
	217
	ID28
	
	240
	ID51

	060-069
	ID6
	
	218
	ID29
	
	241
	ID52

	070-079
	ID7
	
	219
	ID30
	
	242
	ID53

	080-089
	ID8
	
	220
	ID31
	
	243
	ID54




	[bookmark: bookmark25]090-099
	ID9
	
	221
	ID32
	
	244
	ID55

	100-109
	ID10
	
	222
	ID33
	
	245
	ID56

	110-119
	ID11
	
	223
	ID34
	
	246
	ID57

	120-129
	ID12
	
	224
	ID35
	
	247
	ID58

	130-139
	ID13
	
	225
	ID36
	
	248
	ID59

	140-149
	ID14
	
	226
	ID37
	
	249
	ID60

	150-159
	ID15
	
	227
	ID38
	
	250
	ID61

	160-169
	ID16
	
	228
	ID39
	
	251
	ID62

	170-179
	ID17
	
	229
	ID40
	
	252
	ID63

	180-189
	ID18
	
	230
	ID41
	
	253
	ID64

	190-199
	ID19
	
	231
	ID42
	
	254
	ID65

	200-209
	ID20
	
	232
	ID43
	
	255
	ID66

	210
	ID21
	
	233
	ID44
	
	
	

	211
	ID22
	
	234
	ID45
	
	
	



[bookmark: bookmark26]Очистка прибора
Из-за осаждения тумана, дыма и пыли следует периодически проводить очистку внутренних и внешних оптических линз и зеркала для оптимизации светоотдачи. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора (например, большое количество дыма, тумана, пыли, росы). При интенсивном использовании прибора в клубе рекомендуется проводить очистку ежемесячно. Периодическая очистка обеспечит долговечность прибора и высокое качество световых эффектов.
Очистка прибора:
1.	Отключите прибор от сети и дайте ему остыть не менее 10 минут.
2.	Аккуратно сдуйте пыль и посторонние частицы с внешней стороны прибора сжатым воздухом низкого давления.
3.	Очистите поверхности, аккуратно протерев их мягкой чистой тканью без ворса, смоченной в слабом растворе моющего средства. Не трите стеклянные поверхности с усилием: удаляйте частицы многократными мягкими нажатиями. Для сушки протрите поверхность мягкой чистой тканью без ворса или используйте сжатый воздух низкого давления. Удалите прилипшие частицы салфеткой без ароматизатора или ватным тампоном, смоченным в средстве для мытья стекол или дистиллированной водой.
4.	Перед повторным включением питания убедитесь, что прибор сухой.
[bookmark: bookmark27]Замена предохранителей
Этот предохранитель расположен в держателе рядом с разъемом питания на панели разъемов.
Замена предохранителя:
1.	Отключите прибор от сети и дайте ему остыть не менее 10 минут.
2.	Открутите крышку предохранителя и извлеките предохранитель. Замените предохранитель на такой же по размеру и номиналу.
3.	Перед повторной подачей питания установите на место крышку предохранителя.
[bookmark: bookmark28]Устранение неполадок
Ниже перечислены некоторые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения.
[bookmark: bookmark29]Прибор не работает, света нет
• Проверьте правильность подключения источника питания и основного предохранителя. Убедитесь, что внешний предохранитель не перегорел.
• Измерьте напряжение сети на главном разъеме.
[bookmark: bookmark30]Технические характеристики
	Модель
	PIONEER 200C ZOOM

	Питание:
	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

	Источник света:
	Светодиод мощностью 200 Вт




	Смешение цветов:
	Смешение цветов RGBW

	Угол регулировки:
	15° – 60° с электроприводом

	Подключение питания:
	Вход и выход питания PowerCON

	Предохранитель:
	F5A, 250 В

	Максимальное количество подключаемых устройств:
	8

	Подключение сигнала:
	Вход и выход XLR с 3 контактами (с 5 контактами по запросу)

	Каналы DMX:
	ARC.1 (3 КАНАЛА), AR1.D (4 КАНАЛА), ARC.2 (4 КАНАЛА), AR2.D (5 КАНАЛОВ), AR2.S (6 КАНАЛОВ), HSV (3 КАНАЛА), STAG (12 КАНАЛОВ)

	Режим управления:
	RDM, DMX, главный-подчиненный

	Корпус:
	Цвет черный, алюминий

	Размеры (без заслонки):
	315 x 296 x 330 мм (12,4 x 11,6 x 13 дюймов)

	Размеры в упаковке (картонная коробка):
	445 x 352 x 360 мм (17,5 x 13,8 x 14,2 дюйма)

	Масса нетто:
	8 кг (17,6 фунтов)

	Масса брутто:
	9,8 кг (21,6 фунта)

	Степень защиты:
	IP20



Примечание: любая информация в руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
[image: ]
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