Bristage PAR100


Прожектор 
COB Par 100 Вт 2 в 1
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочитайте руководство перед эксплуатацией

Осторожно!
Будьте осторожны при работе. Прикосновение к проводам под высоким напряжением может привести к поражению электрическим током!
Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
При использовании убедитесь, что оно заземлено!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки!
В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед первым запуском устройства.
Введение
Благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели мощное и универсальное устройство. Распакуйте устройство. Перед первым запуском убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, обратитесь к дилеру и не используйте устройство.
Инструкции по безопасности
Устройство было выпущено с завода в полностью исправном состоянии. Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по технике безопасности и предупреждающим надписям, приведенным в данном руководстве. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется или перед его чисткой. Дети и непрофессионалы не должны пользоваться устройством! Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем. 
Технические характеристики
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Энергопотребление: 100 Вт             
Светодиод: 1 шт. 100 Вт RGBW (2 в 1) COB                 
Каналы DMX: 2/4/6
Угол раскрытия луча: 60 градусов. 
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск/Звук 
Линейное диммирование на 0–100% 
Высокоскоростной синхронный строб 
Класс защиты: IP20 
Размер изделия : 200×280×350 мм
Размер упаковки: 255×255×360 мм
Масса нетто: 2,5 кг  
Масса брутто: 3,2 кг
Управление меню
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[MENU] Главное меню для выбора или возврат к предыдущему меню
[UP] Выбор меню или увеличение значения
[DOWN] Выбор меню или уменьшение значения
[ENTER] ОК/ввод или выбор подменю
Структура меню:
	№
	На экране
	Значение DMX
	описание

	1
	A001
	001-512
	Настройка адресного кода DMX512 в 4-канальном режиме

	2
	d001
	001-512
	Настройка адресного кода DMX512 в 2-канальном режиме

	3
	H001
	001-512
	Настройка адресного кода DMX512 в 6-канальном режиме

	4
	CL01
	01-03
	Выбор цвета

	5
	CC15
	00–15
	Переход между цветами, от медленного к быстрому

	6
	DE15
	00–15
	Цветовой градиент, от медленного к быстрому

	7
	CP15
	00–15
	Пульсация цветов, от медленной к быстрой

	8
	U255
	000–255
	Диммирование холодного белого, от темного к яркому

	9
	C255
	000–255
	Диммирование теплого белого, от темного к яркому

	10
	F255
	005–255
	Скорость строба, от медленной к быстрой

	11
	Звук
	/
	Изменение цветов с помощью звукового управления


Управление DMX:
После настройки адресов можно начать управлять оборудованием с помощью контроллера света. После включения устройство автоматически определит, получены ли данные DMX 512 или нет.
Режимы каналов:
2 канала (режим d001)
	канал
	Значение канала
	функция
	описание

	Канал 1
	0–255
	Диммирование холодного белого
	Диммирование холодного белого, от темного к яркому

	Канал 2
	0–255
	Диммирование теплого белого
	Диммирование теплого белого, от темного к яркому


4 канала (режим A001)
	канал
	Значение канала
	функция
	описание

	Канал 1
	0–255
	Полное диммирование
	Полное диммирование холодного белого, теплого белого

	Канал 2
	0–255
	Диммирование холодного белого
	Диммирование холодного белого, от темного к яркому

	Канал 3
	0–255
	Диммирование теплого белого
	Диммирование теплого белого, от темного к яркому

	Канал 4
	0–255
	Общая частота строба
	Общая частота строба, от медленного до быстрого


6 каналов (режим H001)
	канал
	Значение канала
	функция
	описание

	Канал 1
	0–255
	Полное диммирование
	Полное диммирование холодного белого, теплого белого

	Канал 2
	0–255
	Диммирование холодного белого
	Диммирование холодного белого, от темного к яркому

	Канал 3
	0–255
	Диммирование теплого белого
	Диммирование теплого белого, от темного к яркому

	Канал 4
	0–255
	Общая частота строба
	Общая частота строба, от медленного до быстрого

	Канал 5
	0–255
	Выбор функции
	000-050: управление каналами 1-4;
051-100: регулировка цветовой температуры по каналу 6 от низкой до высокой;
101–150: переход;
151–200: градиент;
201–250: изменение импульса;
251–255: голосовое управление

	Канал 6
	0–255
	Скорость функции
	Скорость функции, от медленной до быстрой (выбор цвета для вывода цвета)


Настройка адреса DMX
Отображение значения DMX 512 для каждого канала. Эта функция позволяет отображать значение DMX 512 для каждого канала. Автоматически появляется канал с изменяющимся значением.
