Bristage BSW400

СВЕТОДИОДНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА ТИПА CMY SPOT МОЩНОСТЬЮ 400 Вт
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Техническое обслуживание
· Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, избегайте попадания дождя или влаги на устройство.
· Эксплуатация с перерывами поможет продлить срок службы устройства.
· Регулярно чистите вентилятор, сетку вентилятора и линзу, чтобы обеспечить правильную работу устройства.
· Не протирайте корпус спиртом или любым другим органическим растворителем.
Заявление
Устройство обладает отличными эксплуатационными характеристиками и герметичным корпусом. Пользователи должны строго соблюдать предупреждения и инструкции по эксплуатации. В противном случае производитель не отвечает за результаты неправильного использования. Гарантия компании не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования. Дилеры также не несут ответственности за любые неисправности или проблемы, вызванные несоблюдением руководства.
Примечание: любая информация в руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
Описание устройства
Входное напряжение: 110–240 В пер. тока, 50–60 Гц
Энергопотребление: 430 Вт 
Срок службы источника света: 50 000 часов 
Спецификация источника света: импортный новый двигатель светодиодного модуля мощностью 400 Вт 
Цветовая температура: 8000K CRI>95 
Система диммирования: линейная регулировка 0-100%
Система фокусировки: линейная регулировка от 4 метров до 50 метров 
Фрост: 1 независимый фрост-фильтр, мягкое и естественное световое пятно 
Угол увеличения эффекта Spot: 4-35 градусов 
Угол эффекта Wash: 10-50 градусов 
Высокоскоростной строб: 0-30 раз/с 
Скорость строба регулируется. Макросы для строба. 
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
Режим каналов: 23/21 канал
Режим экрана: ЖК-дисплей, управлением клавишами или касанием 
Управляющий сигнал: международный стандарт DMX512. 
Функция RDM позволяет выполнять обновление программного обеспечения по интернету, набирать адресный код 
Цвет: 8 цветов + пустое место. 
Функция полуцвета 
Система смешения цветов: линейная система смешивания цветов CMY+CTO 
Статические трафареты: 12 шт. + пустое место
Вращающиеся трафареты: 7 стеклянных узоров, каждый можно независимо перемещать вперед и назад
Система призм: стандартная одиночная 6-гранная призма и 8-гранная призма, каждую призму можно независимо перемещать вперед и назад 
Функция макросов: функция сброса пульта, независимый режим, режим ведущий-ведомый 
Движение по горизонтали: 540 градусов (16-битная точность), электронная коррекция ошибок 
Движение по вертикали: 540 градусов (16-битная точность), электронная коррекция ошибок
Охлаждение: осевой вентилятор 
Предохранительное устройство: электронный контроль температуры для защиты от перегрева, автоматическое отключение питания при сильном нагреве 
Материал корпуса: термостойкий пластик 
Рабочая температура: от -20 до +40 °С 
Уровень защиты: IP20 
МАССА И РАЗМЕРЫ 
Масса нетто: 26 кг  
Масса брутто: 28 кг
Размеры упаковки: 64 * 55 * 48 см
ФУНКЦИИ МЕНЮ:
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	Режим каналов DMX
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	Сброс двигателя
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	Управление DMX
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	Выкл.
	

	
	1. Панорамирование
	0-255
	

	
	2. Точное панорамирование
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	0-255
	

	
	15. Фокус
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Функции
1. Настройка адреса DMX
Нажмите и выберите "ADDR", чтобы перейти на страницу настройки адреса DMX. Диапазон от 1 до 512, код адреса не должен быть больше, чем 512 минус количество каналов, в противном случае управлением светом будет невозможно. Порядок действий описан ниже: 
Перейдите на страницу адресов DMX, щелкните по пустой области в правой части дисплея, появится всплывающее окно diglog, измените значение, затем нажмите "ENTER" для подтверждения и сохранения кода DMX-адреса.
2. Настройка режима работы света
Перейдите на страницу "WORK MODE" и измените настройки. Можно настроить режим работы света, управление лампами и режим каналов DMX.
Существует 3 режима работы света: РЕЖИМ DMX, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА и ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ. Параметры описаны ниже: 
· Режим DMX: в этом режиме источник света получает данные от контроллера DMX и перемещается. 
· АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА: в этом режиме источник света будет работать с внутренним кодом (данными), игнорируя данные от контроллера DMX.
· УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ: в этом режиме источник света игнорирует данные от контроллера DMX. Когда на сцене звучит громкий звук, устройство запускает сцену, в противном случае он сохраняет последнюю сцену.
· Выбор M/S: данный параметр доступен только в режимах АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА и ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ. Если для этого параметра установлено значение "ВЫКЛ.", устройство не отправляет данные на другое устройство по кабелю DMX. Если установлено значение "ВКЛ.", данные будут немедленно отправлены на другое второстепенное устройство. 
· Режим канала: устройство поддерживает 2 режима каналов DMX: выборка или расширение.
3. Настройки экрана
Поддерживается 2 языка интерфейса и поворот экрана. Откройте соответствующую страницу для настройки параметров:
· Язык: выберите упрощенный китайский или английский.
· Экранная заставка: когда панель находится в режиме ожидания (не работает в течение 10 секунд), на экране появится заставка. Если установлено значение "режим 1", экран будет выключен, если установлено значение "режим 2", в качестве заставки будет отображаться код адреса DMX (РЕЖИМ DMX) или логотип (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА или УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ). Если установлено значение "ВЫКЛ.", экран продолжит работу и будет показывать главное меню.
· Поворот экрана: вращение экрана.
· Сенсорное управление: выключить или включить сенсорные функции. Если они отключены, используйте кодер для управления устройством и настройки параметров.
· Калибровка сенсора: калибровка сенсорного управления, обычно этот пункт не используется.
4. Проверка устройства
Откройте страницу, устройство перейдет в тестовый режим, в этом режиме он не получает данные для контроллера DMX:
· ПАНОРАМИРОВАНИЕ: диапазон от 0 до 255;
· НАКЛОН: диапазон от 0 до 255;
· ФОКУС: диапазон от 0 до 255;
· ЦВЕТ: диапазон от 0 до 255;
· ТРАФАРЕТ: диапазон от 0 до 255;
· ПРИЗМА: диапазон от 0 до 255;
· ФРОСТ: диапазон от 0 до 255;
· СТРОБ: диапазон от 0 до 255.
5. Настройка параметров работы устройства
Откройте страницу, чтобы настроить параметры устройства:
· Инвертировать панорамирование: панорамирование в обратном направлении.
· Инвертировать наклон: наклон в обратном направлении.
· Включить коррекцию: если установлено значение "ВЫКЛ.", при панорамировании или наклоне не будет выполняться коррекция положения. Если установлено значение "ВКЛ.", при панорамировании или наклоне будет выполняться коррекция ошибок.
· Смещение панорамирования: задайте исходное положение панорамирования.
· Смещение наклона: задайте исходное положение наклона.
· Включение лампы: выберите один из трех режимов включения лампы: при включении питания, после сброса и вручную;
· Заводские настройки: восстановление всех параметров до заводских значений.
6. Просмотр состояния 
Откройте страницу:
· Просмотр текущего состояния и версии устройства;
· Сброс DMX: нажмите, чтобы сбросить все данные DMX на 0.
· Сброс системы: нажмите, чтобы выполнить сброс устройства.
7. КАНАЛЫ DMX
Режим 23 каналов
	Канал
	НАЗВАНИЕ
	 ЗНАЧЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	1
	Панорамирование
	 0-255
	0-540 (градусы)

	2
	Точное панорамирование
	 0-255
	0-2 (градусы)

	3
	Наклон
	 0-255
	0-270 (градусы)

	4
	Точный наклон
	 0-255
	0-1 (градусы)

	5
	Скорость пан./накл.
	 0-255
	От быстрого к медленному

	6
	Диммер
	 0-255
	Диммирование на 0–100%

	7
	Строб
	 0-3
	Темный

	
	
	 4-103
	Пульсирующий строб от медленного к быстрому

	
	
	104-107
	Открыть

	
	
	108-155
	Постепенно открывающийся строб от медленного к быстрому

	
	
	156-207
	Постепенно закрывающийся строб от медленного к быстрому

	
	
	208-212
	Открыть

	
	
	213-251
	Случайный строб от медленного к быстрому

	
	
	252-255
	Открыть

	8
	Цвет
	 0-9
	Белый

	
	
	 10-19
	Цвет 1

	
	
	 20-29
	Цвет 2

	
	
	 30-39
	Цвет 3

	
	
	 40-49
	Цвет 4

	
	
	 50-59
	Цвет 5

	
	
	 60-69
	Цвет 6

	
	
	 70-79
	Цвет 7

	
	
	 80-89
	Цвет 8

	
	
	 90-99
	Белый+цвет 1

	
	
	100-109
	Цвет 1 + Цвет 2

	
	
	110-119
	Цвет 2 + Цвет 3

	
	
	120-129
	Цвет 3 + Цвет 4

	
	
	130-139
	Цвет 4 + Цвет 5

	
	
	140-149
	Цвет 5 + Цвет 6

	
	
	150-159
	Цвет 6 + Цвет 7

	
	
	160-169
	Цвет 7 + Цвет 8

	
	
	170-179
	Цвет 8 + Цвет 9

	
	
	180-215
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	216-220
	Остановка

	
	
	221-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	9
	CTO
	 0-255
	CTO

	10
	Голубой
	 0-255
	Голубой

	11
	Пурпурный
	 0-255
	Пурпурный

	12
	Желтый
	 0-255
	Желтый

	13
	Трафарет
	 0-9
	Открыть

	
	
	 10-14
	Трафарет 1

	
	
	15-19
	Трафарет 2

	
	
	20-24
	Трафарет 3

	
	
	25-29
	Трафарет 4

	
	
	30-34
	Трафарет 5

	
	
	35-39
	Трафарет 6

	
	
	40-44
	Трафарет 7

	
	
	45-49
	Трафарет 8

	
	
	50-54
	Трафарет 9

	
	
	55-59
	Трафарет 10

	
	
	60-64
	Трафарет 11

	
	
	 65-69
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	 70-74
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	 75-79
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	 80-84
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	 85-89
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	 90-94
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	 95-99
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	 100-104
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8

	
	
	 105-109
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 9

	
	
	 110-114
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 10

	
	
	 115-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 11

	
	
	 120-127
	Белый

	
	
	 128-190
	Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	
	
	 191-192
	Остановка

	
	
	 193-255
	Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	14
	Масштабирование
	 0-255
	От большого к маленькому

	15
	Фокус
	 0-255
	От далекого к близкому

	16
	Вращение трафарета
	0
	белый 

	
	
	 1-9
	белый 35 градусов

	
	
	 10-19
	Трафарет 1

	
	
	 20-29
	Трафарет 2

	
	
	 30-39
	Трафарет 3

	
	
	 40-49
	Трафарет 4

	
	
	 50-59
	Трафарет 5

	
	
	 60-69
	Трафарет 6

	
	
	 70-79
	Трафарет 7

	
	
	 80-89
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	 90-99
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	 100-109
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	 110-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	 120-129
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	 130-139
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	 140-149
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	 150-200
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	 201-205
	Остановка

	
	
	 206-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	17
	Вращение трафарета
	0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	128-190
	Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	
	
	191-192
	Остановка

	
	
	193-255
	Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	18
	Призма 1
	0-127
	Нет

	
	
	128-255
	Инертная призма 1

	19
	Вращение призмы 1
	 0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	128-187
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	188-195
	Остановка

	
	
	196-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	20
	Призма 2
	0-127
	Нет

	
	
	128-255
	Вставить призму 2

	21
	Вращение призмы 2
	 0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	128-187
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	188-195
	Остановка

	
	
	196-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	22
	Фрост
	 0-127
	Нет

	
	
	128-255
	Вставить фрост

	23
	Сброс
	 0-209
	Нет

	
	
	210-215
	Сброс двигателя XY через 3 секунды

	
	
	216-219
	Нет

	
	
	220-235
	Сброс двигателя эффектов через 3 секунды

	
	
	236-239
	Нет

	
	
	240-255
	Сброс устройства через 3 секунды


Режим 21 канала
	Канал
	НАЗВАНИЕ
	 ЗНАЧЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	1
	Панорамирование
	 0-255
	0-540 (градусы)

	2
	Точное панорамирование
	 0-255
	0-2 (градусы)

	3
	Наклон
	 0-255
	0-270 (градусы)

	4
	Точный наклон
	 0-255
	0-1 (градусы)

	5
	Диммер
	 0-255
	Диммирование на 0–100%

	6
	Строб
	 0-3
	Темный

	
	
	 4-103
	Пульсирующий строб от медленного к быстрому

	
	
	104-107
	Открыть

	
	
	108-155
	Постепенно открывающийся строб от медленного к быстрому

	
	
	156-207
	Постепенно закрывающийся строб от медленного к быстрому

	
	
	208-212
	Открыть

	
	
	213-251
	Случайный строб от медленного к быстрому

	
	
	252-255
	Открыть

	7
	Цвет
	 0-9
	Белый

	
	
	 10-19
	Цвет 1

	
	
	 20-29
	Цвет 2

	
	
	 30-39
	Цвет 3

	
	
	 40-49
	Цвет 4

	
	
	 50-59
	Цвет 5

	
	
	 60-69
	Цвет 6

	
	
	 70-79
	Цвет 7

	
	
	 80-89
	Цвет 8

	
	
	 90-99
	Белый+цвет 1

	
	
	100-109
	Цвет 1 + Цвет 2

	
	
	110-119
	Цвет 2 + Цвет 3

	
	
	120-129
	Цвет 3 + Цвет 4

	
	
	130-139
	Цвет 4 + Цвет 5

	
	
	140-149
	Цвет 5 + Цвет 6

	
	
	150-159
	Цвет 6 + Цвет 7

	
	
	160-169
	Цвет 7 + Цвет 8

	
	
	170-179
	Цвет 8 + Цвет 9

	
	
	180-215
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	216-220
	Остановка

	
	
	221-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	8
	Голубой
	 0-255
	Голубой

	9
	Пурпурный
	 0-255
	Пурпурный

	10
	Желтый
	 0-255
	Желтый

	11
	Трафарет
	 0-9
	Открыть

	
	
	 10-14
	Трафарет 1

	
	
	15-19
	Трафарет 2

	
	
	20-24
	Трафарет 3

	
	
	25-29
	Трафарет 4

	
	
	30-34
	Трафарет 5

	
	
	35-39
	Трафарет 6

	
	
	40-44
	Трафарет 7

	
	
	45-49
	Трафарет 8

	
	
	50-54
	Трафарет 9

	
	
	55-59
	Трафарет 10

	
	
	60-64
	Трафарет 11

	
	
	 65-69
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	 70-74
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	 75-79
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	 80-84
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	 85-89
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	 90-94
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	 95-99
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	 100-104
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8

	
	
	 105-109
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 9

	
	
	 110-114
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 10

	
	
	 115-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 11

	
	
	 120-127
	Белый

	
	
	 128-190
	Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	
	
	 191-192
	Остановка

	
	
	 193-255
	Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	12
	Вращение трафарета
	0
	белый 

	
	
	 1-9
	белый 35 градусов

	
	
	 10-19
	Трафарет 1

	
	
	 20-29
	Трафарет 2

	
	
	 30-39
	Трафарет 3

	
	
	 40-49
	Трафарет 4

	
	
	 50-59
	Трафарет 5

	
	
	 60-69
	Трафарет 6

	
	
	 70-79
	Трафарет 7

	
	
	 80-89
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	 90-99
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	 100-109
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	 110-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	 120-129
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	 130-139
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	 140-149
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	 150-200
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	 201-205
	Остановка

	
	
	 206-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	13
	Вращение трафарета
	 0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	 128-190
	Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	
	
	 191-192
	Остановка

	
	
	 193-255
	Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	14
	Призма 1
	 0-127
	Нет

	
	
	 128-255
	Инертная призма 1

	15
	Вращение призмы 1
	 0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	 128-187
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	 188-195
	Остановка

	
	
	 196-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	16
	Призма 2
	 0-127
	Нет

	
	
	 128-255
	Вставить призму 2

	17
	Вращение призмы 2
	 0-127
	0-360 (градусы)

	
	
	 128-187
	Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	
	
	 188-195
	Остановка

	
	
	 196-255
	Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	18
	Фрост
	 0-127
	Нет

	
	
	 128-255
	Вставить фрост

	19
	Масштабирование
	 0-255
	От большого к маленькому

	20
	Фокус
	 0-255
	От далекого к близкому

	21
	Сброс
	 0-209
	Нет

	
	
	 210-215
	Сброс двигателя XY через 3 секунды

	
	
	 216-219
	Нет

	
	
	 220-235
	Сброс двигателя эффектов через 3 секунды

	
	
	 236-239
	Нет

	
	
	 240-255
	Сброс устройства через 3 секунды


Прочтите данное руководство перед эксплуатацией прибора









