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Меню, вверх, вниз, подтвердить
Кнопка Menu: выбрать функцию
Кнопка Up: увеличить значение
Клавиша Down: уменьшить значение
Кнопка Enter: подтвердить и сохранить

II. Функции меню
Нажимайте кнопку Menu, чтобы выбрать нужную функцию. Нажимайте Up или Down, чтобы изменить значение функции. Нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.
Таблица функций меню:
	A001
	
	A512
	Изменение кода адреса (A001–A512): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	CH03
	
	CH39
	Переключение между каналами CH04, CH11, CH32, CH39: нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	M000
	
	M083
	Встроенные эффекты "три в одном", 84 шт. (M000–M083), нажимайте кнопки Up или Down для переключения, нажмите Enter для сохранения.

	S000
	
	S255
	Изменение скорости эффектов "три в одном" (S000–S255), нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	M000
	
	M040
	Встроенные промежуточные эффекты белого света, 41 шт. (M000–M040), нажимайте кнопки Up или Down для переключения, нажмите Enter для сохранения.

	S000
	
	S255
	Изменение скорости промежуточных эффектов белого света (S000–S255), нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	Звук
	
	Звук
	Режим звукового управления.

	R255
	
	R000
	Изменение яркости красных светодиодов (R000–R255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	G255
	
	G000
	Изменение яркости зеленых светодиодов (G000–G255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	B255
	
	B000
	Изменение яркости синих светодиодов (B000–B255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	W255
	
	B000
	Изменение яркости белых светодиодов (W000–W255): нажимайте кнопки Up или Down для изменения, нажмите Enter для сохранения.

	T000
	
	
	Показать температуру, например, T045 означает, что текущая температура устройства составляет 45 °С. Если термистор 10K не установлен, отображается T000.




III. Режим управления "ведущий-ведомый"
Подключите два или более идентичных устройства к трехжильной сигнальной линии DMX, для каждого устройства задается адресный код в диапазоне A001–A512. Любое устройство может быть ведущим, другие будут ведомыми, они повторяют все эффекты, которые выполняются на ведущем устройстве.
Примечания. 1. В одной группе устройств может быть только одно ведущее устройство. Если ведущих устройств несколько, все устройства будут работать несинхронно.
Если устройств всего два, они оба должны быть ведущими, когда пульт DMX512 выключен.

IV. Настройка устройства
Для любого адресного кода от A001 до A512 удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам. Заводские настройки в основном включают в себя выходную мощность устройства, режим работы вентилятора, температуру срабатывания защиты от перегрева и параметры передачи данных. Сброс к заводским настройкам выполняется при удержании кнопки в течение 5 секунд.
Таблица заводских настроек:
	R255
	
	R032
	Увеличьте или уменьшите ток красных светодиодов (R032–R255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию R200.

	G255
	
	G032
	Увеличьте или уменьшите ток зеленых светодиодов (G032–G255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию G200.

	B255
	
	B032
	Увеличьте или уменьшите ток синих светодиодов (B032–B255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию B200.

	W255
	
	W032
	Увеличьте или уменьшите ток белых светодиодов (W032–W255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию W240.

	FAN0
	
	FAN1
	Настройка вентилятора: запуск вентилятора при поступлении питания на fan0; запуск вентилятора, когда значение Fan1 достигнет заданной температуры защиты от перегрева, нажмите ENTER для сохранения.

	T040
	
	T070
	Настройка температуры для включения защиты от перегрева, измените значение кнопками UP или DOWN (40–70 °С), нажмите ENTER для сохранения, по умолчанию 65.

	Отправить
	
	Отправить
	Отправить параметры вверх или вниз на все остальные устройства, соединенные трехжильными сигнальными линиями. Для подтверждения удерживайте кнопку MENU 5 секунд, для отмены нажмите кнопку ENTER.



V. Пульт DMX512
После включения питания будут заданы адресные коды всех устройств, подключенных к пульту DMX512 параллельно трехжильной сигнальной линией. Адресный код адреса перестанет мигать, указывая на то, что сигнал с пульта DMX512 был отправлен на устройства. Управление соответствующими функциями выполняется с пульта DMX512 в соответствии с описание каждого канала.




Описание канала CH04:
	канал
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов

	2
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов

	3
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов

	4
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов



Описание канала CH11:
	канал
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Полное диммирование

	2
	000-255
	Частота работы эффектов "три в одном"

	3
	000-255
	Режим "три в одном" (подробнее смотрите в разделе VI. "Режим эффектов")

	4
	000-255
	Скорость в режиме "три в одном"

	5
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов

	6
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов

	7
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов

	8
	000-255
	Частота работы белого света

	9
	000-255
	Режим белого света (см. раздел VI. Режим эффектов)

	10
	000-255
	Скорость в режиме белого света

	11
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов



Описание канала CH32:
	канал
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	2
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	3
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	4
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1"

	5
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1"

	6
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2 в эффекте "3 в 1"

	…
	…
	……

	22
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	23
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	24
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	25
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 1.

	26
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2.

	27
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 3.

	28
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 4.

	29
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 5.

	30
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 6.

	31
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7.

	32
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7.



Описание канала CH39:
	канал
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Полное диммирование

	2
	000-255
	Частота работы эффектов "три в одном"

	3
	000-255
	Режим "три в одном" (подробнее см. в разделе VI)

	4
	000-255
	Скорость в режиме "три в одном"

	5
	000-255
	Частота работы белого света

	6
	000-255
	Режим белого света (см. раздел VI. для получения подробной информации)

	7
	000-255
	Скорость в режиме белого света

	8
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	9
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	10
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 1 в эффекте "3 в 1"

	…
	…
	……

	29
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	30
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	31
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 8 в эффекте "3 в 1"

	32
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 1.

	33
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 2.

	34
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 3.

	35
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 4.

	36
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 5.

	37
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 6.

	38
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7.

	39
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов в сегменте 7.






VI. Режим эффектов
Режим эффекта "три в одном":
	Значение канала
	Код режима
	Эффект

	0-2
	0
	Нет эффекта

	3-5
	1
	Все красные светодиоды включены.

	6-8
	2
	Все зеленые светодиоды включены.

	9-11
	3
	Все синие светодиоды включены.

	12-14
	4
	Все красные и зеленые светодиоды включены.

	15-17
	5
	Все красные и синие светодиоды включены.

	18-20
	6
	Все зеленые и синие светодиоды включены.

	21-23
	7
	Все красные, зеленые синие светодиоды включены.

	24-26
	8
	Код интегрированного режима, циклы 1-7

	27-29
	9
	Градиент

	30-32
	10
	Изменение

	33-35
	11
	Секция красных светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	36-38
	12
	Секция зеленых светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	39-41
	13
	Секция синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	42-44
	14
	Секция красных и зеленых светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	45-47
	15
	Секция красных и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	48-50
	16
	Секция зеленых и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	51-53
	17
	Секция красных, зеленых и синих светодиодов выполняет эффект "бег лошади"

	54-56
	18
	Код интегрированного режима, циклы 11-17

	57-59
	19
	Две секции красных светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	60-62
	20
	Две секции зеленых светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	63-65
	21
	Две секции синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	66-68
	22
	Две секции красных и зеленых светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	69-71
	23
	Две секции красных и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	72-74
	24
	Две секции зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	75-77
	25
	Две секции красных, зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бег лошади".

	78-80
	26
	Код интегрированного режима, циклы 19-25.

	81-83
	27
	Обновление секции красных светодиодов.

	84-86
	28
	Обновление секции зеленых светодиодов.

	87-89
	29
	Обновление секции синих светодиодов.

	90-92
	30
	Обновление секции красных и зеленых светодиодов.

	93-95
	31
	Обновление секции красных и синих светодиодов.

	96-98
	32
	Обновление секции зеленых и синих светодиодов.

	99-101
	33
	Обновление секции красных, зеленых и синих светодиодов.

	102-104
	34
	Код интегрированного режима, циклы 27-33.

	105-107
	35
	Каждая секция красных светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	108-110
	36
	Каждая секция зеленых светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	111-113
	37
	Каждая секция синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	114-116
	38
	Каждая секция красных и зеленых светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	117-119
	39
	Каждая секция красных и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	120-122
	40
	Каждая секция зеленых и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	123-125
	41
	Каждая секция красных, зеленых и синих светодиодов в начале и в конце обновляется вперед-назад.

	126-128
	42
	Код интегрированного режима, циклы 35-41.

	129-131
	43
	Два сегмента красных светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	132-134
	44
	Два сегмента зеленых светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	135-137
	45
	Два сегмента синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	138-140
	46
	Два сегмента красных и зеленых светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	141-143
	47
	Два сегмента красных и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	144-146
	48
	Два сегмента зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	147-149
	49
	Два сегмента красных, зеленых и синих светодиодов выполняют эффект "бега" вперед-назад.

	150-152
	50
	Код интегрированного режима, циклы 43-49.

	153-155
	51
	Секция красных светодиодов и секция зеленых светодиодов выполняют "бег" назад.

	156-158
	52
	Секция зеленых светодиодов и секция синих светодиодов выполняют "бег" назад.

	159-161
	53
	Секция синих светодиодов и секция красных и зеленых светодиодов выполняют "бег" назад.

	162-164
	54
	Секция красных и зеленых светодиодов и секция красных и синих светодиодов выполняют "бег" назад.

	165-167
	55
	Секция красных и синих светодиодов и секция зеленых и синих светодиодов выполняют "бег" назад.

	168-170
	56
	Секция зеленых и синих светодиодов и секция красных, зеленых и синих светодиодов выполняют "бег" назад.

	171-173
	57
	Секция красных, зеленых и синих светодиодов и секция красных светодиодов выполняют "бег" назад.

	174-176
	58
	Код интегрированного режима, циклы 51-57.

	177-179
	59
	Два сегмента красных светодиодов движутся по квадрату.

	180-182
	60
	Два сегмента зеленых светодиодов движутся по квадрату.

	183-185
	61
	Два сегмента синих светодиодов движутся по квадрату.

	186-188
	62
	Два сегмента красных и зеленых светодиодов движутся по квадрату.

	189-191
	63
	Два сегмента красных и синих светодиодов движутся по квадрату.

	192-194
	64
	Два сегмента зеленых и синих светодиодов движутся по квадрату.

	195-197
	65
	Два сегмента красных, зеленых и синих светодиодов движутся по квадрату.

	198-200
	66
	Код интегрированного режима, циклы 59-65.

	201-203
	67
	Секция красных светодиодов создает "остаточную тень".

	204-206
	68
	Секция зеленых светодиодов создает "остаточную тень".

	207-209
	69
	Секция синих светодиодов создает "остаточную тень".

	210-212
	70
	Секция красных и зеленых светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень".

	213-215
	71
	Секция красных и синих светодиодов создает "остаточную тень".

	216-218
	72
	Секция зеленых и синих светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень".

	219-221
	73
	Секция красных, зеленых и синих светодиодов, выполняющих эффект "бег лошади", создает "остаточную тень".

	222-224
	74
	Код интегрированного режима, циклы 105-111.

	225-227
	75
	"Накопление" в секции красных светодиодов.

	228-230
	76
	"Накопление" в секции зеленых светодиодов.

	231-233
	77
	"Накопление" в секции синих светодиодов.

	234-236
	78
	"Накопление" в секции красных и зеленых светодиодов.

	237-239
	79
	"Накопление" в секции красных и синих светодиодов.

	240-242
	80
	"Накопление" в секции зеленых и синих светодиодов.

	243-245
	81
	"Накопление" в секции красных, зеленых и синих светодиодов.

	246-248
	82
	Код интегрированного режима, циклы 113-119.

	249-251
	87
	"Накопление" разных цветов.

	252-254
	88
	Поток разных цветов.

	255
	89
	Коды режимов 11–81, которые позволяют изменять цвет фона с помощью красного, зеленого и синего.


Эффекты в режиме белого света:
	Значение канала
	Код режима
	Эффект

	0-5
	1
	Нет эффекта

	6-11
	2
	Первая белая секция

	12-17
	3
	Вторая белая секция

	18-23
	4
	Третья белая секция

	24-29
	5
	Четвертая белая секция

	30-35
	6
	Пятая белая секция

	36-41
	7
	Шестая белая секция

	42-47
	8
	Седьмая белая секция

	48-53
	9
	Восьмая белая секция

	54-59
	19
	Белая секция движется слева направо.

	60-65
	20
	Белая секция движется справа налево.

	66-71
	23
	Белая секция движется слева направо в стиле "бег лошади".

	72-77
	24
	Две белых секции движутся справа налево в стиле "бег лошади".

	78-83
	27
	Три белых секции движутся слева направо в стиле "бег лошади".

	84-89
	28
	Три белых секции движутся справа налево в стиле "бег лошади".

	90-95
	30
	Белая секция движется вперед-назад.

	96-101
	33
	Две белых секции движутся вперед-назад.

	102-107
	34
	Три белых секции движутся вперед-назад.

	108-113
	37
	Белый хвост сталкивается слева направо.

	114-119
	39
	Белый хвост падает справа налево.

	120-125
	40
	Белый хвост падает слева направо.

	126-131
	43
	Белый хвост падает справа налево.

	132-137
	45
	Белый хвост движется вперед-назад.

	138-143
	47
	Белое пятно обновляется слева направо.

	144-149
	49
	Белое пятно обновляется справа налево.

	150-155
	51
	Каждая белая секция обновляется в середине.

	156-161
	53
	Средняя белая секция обновляется с обоих концов

	162-167
	55
	Каждая белая секция движется вперед-назад.

	168-173
	57
	Белая секция "накапливается" слева направо.

	174-179
	59
	Белая секция "накапливается" справа налево.

	180-185
	61
	Белые волны идут слева направо.

	186-191
	63
	Белые волны идут справа налево.

	192-197
	65
	Каждые две волны белого света сливаются в середине.

	198-203
	67
	Волна белого света разделяется от середины к двум концам.

	204-209
	69
	Белые пятна с интервалом в четыре сегмента движутся вперед-назад.

	210-215
	71
	Четыре сегмента соединяют белые пятна, движущиеся вперед-назад.

	216-221
	73
	Белая секция быстро движется слева направо.

	222-227
	75
	Белая секция быстро движется справа налево.

	228-233
	77
	Градиентный белый свет движется слева направо и ярко светится в конце.

	234-239
	79
	Два белых маятника.

	240-245
	81
	После накопления секции белых светодиодов одна часть гаснет.

	246-251
	87
	Белый пятна сталкиваются с обоих концов и расширяются.

	252-255
	88
	Комплексный режим.



VII. Технические характеристики
[bookmark: OLE_LINK5]Напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Мощность: 38 В / 280 Вт
Светодиоды: 8645050 трехцветных + 96 белых
Режим управления: DMX512, автономный, ведущий и ведомый, звуковое управление, с функцией RDM.
Каналы: 04, 11, 32, 39
Диммирование: 32-битное линейное диммирование 0–100%
Особенности: 8 + 8 секций с "бегом лошади" + разные цвета + строб
Рабочая температура: от -30 °С до +50 °С
Частота строба: 1–30 Гц
Материал корпуса: черный металл
Режим подключения: вход/выход DMX512, вход/выход питания.
Уровень защиты: IP20
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