Bristage SW120

Светодиодная голова типа Spot на 120 Вт + 9 голов типа Wash по 10 Вт
(Управление пикселями)
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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 СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ


Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.
	[image: ]ОСТОРОЖНО!
Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!



	[image: ]ОСТОРОЖНО!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.


Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
[bookmark: OLE_LINK1]1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.
Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1. Кабель питания XLR — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кронштейн Omega — 1 шт.
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
2 Монтаж и установка
2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.
Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.
При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.
Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).
Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.
2.2 Точки монтажа:
Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,
не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.
Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.
2.3 Установка зажима:
Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.[image: ]

2.4 Подключение контроллера DMX-512
Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX
3-контактный разъем XLR
Вход DMX
3-контактный разъем XLR
1: заземление
2: данные (-)
3: данные (+)
Выход DMX512
3-контактный разъем XLR
Общий
Вход DMX512
3-контактный разъем XLR


2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.
[image: ]120 Ом
Контакт 3
Контакт 2


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПИТАНИЕ
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Энергопотребление: 245 Вт
Светодиодный источник: 120 Вт белый + 9 светодиодов RGBW 4 в 1 по 10 Вт 
Каждым цветом светодиодов RGBW можно управлять отдельно
Угол раскрытия луча: 11° (Spot) / 25° (Wash)
Срок службы лампы: 5000 часов, низкое потребление
Каналы DMX: 4/16/21/25/50
Цветовой круг: 7 цветов + белый
Трафаретное колесо: 6 трафаретов + свободное место
Призма: вращающаяся призма с 3 гранями
Фокус: электронный линейный фокус
Движение: панорамирование на 540 градусов, наклон на 270 градусов 
Режим управления: DMX, авто, звук, ведущий/ведомый
Экран: ЖК-дисплей
Масса брутто: 11,8 кг
Размер упаковки: 48x36x32 см


Размеры
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4 Функции
4.1 Настройка адреса DMX
С помощью этой функции можно задать нужный адрес DMX с помощью панели управления.
Выберите с помощью кодера.
Нажмите на кодер и задайте адрес DMX, вращая кодер.
Нажмите на кодер для подтверждения.
Нажмите кнопку Mode/Esc, чтобы вернуться в главное меню.
Настройка адреса DMX
Отображение значения DMX 512 для каждого канала
Эта функция позволяет отображать значение DMX 512 для каждого канала. На экране автоматически
появляется канал с изменяющимся значением.
4.2 Режим работы
Устройство поддерживает 16 и 23 канала и принимает сигнал DMX по международному стандарту.
В режиме 【Run】 вы можете выбрать режим 【Master】 [Управление звуком] 
[Автоматический запуск Master] [Управление основным звуком] и режим 【Slave】.
4.3 Настройка языка
С помощью этой функции вы можете выбрать язык — английский или китайский.
4.4 Расширенные настройки
Инверсия панорамирования 
С помощью этой функции можно изменить направление панорамирования.
Инверсия наклона
С помощью этой функции можно изменить направление 1-го движения наклона.
Инверсия экрана
С помощью этой функции можно изменить направление 2-го движения наклона.
Сброс 
Эта функция позволяет сбросить настройки устройства с помощью панели управления. Вы можете выбрать другую функцию сброса, повернув кодер.
Сброс до заводских настроек
Эта функция позволяет восстановить заводские настройки.
4.5 Состояние системы
Эта функция позволяет узнать время включения, время работы,
текущий режим работы, температуру и версию программного обеспечения.
4.6 Ручное управление
Эта функция позволяет настраивать панорамирование, наклон, и скорость перемещения, а также регулировать яркость, строб и цвет.





5 КАНАЛЫ DMX
5.1 Таблица для 4 каналов
	Канал
	Функция
	Значения

	1
	Диммирование устройства Spot
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	2
	Диммирование устройства Wash
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	3
	Автоматическая программа 
	000
	-
	005
	Выкл.

	
	
	006
	-
	025
	Автоматическая программа 01 Spot + Wash

	
	
	026
	-
	045
	Автоматическая программа 02 Spot + Wash

	
	
	046
	-
	065
	Автоматическая программа 03 Spot + Wash

	
	
	066
	-
	085
	Автоматическая программа 04 Spot + Wash

	
	
	086
	-
	105
	Автоматическая программа 05 только Spot

	
	
	106
	-
	125
	Автоматическая программа 06 только Spot

	
	
	126
	-
	145
	Автоматическая программа 07 только Spot

	
	
	146
	-
	165
	Автоматическая программа 08 только Spot

	
	
	166
	-
	185
	Автоматическая программа 09 только Wash

	
	
	186
	-
	205
	Автоматическая программа 10 только Wash

	
	
	206
	-
	225
	Автоматическая программа 11 только Wash

	
	
	226
	-
	255
	Автоматическая программа 12 только Wash

	4
	Автоматическая скорость
	000
	-
	255
	Автоматическая скорость медленная -> быстрая



5.2 Таблица для 16 каналов
	Канал
	Функция
	Значения

	1
	Панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	2
	Точное панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	3
	Наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	4
	Точный наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	5
	Диммирование устройства Spot
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	6
	Функции строба
Spot
	000
	-
	005
	Включить строб

	
	
	006
	-
	010
	Выключить строб

	
	
	011
	-
	033
	Пульсация случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	034
	-
	056
	Расширение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	057
	-
	079
	Сужение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	080
	-
	102
	Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый

	
	
	103
	-
	127
	Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом)

	
	
	128
	-
	250
	Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц

	
	
	251
	-
	255
	Включить строб

	7
	Цветовой круг 
	000
	-
	005
	Цвет выключен (открыт)

	
	
	006
	-
	017
	Открыт / Красный

	
	
	018
	-
	029
	Красный

	
	
	030
	-
	041
	Красный/Оранжевый

	
	
	042
	-
	053
	Оранжевый

	
	
	054
	-
	065
	Оранжевый/ Зеленый

	
	
	066
	-
	077
	Зеленый

	
	
	078
	-
	089
	Зеленый/ Средне-синий

	
	
	090
	-
	101
	Средне-синий

	
	
	102
	-
	113
	Средний синий / Желтый

	
	
	114
	-
	125
	Желтый

	
	
	126
	-
	137
	Желтый / Голубой

	
	
	138
	-
	149
	Голубой

	
	
	150
	-
	161
	Голубой / Фиолетовый

	
	
	162
	-
	173
	Фиолетовый

	
	
	174
	-
	185
	Фиолетовый / Открыт

	
	
	186
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение цветового круга  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение цветового круга Остановка

	
	
	225
	-
	255
	Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	8
	Трафаретное колесо 
	000
	-
	005
	Открыть

	
	
	006
	-
	017
	Трафарет 1 — круг с точками

	
	
	018
	-
	029
	Трафарет 2 — вихрь

	
	
	030
	-
	041
	Трафарет 3 — треугольник

	
	
	042
	-
	053
	Трафарет 4 — случайные точки

	
	
	054
	-
	065
	Трафарет 5 — голубой многоцветный

	
	
	066
	-
	077
	Трафарет 6 — линия

	
	
	078
	-
	089
	Открыть

	
	
	090
	-
	101
	Тряска трафарета 1 медленно -> быстро

	
	
	102
	-
	113
	Тряска трафарета 2 медленно -> быстро

	
	
	114
	-
	125
	Тряска трафарета 3 медленно -> быстро

	
	
	126
	-
	137
	Тряска трафарета 4 медленно -> быстро

	
	
	138
	-
	149
	Тряска трафарета 5 медленно -> быстро

	
	
	150
	-
	161
	Тряска трафарета 6 медленно -> быстро

	
	
	162
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение трафаретного колеса  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение трафаретного колеса Остановка

	
	
	225
	-
	255
	 Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	9
	Вращение трафарета
	000
	-
	005
	Вращение трафарета Выкл.

	
	
	006
	-
	128
	Положение трафарета 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения трафарета

	
	
	193
	-
	255
	Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки

	10
	Фокус
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	11
	Вращение круга с призмами    
	000
	-
	005
	Призма выключена

	
	
	006
	-
	128
	Призма включена (без вращения)

	
	
	129
	-
	255
	Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке

	12
	Диммирование устройства Wash
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	13
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	14
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	15
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	16
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 
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5.3 Таблица для 21 канала
	Канал
	Функция
	Значения

	1
	Панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	2
	Точное панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	3
	Наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	4
	Точный наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	5
	Диммирование устройства Spot
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	6
	Функции строба
Spot
	000
	-
	005
	Включить строб

	
	
	006
	-
	010
	Выключить строб

	
	
	011
	-
	033
	Пульсация случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	034
	-
	056
	Расширение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	057
	-
	079
	Сужение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	080
	-
	102
	Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый

	
	
	103
	-
	127
	Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом)

	
	
	128
	-
	250
	Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц

	
	
	251
	-
	255
	Включить строб

	7
	Цветовой круг 
	000
	-
	005
	Цвет выключен (открыт)

	
	
	006
	-
	017
	Открыт / Красный

	
	
	018
	-
	029
	Красный

	
	
	030
	-
	041
	Красный/Оранжевый

	
	
	042
	-
	053
	Оранжевый

	
	
	054
	-
	065
	Оранжевый/ Зеленый

	
	
	066
	-
	077
	Зеленый

	
	
	078
	-
	089
	Зеленый/ Средне-синий

	
	
	090
	-
	101
	Средне-синий

	
	
	102
	-
	113
	Средний синий / Желтый

	
	
	114
	-
	125
	Желтый

	
	
	126
	-
	137
	Желтый / Голубой

	
	
	138
	-
	149
	Голубой

	
	
	150
	-
	161
	Голубой / Фиолетовый

	
	
	162
	-
	173
	Фиолетовый

	
	
	174
	-
	185
	Фиолетовый / Открыт

	
	
	186
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение цветового круга  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение цветового круга Остановка

	
	
	225
	-
	255
	Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	8
	Трафаретное колесо 
	000
	-
	005
	Открыть

	
	
	006
	-
	017
	Трафарет 1 — круг с точками

	
	
	018
	-
	029
	Трафарет 2 — вихрь

	
	
	030
	-
	041
	Трафарет 3 — треугольник

	
	
	042
	-
	053
	Трафарет 4 — случайные точки

	
	
	054
	-
	065
	Трафарет 5 — голубой многоцветный

	
	
	066
	-
	077
	Трафарет 6 — линия

	
	
	078
	-
	089
	Открыть

	
	
	090
	-
	101
	Тряска трафарета 1 медленно -> быстро

	
	
	102
	-
	113
	Тряска трафарета 2 медленно -> быстро

	
	
	114
	-
	125
	Тряска трафарета 3 медленно -> быстро

	
	
	126
	-
	137
	Тряска трафарета 4 медленно -> быстро

	
	
	138
	-
	149
	Тряска трафарета 5 медленно -> быстро

	
	
	150
	-
	161
	Тряска трафарета 6 медленно -> быстро

	
	
	162
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение трафаретного колеса  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение трафаретного колеса Остановка

	
	
	225
	-
	255
	 Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	9
	Вращение трафарета
	000
	-
	005
	Вращение трафарета Выкл.

	
	
	006
	-
	128
	Положение трафарета 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения трафарета

	
	
	193
	-
	255
	Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки

	10
	Фокус
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	11
	Вращение круга с призмами
	000
	-
	005
	Вращение трафарета Выкл.

	
	
	006
	-
	128
	Положение трафарета 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения трафарета

	
	
	193
	-
	255
	Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки

	12
	Диммирование устройства Wash
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	13
	Функции строба
Wash
	000
	-
	005
	Включить строб

	
	
	006
	-
	010
	Выключить строб

	
	
	011
	-
	033
	Пульсация случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	034
	-
	056
	Расширение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	057
	-
	079
	Сужение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	080
	-
	102
	Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый

	
	
	103
	-
	127
	Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом)

	
	
	128
	-
	250
	Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц

	
	
	251
	-
	255
	Включить строб

	14
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	15
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	16
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	17
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	18
	Цветовой макрос
(переопределяет RGBW)
и скачки цвета 
и затухание цвета
	000
	-
	005
	Цвет выключен

	
	
	006
	-
	013
	Красный

	
	
	014
	-
	021
	Янтарный

	
	
	022
	-
	029
	Желтый теплый

	
	
	030
	-
	037
	Желтый

	
	
	038
	-
	045
	Зеленый

	
	
	046
	-
	053
	Бирюзовый

	
	
	054
	-
	061
	Голубой

	
	
	062
	-
	069
	Синий

	
	
	070
	-
	077
	Лавандовый

	
	
	078
	-
	085
	Розовато-лиловый

	
	
	086
	-
	093
	Пурпурный

	
	
	094
	-
	101
	Розовый

	
	
	102
	-
	109
	Теплый белый

	
	
	110
	-
	117
	Белый

	
	
	118
	-
	125
	Холодный белый

	
	
	126
	-
	127
	Остановка скачков цвета

	
	
	128
	-
	191
	Скорость скачков цвета медленная -> быстрая / Цвет 1 -> 12

	
	
	192
	-
	255
	Скорость обесцвечивания медленная -> быстрая / Цвет 1 -> 12

	19
	Макрос панорамирования/наклона
	000
	-
	005
	Выкл.

	
	
	006
	-
	040
	Панорамирование "маленькое > большое"

	
	
	041
	-
	075
	Наклон "маленький > большой"

	
	
	076
	-
	110
	Панорамирование / наклон "маленький > большой"

	
	
	111
	-
	145
	Панорамирование / наклон (инверсия) "маленький > большой"

	
	
	146
	-
	180
	Круг "маленький > большой"

	
	
	181
	-
	215
	Круг (инверсия) "маленький > большой"

	
	
	216
	-
	255
	Случайный эффект "маленький > большой"

	20
	Скорость панорамирования/наклона
	000
	-
	255
	Панорамирование/наклон быстро -> медленно

	21
	Настройки устройства
	000
	-
	005
	Не используется

	
	
	006
	-
	022
	Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды)

	
	
	023
	-
	039
	Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд)

	
	
	040
	-
	056
	Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	057
	-
	073
	Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	074
	-
	090
	Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды)

	
	
	091
	-
	107
	Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд)

	
	
	108
	-
	124
	Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	125
	-
	141
	Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	142
	-
	158
	Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	159
	-
	175
	Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	176
	-
	192
	Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	193
	-
	209
	S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	210
	-
	226
	Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	227
	-
	243
	Сброс только головы (удерживайте 3 секунды)

	
	
	244
	-
	250
	Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды)

	
	
	251
	-
	255
	Не используется




5.4 Таблица для 25 каналов
	Канал
	Функция
	Значения

	1
	Панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	2
	Точное панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	3
	Наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	4
	Точный наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	5
	Диммирование устройства Spot
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	6
	Функции строба
Spot
	000
	-
	005
	Включить строб

	
	
	006
	-
	010
	Выключить строб

	
	
	011
	-
	033
	Пульсация случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	034
	-
	056
	Расширение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	057
	-
	079
	Сужение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	080
	-
	102
	Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый

	
	
	103
	-
	127
	Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом)

	
	
	128
	-
	250
	Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц

	
	
	251
	-
	255
	Включить строб

	7
	Цветовой круг 
	000
	-
	005
	Цвет выключен (открыт)

	
	
	006
	-
	017
	Открыт / Красный

	
	
	018
	-
	029
	Красный

	
	
	030
	-
	041
	Красный/Оранжевый

	
	
	042
	-
	053
	Оранжевый

	
	
	054
	-
	065
	Оранжевый/ Зеленый

	
	
	066
	-
	077
	Зеленый

	
	
	078
	-
	089
	Зеленый/ Средне-синий

	
	
	090
	-
	101
	Средне-синий

	
	
	102
	-
	113
	Средний синий / Желтый

	
	
	114
	-
	125
	Желтый

	
	
	126
	-
	137
	Желтый / Голубой

	
	
	138
	-
	149
	Голубой

	
	
	150
	-
	161
	Голубой / Фиолетовый

	
	
	162
	-
	173
	Фиолетовый

	
	
	174
	-
	185
	Фиолетовый / Открыт

	
	
	186
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение цветового круга  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение цветового круга Остановка

	
	
	225
	-
	255
	Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	8
	Трафаретное колесо
	000
	-
	005
	Открыть

	
	
	006
	-
	017
	Трафарет 1 — круг с точками

	
	
	018
	-
	029
	Трафарет 2 — вихрь

	
	
	030
	-
	041
	Трафарет 3 — треугольник

	
	
	042
	-
	053
	Трафарет 4 — случайные точки

	
	
	054
	-
	065
	Трафарет 5 — голубой многоцветный

	
	
	066
	-
	077
	Трафарет 6 — линия

	
	
	078
	-
	089
	Открыть

	
	
	090
	-
	101
	Тряска трафарета 1 медленно -> быстро

	
	
	102
	-
	113
	Тряска трафарета 2 медленно -> быстро

	
	
	114
	-
	125
	Тряска трафарета 3 медленно -> быстро

	
	
	126
	-
	137
	Тряска трафарета 4 медленно -> быстро

	
	
	138
	-
	149
	Тряска трафарета 5 медленно -> быстро

	
	
	150
	-
	161
	Тряска трафарета 6 медленно -> быстро

	
	
	162
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение трафаретного колеса  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение трафаретного колеса Остановка

	
	
	225
	-
	255
	Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	9
	Вращение трафарета
	000
	-
	005
	Вращение трафарета Выкл.

	
	
	006
	-
	128
	Положение трафарета 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения трафарета

	
	
	193
	-
	255
	Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки

	10
	Фокус
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	11
	Вращение круга с призмами
	000
	-
	005
	Призма выключена

	
	
	006
	-
	128
	Положение призмы 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения призмы

	
	
	193
	-
	255
	Вращение призмы быстро -> медленно, против часовой стрелки

	12
	Выбор узора
(влияет только на диммер узора)
	000
	-
	005
	Узор выключен (активирован только цвет узора, цвет фона не работает) 

	
	
	006
	-
	030
	Узор 1

	
	
	031
	-
	055
	Узор 2

	
	
	056
	-
	080
	Узор 3

	
	
	081
	-
	105
	Узор 4

	
	
	106
	-
	130
	Узор 5

	
	
	131
	-
	155
	Узор 6

	
	
	156
	-
	180
	Узор 7

	
	
	181
	-
	205
	Узор 8

	
	
	206
	-
	230
	Узор 9

	
	
	231
	-
	255
	Узор 10

	13
	Скорость узора
	000
	-
	005
	Остановка узора на 0°

	
	
	006
	-
	019
	Положение узора 40°

	
	
	020
	-
	033
	Положение узора 80°

	
	
	034
	-
	047
	Положение узора 120°

	
	
	048
	-
	061
	Положение узора 160°

	
	
	062
	-
	075
	Положение узора 200°

	
	
	076
	-
	089
	Положение узора 240°

	
	
	090
	-
	103
	Положение узора 280°

	
	
	104
	-
	117
	Положение узора 320°

	
	
	118
	-
	128
	Положение узора 360°

	
	
	129
	-
	191
	Скорость узора, быстро -> медленно, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка узора

	
	
	193
	-
	255
	Скорость узора, медленно -> быстро, против часовой стрелки

	14
	Диммер узора
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	15
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	16
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	17
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	18
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	19
	Диммер фона
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	20
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	21
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	22
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	23
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	24
	Скорость панорамирования/наклона
	000
	-
	255
	Панорамирование/наклон быстро -> медленно

	25
	Настройки устройства
	000
	-
	005
	Не используется

	
	
	006
	-
	022
	Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды)

	
	
	023
	-
	039
	Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд)

	
	
	040
	-
	056
	Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	057
	-
	073
	Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	074
	-
	090
	Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды)

	
	
	091
	-
	107
	Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд)

	
	
	108
	-
	124
	Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	125
	-
	141
	Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	142
	-
	158
	Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	159
	-
	175
	Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	176
	-
	192
	Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	193
	-
	209
	S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	210
	-
	226
	Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	227
	-
	243
	Сброс только головы (удерживайте 3 секунды)

	
	
	244
	-
	250
	Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды)

	
	
	251
	-
	255
	Не используется



5.5 Таблица для 50 каналов
	Канал
	Функция
	Значения

	1
	Панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	2
	Точное панорамирование
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	3
	Наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	4
	Точный наклон
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	5
	Диммирование устройства Spot
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	6
	Функции строба
Spot
	000
	-
	005
	Включить строб

	
	
	006
	-
	010
	Выключить строб

	
	
	011
	-
	033
	Пульсация случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	034
	-
	056
	Расширение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	057
	-
	079
	Сужение случайным образом, медленно -> быстро

	
	
	080
	-
	102
	Случайный стробоскопический эффект, медленный -> быстрый

	
	
	103
	-
	127
	Эффект прерывания строба, 5 с...1 с (короткие вспышки с перерывом)

	
	
	128
	-
	250
	Строб медленный -> быстрый <1 Гц - 20 Гц

	
	
	251
	-
	255
	Включить строб

	7
	Цветовой круг 
	000
	-
	005
	Цвет выключен (открыт)

	
	
	006
	-
	017
	Открыт / Красный

	
	
	018
	-
	029
	Красный

	
	
	030
	-
	041
	Красный/Оранжевый

	
	
	042
	-
	053
	Оранжевый

	
	
	054
	-
	065
	Оранжевый/ Зеленый

	
	
	066
	-
	077
	Зеленый

	
	
	078
	-
	089
	Зеленый/ Средне-синий

	
	
	090
	-
	101
	Средне-синий

	
	
	102
	-
	113
	Средний синий / Желтый

	
	
	114
	-
	125
	Желтый

	
	
	126
	-
	137
	Желтый / Голубой

	
	
	138
	-
	149
	Голубой

	
	
	150
	-
	161
	Голубой / Фиолетовый

	
	
	162
	-
	173
	Фиолетовый

	
	
	174
	-
	185
	Фиолетовый / Открыт

	
	
	186
	-
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение цветового круга  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение цветового круга Остановка

	
	
	225
	-
	255
	Вращение цветового круга Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	8
	Трафаретное колесо 
	000
	-
	005
	Открыть

	
	
	006
	-
	017
	Трафарет 1 — круг с точками

	
	
	018
	-
	029
	Трафарет 2 — вихрь

	
	
	030
	-
	041
	Трафарет 3 — треугольник

	
	
	042
	-
	053
	Трафарет 4 — случайные точки

	
	
	054
	-
	065
	Трафарет 5 — голубой многоцветный

	
	
	066
	-
	077
	Трафарет 6 — линия

	
	
	078
	-
	089
	Открыть

	
	
	090
	-
	101
	Тряска трафарета 1 медленно -> быстро

	
	
	102
	-
	113
	Тряска трафарета 2 медленно -> быстро

	
	
	114
	-
	125
	Тряска трафарета 3 медленно -> быстро

	
	
	126
	-
	137
	Тряска трафарета 4 медленно -> быстро

	
	
	138
	-
	149
	Тряска трафарета 5 медленно -> быстро

	
	
	150
	-
	161
	Тряска трафарета 6 медленно -> быстро

	
	
	162
	
	192
	Открыть

	
	
	193
	-
	223
	Вращение трафаретного колеса  Медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	224
	-
	224
	Вращение трафаретного колеса Остановка

	
	
	225
	-
	255
	 Вращение трафаретного колеса Быстро -> медленно, против часовой стрелки

	9
	Вращение трафарета
	000
	-
	005
	Вращение трафарета Выкл.

	
	
	006
	-
	128
	Положение трафарета 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение трафарета медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения трафарета

	
	
	193
	-
	255
	Вращение трафарета быстро -> медленно, против часовой стрелки

	10
	Фокус
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	11
	Вращение круга с призмами
	000
	-
	005
	Призма выключена

	
	
	006
	-
	128
	Положение призмы 0° ... 540°

	
	
	129
	-
	191
	Вращение призмы, медленно -> быстро, по часовой стрелке

	
	
	192
	-
	192
	Остановка вращения призмы

	
	
	193
	-
	255
	Вращение призмы быстро -> медленно, против часовой стрелки

	12
	Диммер пикселей 1-9
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	13
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	14
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	15
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	16
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	17
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	18
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	19
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	20
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	21
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	22
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	23
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	24
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	25
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	26
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	27
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	28
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	29
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	30
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	31
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	32
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	33
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	34
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	35
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	36
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	37
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	38
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	39
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	40
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	41
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	42
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	43
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	44
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	45
	Красный
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	46
	Зеленый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	47
	Синий
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	48
	Белый
	000
	-
	255
	от 0% до 100% 

	49
	Скорость панорамирования/наклона
	000
	-
	255
	Панорамирование/наклон быстро -> медленно

	50
	Настройки устройства
	000
	-
	005
	Не используется

	
	
	006
	-
	022
	Затемнение, движение продолжается (удерживайте 3 секунды)

	
	
	023
	-
	039
	Затемнение, движение останавливается (удерживайте 5 секунд)

	
	
	040
	-
	056
	Затемнение при включенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	057
	-
	073
	Затемнение при выключенном изменении траектории луча (удерживайте 3 секунды)

	
	
	074
	-
	090
	Включить инверсию панорамирования (удерживайте 3 секунды)

	
	
	091
	-
	107
	Выключить инверсию панорамирования (удерживайте 5 секунд)

	
	
	108
	-
	124
	Включить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	125
	-
	141
	Выключить инверсию наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	142
	-
	158
	Линейная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	159
	-
	175
	Экспоненциальная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	176
	-
	192
	Логарифмическая кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	193
	-
	209
	S-образная кривая диммера (удерживайте 3 секунды)

	
	
	210
	-
	226
	Сброс панорамирования / наклона (удерживайте 3 секунды)

	
	
	227
	-
	243
	Сброс только головы (удерживайте 3 секунды)

	
	
	244
	-
	250
	Сброс всех функций (удерживайте 3 секунды)

	
	
	251
	-
	255
	Не используется
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