Bristage PAR100


Прожектор COB Par 100 Вт 4 в 1
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочитайте руководство перед эксплуатацией

Осторожно!
Будьте осторожны при работе. Прикосновение к проводам под высоким напряжением может привести к поражению электрическим током!
Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
При использовании убедитесь, что оно заземлено!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки!
В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед первым запуском устройства.
Введение
Благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели мощное и универсальное устройство. Распакуйте устройство. Перед первым запуском убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, обратитесь к дилеру и не используйте устройство.
Инструкции по безопасности
Устройство было выпущено с завода в полностью исправном состоянии. Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по технике безопасности и предупреждающим надписям, приведенным в данном руководстве. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется или перед его чисткой. Дети и непрофессионалы не должны пользоваться устройством! Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем. 
Технические характеристики
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Энергопотребление: 100 Вт             
Светодиод: 1 шт. 100 Вт RGBW (4 в 1) COB                 
Каналы DMX: 4/8
Электронный фокус: 3 метра, 2700 лк 
Угол раскрытия луча: 60 градусов. 
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск/Звук 
Линейное диммирование на 0–100% 
Высокоскоростной синхронный строб 
Класс защиты: IP20 
Размер изделия : 200×280×350 мм
Размер упаковки: 255×255×360 мм
Масса нетто: 2,5 кг  
Масса брутто: 3,2 кг
Управление меню
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[MENU] Главное меню для выбора или возврат к предыдущему меню
[UP] Выбор меню или увеличение значения
[DOWN] Выбор меню или уменьшение значения
[ENTER] ОК/ввод или выбор подменю
Структура меню:
	№
	На экране
	Значение DMX
	Функция

	1
	A001
	001–512
	Режим 8 каналов

	2
	d001
	001–512
	Режим 4 каналов

	3
	r255
	000–255
	Диммирование красного, от темного к яркому.

	4
	G255
	000–255
	Диммирование зеленого, от темного к яркому.

	5
	b255
	000–255
	Диммирование синего, от темного к яркому.

	6
	w255
	000–255
	Диммирование белого, от темного к яркому.

	7
	F255
	000–255
	Значение выше 5, запуск строба, скорость от медленной до быстрой, выбор цвета RGBW

	8
	CC15
	00–15
	Переход между цветами, от медленного к быстрому

	9
	DE15
	00–15
	Цветовой градиент, от медленного к быстрому

	10
	CP15
	00–15
	Пульсация цветов, от медленной к быстрой

	11
	Звук
	/
	Изменение цветов с помощью звукового управления


Управление DMX:
После настройки адресов можно начать управлять оборудованием с помощью контроллера света. После включения устройство автоматически определит, получены ли данные DMX 512 или нет.
Режимы каналов:
Режим 8 каналов
	канал
	Значение DMX
	функция
	Описание

	Канал 1
	0–255
	Диммер
	Диммирование красного, зеленого, синего, белого, от темного к яркому.

	Канал 2
	0–255
	Диммирование красного
	Диммирование красного, от темного к яркому.

	Канал 3
	0–255
	Диммирование зеленого
	Диммирование зеленого, от темного к яркому.

	Канал 4
	0–255
	Диммирование синего
	Диммирование синего, от темного к яркому.

	Канал 5
	0–255
	Диммирование белого
	Диммирование белого, от темного к яркому.

	Канал 6
	0–255
	Строб
	Строб красного, зеленого, синего, белого, от медленного к быстрому

	Канал 7
	0–255
	Выбор функции
	0–50: путем управления каналами 1–6
51–100: 8 цветов
101–150: переход
151–200: градиент
201–250: импульс
251–255: звуковое управление

	Канал 8
	0–255
	Скорость функции
	Скорость функции, от медленной к быстрой


Режим 4 каналов
	канал
	Значение DMX
	функция
	Описание

	Канал 1
	0–255
	Диммирование красного
	Диммирование красного, от темного к яркому.

	Канал 2
	0–255
	Диммирование зеленого
	Диммирование зеленого, от темного к яркому.

	Канал 3
	0–255
	Диммирование синего


	Диммирование синего, от темного к яркому.

	Канал 4
	0–255
	Диммирование белого
	Диммирование белого, от темного к яркому.


Настройка адреса DMX
Отображение значения DMX 512 для каждого канала. Эта функция позволяет отображать значение DMX 512 для каждого канала. Автоматически появляется канал с изменяющимся значением.
