Bristage BSWP700

СВЕТОДИОДНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА 
ТИПА BSWF PROFILE МОЩНОСТЬЮ 700 Вт
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Техническое обслуживание
· Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, избегайте попадания дождя или влаги на устройство.
· Эксплуатация с перерывами поможет продлить срок службы устройства.
· Регулярно чистите вентилятор, сетку вентилятора и линзу, чтобы обеспечить правильную работу устройства.
· Не протирайте корпус спиртом или любым другим органическим растворителем.
Заявление
Устройство обладает отличными эксплуатационными характеристиками и герметичным корпусом. Пользователи должны строго соблюдать предупреждения и инструкции по эксплуатации. В противном случае производитель не отвечает за результаты неправильного использования. Гарантия компании не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования. Дилеры также не несут ответственности за любые неисправности или проблемы, вызванные несоблюдением руководства.
Примечание: любая информация в руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.
Описание устройства
Светодиодный блок высокой мощности (700 Вт), диаметр передней линзы 180 мм
Цветовая температура: 7000 К
Линейное смешение цветов CMY
Отличные цветные макроэффекты
Регулируемая температура цвета CTO: 2700–7000 K
Число каналов: 36/41
Колесо статичных трафаретов: 1 колесо с 8 трафаретами
Колесо вращающихся трафаретов: 1 колесо с 7 трафаретами, удобная замена
Цветовой круг: 1 цветовой круг с 6 цветами
Анимационный диск: 1 вращающийся диск с качественными эффектами воды и пламени, его можно заменять
Призмы: одна 3-гранная призма, вращающаяся в любом направлении
Угол раскрытия луча: 5°–55°
Фрост-эффект: фрост-фильтры создают и улучшают эффект размытия (wash). Их можно использовать независимо друг от друга и накладывать друг на друга
Линейная ирисовая диафрагма с приводом
8 быстрых и плавных фрейминг-затворов. Положением и углом наклона каждого лепестка затвора можно управлять индивидуально. Каждый лепесток может полностью блокировать свет. Модуль фрейминга может поворачиваться на ±60 градусов
Антибликовая система
Защита от воздействия пыли и масла
Размер упаковки: 93x57x47 см
Масса нетто: 35,7 кг
Масса брутто: 41,7 кг
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Функции
1. Настройка адреса DMX
Нажмите и выберите "ADDR", чтобы перейти на страницу настройки адреса DMX. Диапазон от 1 до 512, код адреса не должен быть больше, чем 512 минус количество каналов, в противном случае управлением светом будет невозможно. Порядок действий описан ниже: 
Перейдите на страницу адресов DMX, щелкните по пустой области в правой части дисплея, появится всплывающее окно diglog, измените значение, затем нажмите "ENTER" для подтверждения и сохранения кода DMX-адреса.
2. Настройка режима работы света
Перейдите на страницу "WORK MODE" и измените настройки. Можно настроить режим работы света, управление лампами и режим каналов DMX.
Существует 3 режима работы света: РЕЖИМ DMX, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА и ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ. Параметры описаны ниже: 
· Режим DMX: в этом режиме источник света получает данные от контроллера DMX и перемещается. 
· АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА: в этом режиме источник света будет работать с внутренним кодом (данными), игнорируя данные от контроллера DMX.
· УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ: в этом режиме источник света игнорирует данные от контроллера DMX. Когда на сцене звучит громкий звук, устройство запускает сцену, в противном случае он сохраняет последнюю сцену.
· Выбор M/S: данный параметр доступен только в режимах АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА и ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ. Если для этого параметра установлено значение "ВЫКЛ.", устройство не отправляет данные на другое устройство по кабелю DMX. Если установлено значение "ВКЛ.", данные будут немедленно отправлены на другое второстепенное устройство. 
· Режим канала: устройство поддерживает 2 режима каналов DMX: выборка или расширение.
3. Настройки экрана
Поддерживается 2 языка интерфейса и поворот экрана. Откройте соответствующую страницу для настройки параметров:
· Язык: выберите упрощенный китайский или английский.
· Экранная заставка: когда панель находится в режиме ожидания (не работает в течение 10 секунд), на экране появится заставка. Если установлено значение "режим 1", экран будет выключен, если установлено значение "режим 2", в качестве заставки будет отображаться код адреса DMX (РЕЖИМ DMX) или логотип (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА или УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ). Если установлено значение "ВЫКЛ.", экран продолжит работу и будет показывать главное меню.
· Поворот экрана: вращение экрана.
· Сенсорное управление: выключить или включить сенсорные функции. Если они отключены, используйте кодер для управления устройством и настройки параметров.
· Калибровка сенсора: калибровка сенсорного управления, обычно этот пункт не используется.
Проверка устройства
Откройте страницу, устройство перейдет в тестовый режим, в этом режиме он не получает данные для контроллера DMX:
· ПАНОРАМИРОВАНИЕ: диапазон от 0 до 255;
· НАКЛОН: диапазон от 0 до 255;
· ФОКУС: диапазон от 0 до 255;
· ЦВЕТ: диапазон от 0 до 255;
· ТРАФАРЕТ: диапазон от 0 до 255;
· ПРИЗМА: диапазон от 0 до 255;
· ФРОСТ: диапазон от 0 до 255;
· СТРОБ: диапазон от 0 до 255.
4. Настройка параметров работы устройства
Откройте страницу, чтобы настроить параметры устройства:
· Инвертировать панорамирование: панорамирование в обратном направлении.
· Инвертировать наклон: наклон в обратном направлении.
· Включить коррекцию: если установлено значение "ВЫКЛ.", при панорамировании или наклоне не будет выполняться коррекция положения. Если установлено значение "ВКЛ.", при панорамировании или наклоне будет выполняться коррекция ошибок.
· Смещение панорамирования: задайте исходное положение панорамирования.
· Смещение наклона: задайте исходное положение наклона.
· Включение лампы: выберите один из трех режимов включения лампы: при включении питания, после сброса и вручную;
· Заводские настройки: восстановление всех параметров до заводских значений.
5. Просмотр состояния 
Откройте страницу:
· Просмотр текущего состояния и версии устройства;
· Сброс DMX: нажмите, чтобы сбросить все данные DMX на 0.
· Сброс системы: нажмите, чтобы выполнить сброс устройства.
6. КАНАЛЫ DMX
Режим 36/41 канал
	36 каналов
	41 канал
	 НАЗВАНИЕ
	 ЗНАЧЕНИЕ
	 ОПИСАНИЕ

	 [Канал 1]
	 [Канал 1]
	 Панорамирование
	 0-255
	 0-540 (градусы)

	 [Канал 2]
	 [Канал 2]
	 Точное панорамирование
	 0-255
	 0-2 (градусы)

	 [Канал 3]
	 [Канал 3]
	 Наклон
	 0-255
	 0-270 (градусы)

	 [Канал 4]
	 [Канал 4]
	 Точный наклон
	 0-255
	 0-1 (градусы)

	 [Канал 5]
	 [Канал 5]
	 Скорость пан./накл.
	 0-255
	 От быстрого к медленному

	 [Канал 6]
	 [Канал 6]
	 Строб
	
	

	 
	 
	 
	 0-3
	 Темный

	 
	 
	 
	 4-127
	 Пульсирующий строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 
	 128-191
	 Затухающий строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 
	 192-251
	 Случайный строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 
	 252-255
	 Открыть

	 [Канал 7]
	 [Канал 7]
	 Диммер
	 0-255
	 Диммирование на 0–100%

	 
	 [Канал 8]
	 Скорость диммера
	 0-255
	 

	 [Канал 8]
	 [Канал 9]
	 Голубой
	 0-255
	 

	 [Канал 9]
	 [Канал 10]
	 Пурпурный
	 0-255
	 

	 [Канал 10]
	 [Канал 11]
	 Желтый
	 0-255
	 

	 [Канал 11]
	 [Канал 12]
	 CTO
	 0-255
	 

	 [Канал 12]
	 [Канал 13]
	 Цвет
	
	

	 
	 
	 
	 0-127
	 Линейный цвет

	 
	 
	 
	 128-137
	 Цвет 1

	 
	 
	 
	 138-146
	 Цвет 2

	 
	 
	 
	 147-155
	 Цвет 3

	 
	 
	 
	 156-164
	 Цвет 4

	 
	 
	 
	 165-173
	 Цвет 5

	 
	 
	 
	 174-182
	 Цвет 6

	 
	 
	 
	 183-191
	 Цвет 6

	 
	 
	 
	 192-222
	 Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 223-224
	 Остановка

	 
	 
	 
	 225-255
	 Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	 [Канал 13]
	 [Канал 14]
	 Цвет 2
	 0-255
	 

	 [Канал 14]
	 [Канал 15]
	 Трафарет
	
	

	 
	 
	 
	 0-9
	 Белый

	 
	 
	 
	 10-19
	 Трафарет 1

	 
	 
	 
	 20-29
	 Трафарет 2

	 
	 
	 
	 30-39
	 Трафарет 3

	 
	 
	 
	 40-49
	 Трафарет 4

	 
	 
	 
	 50-59
	 Трафарет 5

	 
	 
	 
	 60-69
	 Трафарет 6

	 
	 
	 
	 70-79
	 Трафарет 7

	 
	 
	 
	 80-89
	 Трафарет 8

	 
	 
	 
	 90-94
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	 
	 
	 
	 95-99
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	 
	 
	 
	 100-104
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	 
	 
	 
	 105-109
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	 
	 
	 
	 110-114
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	 
	 
	 
	 115-119
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	 
	 
	 
	 120-124
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	 
	 
	 
	 125-129
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8

	 
	 
	 
	 130-190
	 Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 191-192
	 Остановка

	 
	 
	 
	 193-255
	 Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	 [Канал 15]
	 [Канал 16]
	 Вращение трафарета
	
	

	 
	 
	 
	 0-9
	 Белый

	 
	 
	 
	 10-19
	 Трафарет 1

	 
	 
	 
	 20-29
	 Трафарет 2

	 
	 
	 
	 30-39
	 Трафарет 3

	 
	 
	 
	 40-49
	 Трафарет 4

	 
	 
	 
	 50-59
	 Трафарет 5

	 
	 
	 
	 60-69
	 Трафарет 6

	 
	 
	 
	 70-79
	 Трафарет 7

	 
	 
	 
	 80-89
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	 
	 
	 
	 90-99
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	 
	 
	 
	 100-109
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	 
	 
	 
	 110-119
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	 
	 
	 
	 120-129
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	 
	 
	 
	 130-139
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	 
	 
	 
	 140-149
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	 
	 
	 
	 150-190
	 Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 191-192
	 Остановка

	 
	 
	 
	 193-255
	 Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	 [Канал 16]
	 [Канал 17]
	 Вращение трафарета
	
	

	 
	 
	 
	 0-127
	 0-360 (градусы)

	 
	 
	 
	 128-190
	 Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 191-192
	 Остановка

	 
	 
	 
	 193-255
	 Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	 
	 [Канал 18]
	 Вращение трафарета вперед
	 0-255
	 

	 [Канал 17]
	 [Канал 19]
	 Эффект Irt
	 0-255
	 

	 [Канал 18]
	 [Канал 20]
	 Эффект трафарета
	 0-255
	 

	 [Канал 19]
	 [Канал 21]
	 Фокус
	 0-255
	 От далекого к близкому

	 [Канал 20]
	 [Канал 22]
	 Дальний фокус
	 0-255
	 

	 [Канал 21]
	 [Канал 23]
	 Масштабирование
	 0-255
	 От большого к маленькому

	 
	 [Канал 24]
	 Масштабирование F
	 0-255
	 

	 [Канал 22]
	 [Канал 25]
	 Призма 1
	
	

	 
	 
	 
	 0-127
	 Нет

	 
	 
	 
	 128-255
	 Инертная призма 1

	 [Канал 23]
	 [Канал 26]
	 Вращение призмы 1
	
	

	 
	 
	 
	 0-127
	 0-360 (градусы)

	 
	 
	 
	 128-187
	 Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 188-195
	 Остановка

	 
	 
	 
	 196-255
	 Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	 [Канал 24]
	 [Канал 27]
	 Вращение призмы 1 вперед
	 0-255
	 

	 
	 [Канал 28]
	 Вращение призмы 2
	
	

	 
	 
	 
	 0-127
	 0-360 (градусы)

	 
	 
	 
	 128-187
	 Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 
	 188-195
	 Остановка

	 
	 
	 
	 196-255
	 Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	 
	 [Канал 29]
	 Вращение призмы 2 вперед
	 0-255
	 

	 [Канал 25]
	 [Канал 30]
	 Фрост 1
	
	

	 
	 
	 
	 0-3
	 Нет

	 
	 
	 
	 4-255
	 Линейный фрост

	 [Канал 26]
	 [Канал 31]
	 ОБРЕЗКА 1
	 0-255
	 

	 [Канал 27]
	 [Канал 32]
	 ОБРЕЗКА 2
	 0-255
	 

	 [Канал 28]
	 [Канал 33]
	 ОБРЕЗКА 3
	 0-255
	 

	 [Канал 29]
	 [Канал 34]
	 ОБРЕЗКА 4
	 0-255
	 

	 [Канал 30]
	 [Канал 35]
	 ОБРЕЗКА 5
	 0-255
	 

	 [Канал 31]
	 [Канал 36]
	 ОБРЕЗКА 6
	 0-255
	 

	 [Канал 32]
	 [Канал 37]
	 ОБРЕЗКА 7
	 0-255
	 

	 [Канал 33]
	 [Канал 38]
	 ОБРЕЗКА 8
	 0-255
	 

	 [Канал 34]
	 [Канал 39]
	 Вращение обрезки
	 0-255
	 

	 [Канал 35]
	 [Канал 40]
	 Ирисовая диафрагма
	 0-255
	 

	 [Канал 36]
	 [Канал 41]
	 Сброс
	
	

	 
	 
	 
	 0-149
	 Нет

	 
	 
	 
	 150-159
	 Нет

	 
	 
	 
	 160-209
	 Нет

	 
	 
	 
	 210-215
	 Сброс двигателя XY через 3 секунды

	 
	 
	 
	 216-219
	 Нет

	 
	 
	 
	 220-235
	 Сброс двигателя эффектов через 3 секунды

	 
	 
	 
	 236-239
	 Нет

	 
	 
	 
	 240-255
	 Сброс устройства через 3 секунды


Прочтите данное руководство перед эксплуатацией прибора









