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Лазерный прожектор типа Beam мощностью 120 Вт
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ
Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.
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ОСТОРОЖНО!  Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
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ОСТОРОЖНО!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.


Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.
Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1. Кабель питания XLR — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кронштейн Omega — 2 шт.
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 120 Вт
Оптическая система
Источник света: модульный светодиод мощностью 50 Вт
Цветовая температура: 7500K
Ожидаемый срок службы светодиода: 12 000 ч
1 цветовой круг: 12 цветов + открытый цвет 
1 шестицветный фильтр 
1 колесо статичных трафаретов: 19 трафаретов + открытый трафарет
Фокусировка с помощью электропривода
Угол раскрытия луча: 1°
4 вращающиеся призмы: призма с 8 гранями + призма с 8 гранями + призма с 18 гранями + призма с 42 гранями, с перекрытием, с индексацией, с вращением в обоих направлениях
Фрост-эффект
Диммирование: линейное диммирование 0–100%
Стробоскоп: электронный, переменный от 1 до 25 Гц или импульсный
Степень защиты IP65
ЖК-дисплей
Каналы: 16 
Масса нетто: 15,5 кг
Масса брутто: 19 кг
Размер упаковки: 56,5 * 40,5 * 43 см
3: ФУНКЦИИ МЕНЮ
	АДРЕС
	Адрес DMX
	001–512
	

	
	Сброс двигателя
	
	

	Режим
	Управление DMX
	Открыть
	

	
	Автозапуск
	
	

	
	Управление звуком
	
	

	
	Чувствительность
	Авто
	

	
	Выбор главного/подчиненного
	Авто
	

	
	
	Режим подчиненного
	

	
	
	Режим главного
	

	ЭКРАН
	Экранная заставка
	Выкл.
	

	
	
	Режим 1
	

	
	
	Режим 2
	

	
	
	Режим 3
	

	
	
	Режим 4
	

	
	Поворот экрана
	Назад
	

	
	
	Вперед
	

	
	Индикация DMX
	Режим 1
	

	
	
	Режим 2
	

	
	
	Режим 3
	

	
	Блокировка экрана
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	СЦЕНА
	Выбор сцены
	1-10
	

	
	Время сцены
	1–255 с
	

	
	Режим управления
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	
	1. Панорамирование
	0–255
	

	
	2. Точное панорамирование
	0–255
	

	
	3. Наклон
	0–255
	

	
	4. Точный наклон
	0–255
	

	
	5. Скорость пан./накл.
	0–255
	

	
	6. Фрост-эффект
	0–255
	

	
	7. Строб
	0–255
	

	
	8. Диммер
	0–255
	

	
	9. Цвет
	0–255
	

	
	10. Трафарет
	0–255
	

	
	11. Призма 1
	0–255
	

	
	12. Призма 1. R
	0–255
	

	
	13. Призма 2
	0–255
	

	
	14. Призма 2 .R
	0–255
	

	
	15. Фокус
	0–255
	

	
	16. Сброс
	0–255
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Инвертировать панорамирование
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	
	Инвертировать наклон
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	
	Исправить пан./накл.
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	
	Смещение панорамирования
	4–150
	

	
	Смещение наклона
	4–48
	

	
	Хранение данных
	Вкл.
	

	
	
	Выкл.
	

	
	Время сцены
	1–255
	

	
	Сброс
	Да
	

	
	
	Нет
	

	
	Заводские настройки
	Да
	

	
	
	Нет
	

	СОСТОЯНИЕ
	Информация о шаговом двигателе
	
	

	
	Список ошибок
	
	

	
	Состояние прибора
	Tep
	

	
	Версия
	С8.1.0
	

	
	Время работы источника света
	
	

	
	Общее время работы
	
	


4: КАНАЛЫ DMX
16-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
	 СПИСОК 1
	 НАЗВАНИЕ
	 ЗНАЧЕНИЕ
	 ОПИСАНИЕ

	 [Канал 1]
	 Панорамирование
	 0–255
	 0–540 (градусы)

	 [Канал 2]
	 Наклон
	 0–255
	 0–270 (градусы)

	 [Канал 3]
	 Точное панорамирование
	 0–255
	 0–2 (градусы)

	 [Канал 4]
	 Точный наклон
	 0–255
	 0–1 (градусы)

	 [Канал 5]
	 Скорость пан./накл.
	 0–255
	 От быстрого к медленному

	 [Канал 6]
	 Фрост-эффект
	
	

	 
	 
	 0–127
	 Нет

	 
	 
	 128–191
	 Вставить цветовой эффект

	 
	 
	 192–255
	 Вставить фрост-эффект

	 [Канал 7]
	 Строб
	
	

	 
	 
	 0–10
	 Темный

	 
	 
	 11–99
	 Импульсный строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 100–199
	 Затухающий строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 200–239
	 Случайный строб от медленного к быстрому

	 
	 
	 240–255
	 Открыть

	 [Канал 8]
	 Диммер
	 0–255
	 Диммирование на 0–100%

	 [Канал 9]
	 Цвет
	
	

	 
	 
	 0–4
	Белый

	 
	 
	 5–9
	Белый+Цвет 1

	 
	 
	 10–14
	 Цвет 1

	 
	 
	 15–19
	 Цвет 1 + Цвет 2

	 
	 
	 20–24
	 Цвет 2

	 
	 
	 25–29
	 Цвет 2 + Цвет 3

	 
	 
	 30–34
	 Цвет 3

	 
	 
	 35–39
	 Цвет 3 + Цвет 4

	 
	 
	 40–44
	 Цвет 4

	 
	 
	 45–49
	 Цвет 4 + Цвет 5

	 
	 
	 50–54
	 Цвет 5

	 
	 
	 55–59
	 Цвет 5 + Цвет 6

	 
	 
	 60–64
	 Цвет 6

	 
	 
	 65–69
	 Цвет 6 + Цвет 7

	 
	 
	 70–74
	 Цвет 7

	 
	 
	 75–79
	 Цвет 7 + Цвет 8

	 
	 
	 80–84
	 Цвет 8

	 
	 
	 85–89
	 Цвет 8 + Цвет 9

	 
	 
	 90–94
	 Цвет 9

	 
	 
	 95–99
	 Цвет 9+Цвет 10

	 
	 
	 100–104
	 Цвет 10

	 
	 
	 105–109
	 Цвет 10+Цвет 11

	 
	 
	 110–114
	 Цвет 11

	 
	 
	 115–119
	 Цвет 11+Цвет 12

	 
	 
	 120–124
	 Цвет 12

	 
	 
	 125–192
	 Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 193–255
	 Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	 [Канал 10]
	 Трафарет
	
	

	 
	 
	 0–4
	 Белый

	 
	 
	 5–9
	 Трафарет 1

	 
	 
	 10–14
	 Трафарет 2

	 
	 
	 15–19
	 Трафарет 3

	 
	 
	 20–24
	 Трафарет 4

	 
	 
	 25–29
	 Трафарет 5

	 
	 
	 30–34
	 Трафарет 6

	 
	 
	 35–39
	 Трафарет 7

	 
	 
	 40–44
	 Трафарет 8

	 
	 
	 45–49
	 Трафарет 9

	 
	 
	 50–54
	 Трафарет 10

	 
	 
	 55–59
	 Трафарет 11

	 
	 
	 60–64
	 Трафарет 12

	 
	 
	 65–69
	 Трафарет 13

	 
	 
	 70–74
	 Трафарет 14

	 
	 
	 75–79
	 Трафарет 15

	 
	 
	 80–84
	 Трафарет 16

	 
	 
	 85–89
	 Трафарет 17

	 
	 
	 90–94
	 Трафарет 18

	 
	 
	 95–99
	 Трафарет 19

	 
	 
	100–104
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	 
	 
	105–109
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	 
	 
	110–114
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	 
	 
	115–119
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	 
	 
	120–124
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	 
	 
	125–129
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	 
	 
	130–134
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	 
	 
	135–139
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8

	 
	 
	140–144
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 9

	 
	 
	145–149
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 10

	 
	 
	150–154
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 11

	 
	 
	155–159
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 12

	 
	 
	160–164
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 13

	 
	 
	165–169
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 14

	 
	 
	170–174
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 15

	 
	 
	175–179
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 16

	 
	 
	180–184
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 17

	 
	 
	185–189
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 18

	 
	 
	190–194
	 Тряска от медленной до быстрой, трафарет 19

	 
	 
	205–225
	 Обратное вращение (от быстрого к медленному)

	 
	 
	226–234
	 Стоп

	 
	 
	235–255
	 Вращение вперед (от медленного к быстрому)

	 [Канал 11]
	 Призма 1
	
	

	 
	 
	 0–127
	 Нет

	 
	 
	 128–255
	 Инертная призма 1

	 [Канал 12]
	 Вращение призмы 1
	
	

	 
	 
	 0–127
	 0–360 (градусы)

	 
	 
	 128–190
	 Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 191–192
	 Стоп

	 
	 
	 193–255
	 Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	 [Канал 13]
	 Призма 2
	
	

	 
	 
	 0–63
	 Нет

	 
	 
	 64–127
	 Вставить призму 2

	 
	 
	 128–191
	 Вставить призму 3

	 
	 
	 192–255
	 Вставить призму 4

	 [Канал 14]
	 Призма 2.R
	
	

	 
	 
	 0–127
	 0–360 (градусы)

	 
	 
	 128–190
	 Вращение вперед (от быстрого к медленному)

	 
	 
	 191–192
	 Стоп

	 
	 
	 193–255
	 Обратное вращение (от медленного к быстрому)

	 [Канал 15]
	 Фокус
	 0–255
	 От далекого к близкому

	 [Канал 16]
	 Сброс
	
	

	 
	 
	 0–239
	 Нет

	 
	 
	 240–255
	 Сброс устройства через 3 секунды


