
Название изделия: светодиодный стробоскоп ST400400 Вт
Напряжение: 110–240 В пер. тока, 50–60 Гц
Мощность: 400 Вт
Источник: встроенные светодиоды COB
Количество светодиодов: 4 шт.
Мощность светодиодов: 100 Вт/шт.
Цвет: белый
Цветовая температура: 6500–7200K
Каналы: режим 8/6/2 кан.
Режим управления: DMX/авто/звук
Функции: стробоскоп/освещение/освещение для фотосессий
Скорость стробоскопа: 0–20 с
Упаковка: пенополиэтилен или твердый контейнер
Класс защиты: IP20
Размер: 54*32*20,5 см
Масса: 7,5 кг
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СВЕТОДИОДНЫЙ СТРОБОСКОП BRISTAGE ST400 400 Вт
Руководство пользователя
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	Режим 8 каналов

	Канал
	Данные канала
	Описание функций

	CH1
	0
	Уменьшение яркости

	
	1-255
	Увеличение яркости

	CH2
	0-4
	Уменьшение скорости строба

	
	5-253
	Увеличение скорости строба

	
	254-255
	Пиковая скорость строба

	CH3
	0-4
	Уменьшение скорости чейза

	
	1-255
	Увеличение скорости чейза

	CH4
	0-4
	Уменьшение скорости эффекта

	
	5-46
	Танцы

	
	47-89
	Освещение

	
	90-130
	Случайный строб

	
	131-170
	Расширение

	
	171-214
	Расширение-сужение

	
	215-255
	Сужение

	CH5
	0-4
	Уменьшение скорости эффекта

	
	5-255
	Увеличение скорости эффекта

	CH6
	0-4
	Автоматическое уменьшение

	
	5-255
	Автоматическое увеличение

	CH7
	0-4
	Ослабление звука

	
	5-255
	Усиление звука

	CH8
	0-4
	Уменьшение яркости освещения

	
	5-255
	Увеличение яркости освещения

	

	Режим 6 каналов

	Канал
	Данные канала
	Описание функций

	CH1
	0-4
	Уменьшение яркости

	
	5-255
	Увеличение яркости

	CH2
	0-4
	Уменьшение яркости одного светодиода

	
	5-255
	Увеличение яркости одного светодиода

	CH3
	0-4
	Уменьшение яркости одного светодиода

	
	5-255
	Увеличение яркости одного светодиода

	CH4
	0-4
	Уменьшение яркости одного светодиода

	
	5-255
	Увеличение яркости одного светодиода

	CH5
	0-4
	Уменьшение яркости одного светодиода

	
	5-255
	Увеличение яркости одного светодиода

	CH6
	0-4
	Уменьшение скорости строба

	
	5-255
	Увеличение скорости строба

	Режим 2 каналов

	CH1
	0
	Уменьшение яркости

	
	1-255
	Увеличение яркости

	CH2
	0-4
	Уменьшение скорости строба

	
	5-255
	Увеличение скорости строба



	<Address>
	
	0-512
	Адрес DMX

	<Display>
	<LigtOff>
	Ligh
	Постоянно горит.

	
	
	1Min
	Выключение через 1 мин.

	
	
	2Min
	Выключение через 2 мин.

	
	
	3Min
	Выключение через 3 мин.

	
	<MenuBak>
	Off
	Без возврата

	
	
	1Min
	Возврат через 1 мин.

	
	
	2Min
	Возврат через 2 мин.

	
	
	3Min
	Возврат через 3 мин.

	
	<LigtFlh>
	Оff
	Выкл.

	
	
	Open
	Вкл.

	
	<Retern>
	
	Вернуться в главное меню

	<Special>
	<ChuMode>
	DMX1
	Режим 1 канала

	
	
	DMX2
	Режим 6 каналов

	
	
	DMX3
	Режим 7 каналов

	
	
	Detn
	Режим контроллера

	
	<RunMode>
	Slve
	Подчиненный (необходимо выбрать режим DMX)

	
	
	Mast
	Главный

	
	
	Aotu
	Авто

	
	
	Soud
	Звук

	
	<DmxClea>
	Off
	Выкл.

	
	
	Open
	Вкл.

	
	<ResetDf>
	Yes
	Восстановление настроек по умолчанию

	
	
	No
	Нет

	
	<Retern>
	
	Вернуться в главное меню

	<Control>
	CH01 - CH04
	0-255
	Ручное управление каналами

	<ChValue>
	CH01 -CH04
	0-255
	Запрос значения канала

	<Version>
	
	V003
	Версия программного обеспечения

	Exit
	
	
	Выход из меню



Кнопки S1: возврат в предыдущее меню (<,>, <Sub>)
Кнопки S2: открыть меню (или уменьшить значение) (удерживать 1 с после уменьшения)
Кнопки S3: закрыть меню (или увеличить значение) (удерживать 1 с после увеличения)
Кнопки S4: открыть настройки меню или сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню
<: выбор меню
>: выбор функций
<Sub>: подменю
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