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СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР Magic-6W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Опасно: лазерное излучение! Избегайте попадания прямого или рассеянного света от лазерного изделия класса 4 на глаза или кожу
[bookmark: bookmark2]При съемке избегайте попадания лазерного света в объектив камеры, чтобы предотвратить повреждения.
Благодарим вас за покупку сценического лазера. Для правильной эксплуатации этого изделия внимательно прочитайте руководство перед использованием. Руководство содержит важные рекомендации по технике безопасности и инструкции по эксплуатации. Строго соблюдайте указания, чтобы избежать неправильного использования, травм или ущерба из-за воздействия излучения. Сохраните руководство в надежном месте для последующего использования. Каждое изделие перед отправкой с завода проходит тщательные испытания для обеспечения правильной работы.
При получении изделия проявите внимательность: проверьте, не повреждено ли изделие в процессе транспортировки, убедитесь, что комплект поставки соответствует указанному ниже:
1.	Сценический лазер — 1 шт. 2. Кабель питания — 1 шт. 3. Руководство пользователя — 1 шт.
Примечание:
1.	Строго следуйте инструкциям и правилам эксплуатации. Производитель не несет ответственности в случае разборки изделия без разрешения.
2.	Это изделие подходит для использования внутри помещений и на открытом воздухе и отличается водонепроницаемостью, влагостойкостью, ударопрочностью и пыленепроницаемостью.
3.	Лазер стабильно работает при температуре от -10 до +45 °C и может непрерывно работать в течение 8 часов. По истечении этого времени выключите лазер на 10 минут и дайте ему полностью остыть, в противном случае срок службы лазера уменьшится.
4.	При стационарном монтаже избегайте сильной вибрации или ударов. Не используйте размывание. Расстояние между лазером и освещаемым объектом должно превышать 5 метров.
5.	Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус во избежание неисправности.
6.	Убедитесь, что во время работы устройства вентиляционные и вытяжные отверстия не закрыты.
7.	Перед включением питания убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку, и что блок питания надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.
8.	Не включайте/выключайте лазер часто, чтобы избежать сокращения срока его службы, и старайтесь не включать его надолго.
9.	Не удаляйте этикетки или наклейки, в противном случае производитель не несет ответственности за ремонт.
10. Не смотрите на лазер с близкого расстояния, чтобы избежать опасности.
11.	Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками и не тяните за шнур питания.
12.	Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем.
13.	В случае снижения яркости или иного повреждения полупроводникового лазера обратитесь к производителю.
14.	Обратите внимание, что при повторной транспортировке лучше всего использовать оригинальную упаковку. Обеспечьте защиту устройств от вибрации во время транспортировки.
Предупреждение:
1.	Перед монтажом убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому, и индикатор в логотипе горит.
2.	Монтаж, крепление и регулировку приборов должны выполнять обученные специалисты.
3.	При монтаже оборудования следите за тем, чтобы оно находилось на расстоянии не менее 5 метров от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (декораций и т.д.), а расстояние между приборами и стеной составляло более 15 см.
4.	Убедитесь, что вентилятор и вытяжной канал не заблокированы другим оборудованием или декоративными материалами.
5.	В целях безопасности используйте страховочный трос, который выдерживает вес, в 10 раз превышающий вес лазера.
6.	В целях безопасности очень важно заземлить шнур питания.
Инструкции по монтажу:
1.	Перед монтажом убедитесь, что напряжение питания соответствует требуемому, и индикатор в логотипе горит.
2.	Монтаж, крепление и регулировку приборов должны выполнять обученные специалисты.
3.	При монтаже оборудования следите за тем, чтобы оно находилось на расстоянии не менее 5 метров от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов (декораций и т.д.), а расстояние между приборами и стеной составляло более 15 см.
4.	Убедитесь, что вентилятор и вытяжной канал не заблокированы другим оборудованием или декоративными материалами.
5.	В целях безопасности используйте страховочный трос, который выдерживает вес, в 10 раз превышающий вес лазера.
6.	В целях безопасности очень важно выполнить заземление.
Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание устройства. При длительном использовании лазера на поверхности объектива скапливается пыль, что снижает выходную мощность лазера. Для очистки объектива используйте специальную бумагу или ватный тампон, смоченный в спирте, чтобы увеличить светоотдачу. Будьте осторожны и не протирайте объектив влажной тканью или химическими растворителями. Частота очистки зависит от частоты использования устройства и условий окружающей среды. Рекомендуется проводить очистку каждые 20 дней. Периодически протирайте чистой салфеткой поверхность корпуса, чтобы очистить выпускное отверстие вентилятора.
Заявление
Это устройство прошло полные и тщательные испытания на заводе, которые подтвердили его эксплуатационные характеристики и целостность упаковки. Все пользователи должны строго соблюдать вышеуказанные предупреждения и инструкции по эксплуатации.
Производитель и продавец не несут ответственности в случае повреждения изделия или травм людей вследствие несоблюдения инструкций.
• Технические характеристики
Режим управления: управление сигналами DMX-512, автономный режим, голосовой режим, режим "главный-подчинённый"
Напряжение питания: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Угол расхождения: +/-30°. Скорость сканирования 35000 импульсов/с
Лазер: диодные аналоговые лазеры,
Зеленый: 520 нм - 1,5 Вт, красный: 638 нм - 1,5 Вт, синий: 445 нм - 3 Вт
Режим управления: голосовой, автономный, DMX, ILDA (совместим со всеми основными программами управления лазером)
Каналы: 18/27 каналов
• Параметры в меню
автономные режимы: автоматический, голосовой, список на SD-карте и список в постоянной памяти
онлайн-режимы: выбор различных типов DMX512 с помощью меню
Список на SD-карте: загрузите стандартные файлы ILDA с помощью DMX512 или вручную. На заводе загружено около 400 миллионов файлов ILDA.
Список в постоянной памяти: в памяти можно хранить 16 млн упрощенных файлов ILDA, поддерживается настройка лазерного шоу, поддерживается обновление ПО с помощью SD-карты.

поддерживается разъем DB25 для ILDA, функция защиты обтюратора, а также автоматическое или ручное переключение с помощью меню.
поддерживается одноточечная защита лазера со значением защитного действия (необходим сигнал обратной связи от гальванометра).
голосовое управление: поддерживается, выберите порог срабатывания голосового управления и частотный диапазон.
Пять светодиодных индикаторов:
DMX: мигает при получении сигнала DMX512
Run: мигает во время работы
SD: горит при чтении SD-карты.
ILDA: горит при подключении ILDA (проверьте 4 и 7 контакты на разъеме DB25), мигает при выключении обтюратора (13 контакт DB25 отключен).
Power: индикатор горит при наличии питания
1. Описание меню:
Инструкции по использованию меню:
"Желтый прямоугольник": указывает на выбранный пункт.
"Слово на красном фоне": указывает на текущую операцию или последний выбранный элемент. Вращение ручки: изменить текущее положение или изменить значение.
Нажатие на ручку: перейти в режим редактирования или в следующее меню
Начальный экран выглядит следующим образом: 4 строки и 2 столбца. Формат: "Название меню на английском" + "/" + "Название меню на китайском". Нажмите на ручку, чтобы перейти в соответствующее следующее меню.
	Авто
	Список на SD-карте/

	Звук
	exFlash/

	DMX: x
	Настройка/

	Подчиненный
	Устройство/


DMX: x — это текущий код адреса

Вверху/слева: меню на английском языке, внизу/справа: меню на китайском языке






	Главная
	Следующее меню
	Пункт
	Диапазон
	по умолчанию
	функция
	описание

	Меню "Авто"
	
	Меню "Авто"
	
	
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	
	Шоу
	Макс. 25
	0
	Выбрать шоу
	в следующей строке отображается номер шоу

	
	
	Показывает название
шоу
	0: "по умолчанию"/"
1: "Аврора"/"
2: "earthPos"/"
3: "луч из точку"/"
4: "пять точек"/,"
5: "треугольник1"/"
6: "треугольник2"/" 7:"линия"/"
8: "круг1"/"
9: "круг 2"/"
10: "прямоугольник 1"/"
11: "прямоугольник 2"/"
12: "кривая",/"
13: "смешивание"/"
14: "пользователь1"/"

	
	
	Шаг
	Макс. 255
	Цикл
	Выбор номера шага
	в следующей строке отображается номер шага, DMX512 позволяет получить максимум 128.

	
	
	Формат — шаг: настройка: доп. идентификатор
	Выберите номер шага, чтобы получить соответствующий эффект
Значение группы и значение дополнительного идентификатора привязаны к номеру шага.

	
	
	Скорость
	1-49
	5
	Скорость
	Влияет на скорость воспроизведения эффекта




	Меню "Звук"
	
	Меню "Звук"
	
	
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню
Прибор включается, если громкость звука превышает значение чувствительности.

	
	
	Шоу
	Макс. 25
	0
	Выбрать шоу
	в следующей строке отображается номер шоу

	
	
	Показывает название шоу
	0: "по умолчанию"/"
1: "Аврора"/"
2: "earthPos"/"
3: "луч из точку"/"
4: "пять точек"/,"
5: "треугольник1"/"
6: "треугольник2"/"
7: "линия"/"
8: "круг 1"/"
9: "круг 2"/"
10: "прямоугольник 1"/"
11: "прямоугольник 2"/"
12:"кривая",/"
13: "смешивание"/"
14: "пользователь1"/"

	
	
	Шаг
	Макс. 255
	Цикл
	Выбор номера шага
	в следующей строке отображается номер шага, DMX512 позволяет получить максимум 128.

	
	
	Формат — шаг: настройка: доп. идентификатор
	Выберите номер шага, чтобы получить соответствующий эффект
Значение группы и значение дополнительного идентификатора привязаны к номеру шага.

	
	
	Чувствительность
	1-25
	5
	Изменить значение чувствительности
	Это значение пропорционально амплитуде воздействия

	
	
	Четкость
	
	Удаление шума
	Соблюдайте тишину после того, как нажмете на ручку примерно на 1 секунду.




	Меню DMX
	
	Меню DMX/
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню
DMX включается на длительное время при получении сигнала dmx512.
Прибор включается, если громкость звука превышает значение чувствительности.

	
	
	Тип
	1-6
	6
26 каналов
	DMX
	Поддерживается множество типов каналов DMX, включая следующие:
"1	12 каналов":	простой
"2	16 каналов":	совместимый AT-S4
"3	16 каналов":	совместимый FB4
"4	18 каналов":	сбалансированный
"5	25B каналов": больше функций
"6	27 каналов": добавить диммер и границу на основе каналов 25B

	
	
	начальный адрес
	1-512
	1
	Настройка адреса
	Начальный адрес DMX512

	Меню "Подчиненный"
	
	Меню "Подчиненный"/
	
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	
	подчиненный режим
	
	подчиненный
	используйте кабель DMX для подключения ведущего устройства и всех подчиненных устройств.
Главное устройство должно находиться в одном из четырех режимов (авто, звук, список на SD-карте, exFlash).
В системе только одно главное устройство, а остальные являются подчиненными, отключите пульт DMX512

	Программа на SD-карте
	Это меню доступно только при установленной SD-карте
	Программа на SD-карте/
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	
	Шоу
	Цикл 0-9
	Цикл
	Воспроизведение шоу
	Для просмотра шоу, включающего в себя дополнительные файлы, откройте файл "play/play.list" на SD-карте. Используйте программное обеспечение ILdA-user.

	
	
	Показывает название шоу
	имя файла в папке для воспроизведения с расширением ".CSV".




	
	
	Файл
	Макс. 83
	Цикл
	Воспроизвести файл
	цикл: воспроизведение всех файлов в цикле (0-25): воспроизведение указанного файла

	
	
	Показывает имя файла
	Имя файла ILDA

	
	
	Режим
	авто/звук
	Авто
	Запуск голосом или автоматически
	

	
	
	Скорость
	1–50
	1
	Скорость воспроизведения, 1 самая высокая, 50 самая низкая
	Воспроизведение текущего файла с фиксированной скоростью.
По умолчанию: скорость воспроизведения задается в файле на SD-карте
Она не равна скорости сканирования гальванометра.

	Меню списка exF
	
	Меню списка exF
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	
	Шоу
	Макс. 5
	Цикл
	Воспроизведение простого шоу
	цикл: воспроизведение всех файлов в цикле updata/ ex_play.list: включает гобо, мультфильм, животное, луч, пользовательские

	
	
	Показывает название шоу
	должно совпадать с именем файла в папке обновлений с расширением ".CSV"

	
	
	Файл
	Макс. 25
	Цикл
	Воспроизведение простого файла
	цикл: воспроизведение всех файлов в цикле (0-25): воспроизведение указанного файла

	
	
	Показывает имя файла
	Имя файла ILDA

	
	
	Режим
	авто/звук
	Авто
	Запуск голосом или автоматически
	




	
	
	Скорость
	1–50
	1
	Скорость воспроизведения, 1 самая высокая, 50 самая низкая
	Воспроизведение текущего файла с фиксированной скоростью.
По умолчанию: скорость воспроизведения задается в файле на SD-карте
Она не равна скорости сканирования гальванометра.

	Меню настройки
	
	Меню настройки
	
	
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	Скорость сканирования
	Тестовое изображение
	Круг
	
	
	

	
	
	
	СВЕРХУ
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	
	
	

	
	
	
	прямоугольник
	
	
	

	
	
	Связь
	Да/Нет
	Да
	привязка параметров или ее отсутствие (по умолчанию привязка включена)
	Да: скорость сканирования, предварительное освещение и затемнение зависят от скорости сканирования / скорости сканирования гальванометра.
Нет: параметры сканирования гальванометра независимы и на них не влияет скорость сканирования.

	
	
	Скорость сканирования
	"42K7"
"39К1"
"36К1"
"33K5"
"31К3"
"29К3"
"26К1"
"20К4"
"15К2"
“10K"
	33К5
	Скорость сканирования гальванометра
	Устройство может фиксировать или ограничивать скорость сканирования гальванометра,
Выполните тест скорости сканирования гальванометра (привязка отсутствует, задайте максимальную скорость сканирования).




	
	
	- Скорость сканирования
	5–50
	45
	Частота сканирования гальванометра
	Максимальная частота кадров в секунду. Не допускайте превышения нормальной частоты кадров при текущей скорости сканирования при воспроизведении простой графики для продления срока службы гальванометра.

	
	
	- предварительное освещение:
	1–50
	5
	Задержка перед включением
	Задержка перед включением: время перед включением, в течение которого лазер ожидает, пока гальванометр достигнет указанного положения. Возможно, потребуется настроить этот параметр, чтобы точно контролировать эффект отсутствия проводов
	Поскольку скорость переключения лазера выше, чем у гальванометра, она связана с минимальным временем срабатывания гальванометра и скоростью вывода сигнала с панели управления

	
	
	- Гашение:
	1–50
	2
	Время гашения
	Время затемнения, время срабатывания гальванометра перед срабатыванием лазера
	

	
	DB25-IL
DA XY
	Зеркальное отражение по Х
	Да/Нет
	Нет
	Зеркальное отражение по Х
	

	
	
	Зеркальное отражение по Y
	Да/Нет
	Нет
	Зеркальное отражение по Y
	




	
	
	Переключение ILDA
	Выкл./вкл./авто
	Авто
	Настройка переключения ILDA
	Выкл.: переключение на встроенные эффекты
Вкл.: переключение на интерфейс ILDA DB25
Авто: при подключении к DB25 воспроизведение изображений ILDA по интерфейсу DB25. При отключении DB25 воспроизведение встроенных эффектов

	
	XY
	Мин. размер XY
	0–100
	2
	
	Предотвращение вреда, причиняемого лазерным светодиодом в течение длительного времени.

	
	
	Размер XY
	0–100
	100
	Все размеры
	X и Y изменяются одновременно

	
	
	Размер по X
	0–100
	100
	Размер по x
	

	
	
	Размер по Y
	0–100
	100
	Размер по y
	

	
	
	Положение по X
	0–100
	50
	Смещение положения по X
	

	
	
	Положение по Y
	0–100
	50
	Смещение положения по Y
	

	
	
	Зеркальное отражение по Х
	Да, Нет
	Нет
	Зеркальное отражение по Х
	

	
	
	Зеркальное отражение по Y
	Да, Нет
	Нет
	Зеркальное отражение по Y
	

	
	
	Поменять местами XY
	Да, Нет
	Нет
	Поменять местами XY
	

	
	Цвет
	Цвет
	Один/красный→зеленый, красный→синий, зеленый→красный, зеленый→синий,
	RGB
	Тип цвета
	Красный→зеленый, красный→синий,
Зеленый→красный, зеленый→синий,
Синий→красный, синий→зеленый,
если используется только два лазера, цвет одного лазера перекрывает цвет другого лазера. Например, после использования "красный→зеленый" исходный красный цвет будет перекрывать зеленый.




	
	
	тип
	"черный"
"затемнение"
"яркий"
	
	
	Яркий: затемнение отсутствует, всегда включен.

	
	
	Лазер
	"аналоговый"
TTL"
	
	
	аналоговый: все, красный, зеленый, синий. Диапазон: 0–100
TTL: все, красный, зеленый, синий.
Диапазон: 0–1

	
	
	Все
	0–100
	100
	Яркость всех цветов
	Меняет яркость красного, зеленого и
синего при изменении

	
	
	Красный
	0–100
	100
	Яркость красного
	

	
	
	Зеленый
	0–100
	100
	Яркость зеленого
	

	
	
	Синий
	0–100
	100
	Яркость синего
	

	
	БПФ/Звук
	Четкость
	
	
	Удаление шума
	Соблюдайте тишину после того, как нажмете на ручку примерно на 1 секунду.

	
	
	Кол-во циклов
	5–30
	5
	Минимальное значение при подаче голосовой команды
	Чем больше, тем слабее.
чем меньше, тем лучше слышен голос.

	
	
	задержка закрытия
	1–50
	10
	время закрытия после последнего звукового сигнала
	Диапазон: 0,1-5 с




	
	
	Порог
	0–100
	22
	Пороговый уровень звука
	Пороговая громкость голоса отображается красной линией. Когда уровень звука превысит это пороговое значение, будет выдано "событие голосового управления"

	
	
	Начальная частота
	0–31
	6
	Частота начала действия
	после частоты ритмичного звука
Показать желтый цвет

	
	
	конечная частота
	0–31
	26
	Частота окончания действия
	после частоты ритмичного звука
Показать желтый цвет

	
	SD
	максимальная точка
	100–2500
	2500
	Максимум точек на кадр
	если это значение превышено, оно игнорируется
	Максимальное значение для этой платы составляет 2500.
Максимальное значение для разных плат разное. Старайтесь учитывать это при выборе файла ILDA, и количество точек не должно превышать этого значения.




	
	
	разделение кадров
	Да, Нет
	нет
	Разделение кадров
	Нет: удалить последующие точки. Да: последующие точки будут сохранены в одном кадре, но графика будет мигать.
	Зарезервировано

	
	DMX
[DMX]
	Скорость DMX
	0–150
	15
	Действие DMX с тем же интервалом
	0: полный отклик в режиме реального времени. Чем больше значение, тем больше время ожидания.
Скорость DMX будет автоматически изменена при изменении шага DMX,
Скорость DMX = шаг DMX * 3. Если вы хотите самостоятельно задать скорость DMX, не задавайте шаг DMX после настройки.

	
	
	Шаг DMX
	0–50
	5
	Постепенное включение DMX
	0: полный отклик в режиме реального времени. Чем больше значение, тем слабее отклик, тем больше задержка.

	
	
	Нет сигнала
	Удерживать
Черный 1
Черный 2
Черный 3
Черный 4
Черный 5
	
	
	Время с момента отключения
DMX512 до выключения света
Удерживать: удерживать свет включенным
Чем больше значение, тем больше время

	
	[поймать DMX]
	Поймать DMX
	0-512
	
	Зарезервировано
	Зарезервировано

	
	Безопасный порог
	
	выкл., 1–100
	выкл.
	Безопасный порог
	Выкл.: без защиты.
(1 -100): чем больше значение, тем больше диапазон защиты.




	
	использование обтюратора
	
	
	выкл.
	
	вкл.: в условиях описаности на обтюратор будет подаваться сигнал низкого уровня.

	
	Интерполяция
	
	Да, Нет
	да
	Интерполяция
	Эта функция нужна для низкой скорости и не нужна для высокой. Интерполяция определяется визуальными эффектами.
Также можно выбрать тип DMX512-27 каналов

	Подробная информация об устройстве
	
	Подробная информация об устройстве
	
	
	Название
	Нажмите на название, чтобы вернуться в предыдущее меню

	
	Язык
	
	中文/En
	
	
	

	
	время выключения
	
	нет
30 секунд
1 минута
3 минуты
5 минут
10 минут
30
минут
1 час
	5 минут
	
	Нет: всегда включен.
Время, по истечении которого ЖК-экран выключается после выполнения последней операции.
Поверните ручку, и экран снова включится

	
	СБРОС параметров
	
	
	
	Сброс параметров до начальных значений
	После сброса устройство перезапустится.

	
	РЕД.
	
	Версия 1.4.1
	
	Номер версии устройства
	




	
	
	
	
	
	Информация о микросхеме и памяти
	

	
	
	
	
	
	Информация об использовании памяти
	История: текущая запись: текущая
Использование

	
	
	
	
	
	информация exFlash
	

	
	число+дата
	
	число
	
	Следующее число указывает, сколько раз сохранялась операция
	

	
	
	
	Данные
	
	Время создания программы
	Месяц, день, год



	• Каналы DMX

	Канал
	Функция
	Значение
	Описание

	Канал 1
	Димминг
	0–63
	выключить свет
	

	
	
	64–127
	Включить свет
	Скорость по умолчанию, влияет на скорость автономного режима и анимации









	
	
	128-255
	
	Скорость варьируется от медленной до быстрой, что влияет на скорость автономного режима и анимации. Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости.

	Канал 2
	Модель
	0-49
	Автономный
	1 набор из 3 в каждом интервале
	
	Группа: соответствует программе/шоу в экранном меню.

	
	
	50-99
	голосовое управление
	1 набор из 3 в каждом интервале
	
	

	
	
	100-149
	Хранилище анимации
	Каждые 10 элементов — это группа
	Количество групп задается в программном обеспечении ILDA на стороне ПК. Руководство находится в папке "Instructions\DMX512_ILDA Instructions" на SD-карте
	

	
	
	150-199
	Анимация - SD
	1 набор из 5 в каждом интервале
	
	

	
	
	200-255
	шаблон
	Каждые 10 элементов — это группа
	
	

	Канал 3
	гобо/кадр
	0-249
	автономный, управление голосом
	Анимация
	шаблон

	
	
	
	Каждый интервал из 3 соответствует автономному эффекту
	Каждый интервал из 3 соответствует анимации
	Каждый интервал из 3 соответствует статическому шаблону

	
	
	250-255
	Циклический переход по выбранной группе (выбирается во втором канале)
	



	Канал
	Функция
	Значение
	Описание

	Канал 4
	Строб
	0-10
	без строба

	
	
	11-199
	Автоматический строб, скорость от медленной к быстрой




	
	
	200-249
	строб с голосовой активацией

	
	
	250-255
	

	Канал 5
	Выбор цвета
	0-1
	фиксированный цвет
	

	
	
	2-15
	7 сплошных цветов
	Цвет через каждые 2 значения

	
	
	16-19
	Переключение 7 сплошных цветов
	

	
	
	20-33
	7 цветов (подробности в таблице ниже)
	Переключение цвета через каждые 2 значения

	
	
	34-37
	Переключение 7 цветов
	

	
	
	38-154
	цветная секция
	См. документацию к палитре

	
	
	155-255
	Поток разных цветов
	Фиксированная скорость потока

	Канал 6
	Режим экрана
	0–63
	обычный экран

	
	
	64–127
	Подсвеченный экран

	
	
	128–191
	Сегментированный экран

	
	
	192–255
	точечный экран

	Канал 7
	Перемещение по X
	0-125
	Ручная настройка положения

	
	
	126-185
	Автоматическое движение по кругу влево и вправо

	
	
	186-225
	Автоматический переход, движение по кругу влево и вправо

	
	
	226-245
	Автоматический случайный переход

	
	
	246-255
	Нестандартный переход с голосовым управлением

	Канал 8
	Перемещение по Y
	0-125
	Ручная настройка положения

	
	
	126-185
	Автоматическое циклическое перемещение вверх и вниз

	
	
	186-225
	Автоматический переход вверх и вниз по кругу

	
	
	226-245
	Автоматический случайный переход

	
	
	246-255
	Нестандартный переход с голосовым управлением

	Канал 9
	увеличение
	0-10
	без масштабирования

	
	
	11-87
	Ручное изменение размера

	
	
	88-150
	увеличение




	
	
	151–200
	уменьшение

	
	
	201–255
	Циклический зум

	Канал 10
	Вращение вокруг оси Y
	0
	без вращения

	
	
	1-128
	Ручная регулировка

	
	
	129-255
	автоматическое вращение

	Канал 11
	Вращение вокруг оси X
	0
	без вращения

	
	
	1-128
	Ручная регулировка

	
	
	129-255
	автоматическое вращение

	Канал 12
	Вращение вокруг оси Z
	0
	без вращения

	
	
	1-128
	Ручная регулировка

	
	
	129-192
	Автоматическое вращение по часовой стрелке

	
	
	193-255
	Автоматическое вращение против часовой стрелки

	Канал 13
	Градиент
	0-10
	отсутствие градиента

	
	
	10-74
	Ручная настройка градиента

	
	
	75-104
	Автоматическое постепенное рисование (увеличение)

	
	
	105-144
	Автоматическая градация (уменьшение)

	
	
	145-184
	Автоматическое циклические постепенное рисование

	
	
	185-224
	Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (увеличение)

	
	
	225–255
	Сквозное непрерывное циклические постепенное рисование (уменьшение)

	Канал 14
	Волна по X
	0-9
	без волн

	
	
	10-69
	небольшие волны

	
	
	70-129
	волны средней амплитуды

	
	
	130-189
	большие волны

	
	
	190-255
	самая большая волна




	Канал 15
	Волна по оси Y
	0-9
	без волн

	
	
	10-69
	небольшие волны

	
	
	70-129
	волны средней амплитуды

	
	
	130-189
	большие волны

	
	
	190-255
	самая большая волна

	Канал 16
	модуляция красного света
	0–255
	Красный свет от яркого до выключенного

	Канал 17
	Модуляция зеленого света
	0–255
	Зеленый свет от яркого до выключенного

	Канал 18
	Модуляция синего света
	0–255
	Синий свет от яркого до выключенного



	2-15
	7 цветов

	
	2-3
	красный

	
	4-5
	зеленый

	
	6-7
	синий

	
	8-9
	желтый

	
	10-11
	зеленый

	
	12-13
	фиолетовый

	
	14-15
	белый

	20-33
	7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый)

	
	
	смена цветов
	основной цвет------ измененный цвет

	
	20-21
	1
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный

	
	22-23
	2
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый

	
	24-25
	3
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый------ желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий

	
	26-27
	4
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый




	
	28-29
	5
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой

	
	30-31
	6
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый

	
	32-33
	7
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый


27-канальная программа (с SD-картой): (добавлен граничный канал <24> на основе исходных 26 каналов и изменена светоизлучающая часть первого канала на аналоговую с регулируемой яркостью)
Первые 6 каналов можно использовать как простые программы каналов DMX.
Большинство гальванометров перестают работать при выключенном лазере, что позволяет снизить энергопотребление и продлить срок службы гальванометра.
	канал
	Функция
	Числовое значение
	Функция

	Канал 1
	Димминг
	0-10
	полностью закрытый
	0-10 — минимальная яркость, 255 — стандартная яркость. Эквивалентно альфа-каналу цвета. Также можно назвать прозрачностью.

	
	
	11-255
	яркость
	

	Канал 2
	Модель/
	0–63
	64–127
	128–191
	192–255
	отношения сдерживания
	отношения сдерживания

	
	
	выключить свет
	Автономный эффект (работают первые 6 каналов)
	SD
	хранение
	
	

	Канал 3
	трафарет/кадр
	0-249
	значение интервала: 2
	значение интервала: 2
	значение интервала: 2
	Один документ содержит несколько графических изображений/кадров
	Одна программа содержит несколько документов




	
	
	250-255
	Зациклить канал 4, чтобы задать эффект
	Зациклить канал 4, чтобы задать эффект
	Зациклить канал 4, чтобы задать эффект
Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются
	
	

	Канал 4
	список гобо/ файл
	0-249
	значение интервала: 10
	значение интервала: 10
	значение интервала: 10
	
	

	
	
	250-255
	зациклить все
	Зациклить канал 5, чтобы задать эффект
	Зациклить канал 5, чтобы задать эффект. Исключение: канал 5: 0-19 не повторяются
	
	

	Канал 5
	список файлов/показать
	0-249
	нет эффекта
	значение интервала: 20
	значение интервала: 20
	
	

	
	
	250-255
	
	зациклить все
	зациклить все
	
	

	Канал 6
	Управление/
	0-4
	Автономный
	скорость по умолчанию

	
	
	5-127
	
	Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной скорости, от медленной до быстрой

	
	
	128-132
	голосовое управление
	Чувствительность по умолчанию

	
	
	133-255
	
	Каждый интервал, равный 5, соответствует определенной чувствительности, которая варьируется от низкой до высокой




	канал
	Функция
	Числовое значение
	Функция

	7
	Входной цвет
	0–3
	фиксированный цвет

	
	
	4–6
	пропуск 8 каналов (цветной рисунок) обесцвечивание
	Общее обесцвечивание
	Сюда добавляются каналы цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка

	
	
	7–9
	
	
	Сюда добавляются каналы сплошного цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения сплошного цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка

	
	
	10–127
	
	усиление и ослабление
	цветная секция
	См. документацию к палитре

	
	
	128–191
	
	
	сплошной цвет
	Аналоговый
	в палитре должно быть 64 цвета

	
	
	
	
	
	
	TTL
	TTL описывается в следующей таблице цветов: 7-сегментный сплошной цвет

	
	
	192–255
	
	
	Цвет
	Аналоговый
	в палитре должно быть 64 цвета

	
	
	
	
	
	
	TTL
	Для получения информации о TTL обратитесь к следующей таблице цветов: 7-сегментный цвет

	8
	Цветной рисунок
	0–63
	Вручную
	Ослабление
	Цвет усиления определяется каналом "Входной цвет"
Цвет ослабления определяется каналом "Выходной цвет"

	
	
	64–127
	
	Усиление
	

	
	
	128–159
	Автоматически
	Ослабление
	

	
	
	160–191
	
	Усиление
	

	
	
	192–223
	
	Цикл усиления и ослабления
	

	
	
	224–255
	
	усиление и ослабление
	

	9
	Выходной цвет
	0–3
	ФИКСИРОВАННЫЙ ЦВЕТ




	
	
	4–6
	пропуск 8 каналов (цветной рисунок) обесцвечивание
	Общее обесцвечивание
	Сюда добавляются каналы цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка

	
	
	7–9
	
	
	Сюда добавляются каналы сплошного цвета, входные цвета и выходные цвета, а общего изменения сплошного цвета можно добиться с помощью канала цветного рисунка

	
	
	10–127
	
	Усиление и ослабление
	цветная секция
	См. документацию к палитре

	
	
	128–191
	
	
	сплошной цвет
	Аналоговый
	в палитре должно быть 64 цвета

	
	
	
	
	
	
	TTL
	TTL описывается в следующей таблице цветов: 7-сегментный сплошной цвет

	
	
	192–255
	
	
	Цвет
	Аналоговый
	в палитре должно быть 64 цвета

	
	
	
	
	
	
	TTL
	Для получения информации о TTL обратитесь к следующей таблице цветов: 7-сегментный цвет

	10
	Перемещение по X
	0
	Ручное перемещение по X
	Среднее положение по умолчанию
	То же, что и канал 127/местоположение

	
	
	1-255
	
	Положение
	127/посередине, изображения на обоих концах перевернуты

	11
	Автоперемещение по X
	0–84
	Автоперемещение по X
	Положительное
	Чем больше значение, тем выше скорость (увеличение или уменьшение зависит от направления, заданного системой).

	
	
	85–169
	
	Обратное
	

	
	
	170–255
	
	цикл вверх и вниз
	




	12
	Перемещение по Y
	0
	Перемещение вручную по Y
	Среднее положение по умолчанию
	То же, что и канал 127/местоположение

	
	
	1-255
	
	Положение
	127/посередине, изображения на обоих концах перевернуты

	13
	Автоперемещение по X
	0–84
	Перемещение по Y автоматически
	Положительное
	Чем больше значение, тем выше скорость (увеличение или уменьшение зависит от направления, заданного системой).

	
	
	85–169
	
	Обратное
	

	
	
	170–255
	
	цикл вверх и вниз
	

	14
	Масштаб
	0
	
	Оригинальный размер
	

	
	
	1-127
	Вручную
	Размер
	1/макс.

	
	
	128–169
	Автоматически
	увеличение
	Чем больше значение, тем выше скорость

	
	
	170–211
	
	уменьшение
	

	
	
	212–255
	
	Циклический зум
	

	15
	вращение центра
	0–127
	Вручную
	вращение

	
	
	128–191
	Автоматически
	Вращение против часовой стрелки
	Чем больше значение, тем выше скорость

	
	
	192–255
	
	Вращение по часовой стрелке
	

	16
	Вращение по X
	0–127
	Вручную
	Переворот по X

	
	
	128–191
	Автоматически
	Переворот по X
	Чем больше значение, тем выше скорость

	
	
	192–255
	
	Переворот по X с деформацией
	

	17
	Вращение по Y
	0–127
	Вручную
	Переворот по Y

	
	
	128–191
	Автоматически
	Переворот по Y
	Чем больше значение, тем выше скорость

	
	
	192–255
	
	Переворот по Y с деформацией
	

	18
	Волна по X
	0
	
	нет эффекта
	Период и амплитуда волны в зависимости от настроек канала "Эталон волны"

	
	
	1-127
	Вручную
	Волна по X
	

	
	
	128–191
	Автоматически
	Положительная волна по X
	

	
	
	192–255
	
	Обратная волна по X
	

	19
	Волна по Y
	0
	
	нет эффекта
	Период и амплитуда волны в зависимости от настроек канала "Эталон волны"

	
	
	1-127
	Вручную
	Волна по оси Y
	

	
	
	128–191
	Автоматически
	Положительная волна по Y
	

	
	
	192–255
	
	Обратная волна по Y
	




	20
	Эталон волны
	0–63
	Параметр периода
	1 цикл
	Чем больше это значение, тем меньше амплитуда, и в случае автоматических волн малой амплитуды может достигаться более интересный эффект ряби на воде.

	
	
	64–127
	
	2 цикла
	

	
	
	128–191
	
	3 цикла
	

	
	
	192–255
	
	4 цикла
	

	21
	Показывать точки
	0-9
	Нет

	
	
	10–129
	линейное сканирование
	Количество отображаемых точек 30-4
	Чем меньше значение, тем больше точек, тем ниже яркость

	
	
	130–191
	точечное сканирование
	16 равномерно распределенных точек
	Чем больше значение, тем меньше точек, тем выше яркость

	
	
	192–255
	
	8 равномерно распределенных точек
	

	22
	Цветной строб
	0–2
	Всегда горит

	
	
	3–255
	Строб
	Чем ближе значение к 255, тем медленнее мигает строб, и каждые 3 значения соответствуют скорости строба.

	23
	Массив
	0
	массив
	нет
	

	
	
	1–63
	
	1 изображение, 8 положений
	Это может повлиять на перемещение по оси X или Y (каналы 9–12), в зависимости от положения массива, а использование массивов с несколькими картами ускорит первоначальное перемещение.

	
	
	64–127
	
	2 изображения, 4 положения
	

	
	
	128–191
	
	3 изображения, 3 положения
	

	
	
	192–255
	
	4 изображения, 2 положения
	

	24
	Граница
	0–63
	обратное движение вне границ
	Мягкое действие с интерполяцией
	В условиях одиночного кадра:

	
	
	64–127
	
	Действие в реальном времени, без интерполяции
	




	

	
	
	128–191
	Отключение света вне границ
	Мягкое действие с интерполяцией
	

	
	
	192–255
	
	Действие в реальном времени, без интерполяции
	

	25
	красный
	0–255
	Красный свет от яркого до выключенного

	26
	зеленый
	0–255
	Зеленый свет от яркого до выключенного

	27
	синий
	0–255
	Синий свет от яркого до выключенного



	TTL

	128–191
	7 сплошных цветов

	
	128-137
	красный

	
	138-147
	зеленый

	
	148-157
	синий

	
	158-167
	желтый

	
	168-177
	зеленый

	
	178-187
	фиолетовый

	
	188-191
	белый

	192–255
	7 цветов (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый)

	
	
	смена цветов
	основной цвет ------ измененный цвет

	
	192-201
	1
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный

	
	202-211
	2
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый

	
	212-221
	3
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий

	
	222-231
	4
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый




	
	232-241
	5
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ фиолетовый, белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой

	
	242-242
	6
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ белый, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый

	
	252–255
	7
	Красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый ------ красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый
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