Bristage BSW250

СВЕТОДИОДНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ 
ГОЛОВА ТИПА SPOT 
С МАСШТАБИРОВАНИЕМ 
МОЩНОСТЬЮ 250 Вт 
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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.
	[image: ]ОСТОРОЖНО!  Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
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Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.


Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
[bookmark: OLE_LINK1]1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.
Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1. Кабель питания XLR — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кронштейн Omega — 2 шт.
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
2 Монтаж и установка
2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.
Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.
При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.
Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).
Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.
2.2 Точки монтажа:
Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,
не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.
Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.
2.3 Установка зажима:
Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.
[image: 1C1571BEA90C4AA28D9E65D9F09FD351](1) Держатели Omega
(2) Зажим
(3) Предохранительный трос
(4) Быстроразъемный фиксатор

2.4 Подключение контроллера DMX-512
Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.



Выход DMX
3-контактный разъем XLR
Вход DMX
3-контактный разъем XLR
1: заземление
2: данные (-)
3: данные (+)
Выход DMX512
3-контактный разъем XLR
Общий
Вход DMX512
3-контактный разъем XLR



2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.
[image: ]Контакт 3
Контакт 2
120 Ом


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПИТАНИЕ
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
[bookmark: _GoBack]Энергопотребление: 280 Вт
Каналы DMX: 17/20
Панорамирование: 540° (16 бит) с электрической коррекцией
Наклон: 270° (16 бит) с электрической коррекцией
Цветовой круг: один цветовой круг, 8 цветов
Статические трафареты: 11 трафаретов + пустое место
Вращающиеся трафареты: 7 трафаретов + пустое место
Круг эффектов: призма с 3 гранями, вращение в двух направлениях
Механическая фокусировка оптической системы объектива, угол расрытия луча 7°-35°
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск/RDM
Диммер: 0–100 %
Строб: 0–20 Гц
Экран: ЖК-дисплей
МАССА И РАЗМЕРЫ
Масса нетто: 13,12 кг
Масса брутто: 15,5 кг
Размер упаковки: 51,5 * 41 * 36 см

4 ФУНКЦИИ МЕНЮ
	АДРЕС
	001-512
	
	

	РЕЖИМ
	Режим канала
	17
	

	
	
	20
	

	
	Управление DMX
	
	

	
	Автозапуск
	
	

	
	Управление звуком
	
	

	
	Режим сцены
	Авто
	

	
	
	Сцена 1-10
	

	
	Выбор M/S
	Авто
	

	
	
	Ведомый
	

	
	
	Ведущий
	

	ЭКРАН
	Язык
	中文
	

	
	
	Английский
	

	
	Экранная заставка
	режим 1
	

	
	
	режим 2
	

	
	
	режим 3
	

	
	
	закрыть
	

	
	Поворот экрана
	Вперед
	

	
	
	Назад
	

	
	Индикация DMX
	режим 1
	

	
	
	режим 2
	

	
	
	режим 3
	

	
	Подсветка экрана
	0-10
	

	СЦЕНА
	Выбор сцены
	Сцена 1-10
	

	
	Время сцены
	
	

	
	Панорамирование
	000-255
	

	
	Точное панорамирование
	000-255
	

	
	Наклон
	000-255
	

	
	Точный наклон
	000-255
	

	
	Скорость XY
	000-255
	

	
	диммер
	000-255
	

	
	строб
	000-255
	

	
	Цвет
	000-255
	

	
	Статичный трафарет
	000-255
	

	
	фокус
	000-255
	

	
	призма 1
	000-255
	

	
	Вращение призмы 1
	000-255
	

	
	призма 2
	000-255
	

	
	Вращение призмы 2
	000-255
	

	
	фрост
	000-255
	

	
	7 цветов
	000-255
	

	
	Функция
	000-255
	

	
	Режим
	000-255
	

	
	Сброс
	000-255
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	Инвертировать панорамирование
	Выкл.
	

	
	
	Открыть
	

	
	Инвертировать наклон
	Выкл.
	

	
	
	Открыть
	

	
	Исправить пан./накл.
	Выкл.
	

	
	
	Открыть
	

	
	Смещение панорамирования
	
	

	
	Смещение наклона
	
	

	
	Хранение данных
	Выкл.
	

	
	
	Открыть
	

	
	сброс
	
	

	
	Сброс до заводских настроек
	
	

	СОСТОЯНИЕ
	Информация о шаговом двигателе
	
	

	
	Список ошибок
	
	

	
	Состояние прибора
	
	

	
	Версия
	
	

	
	время работы источника света
	
	

	
	Общее время работы
	
	



5 КАНАЛЫ DMX
Таблица для 17/20 каналов
	Канал 1
	Канал 2
	Название
	Значение
	Функция

	Канал 1
	Канал 1
	Панорамирование
	 0-255
	0-540 градусов

	Канал 2
	Канал 2
	Точное панорамирование
	 0-255
	0-2 градуса

	Канал 3
	Канал 3
	Наклон
	 0-255
	0-270 градусов

	Канал 4
	Канал 4
	Точный наклон
	 0-255
	0-1 градус

	Канал 5
	Канал 5
	Скорость XY
	 0-255
	От быстрого к медленному

	Канал 6
	Канал 6
	Диммер
	 0-255
	Диммирование на 0–100%

	
	Канал 7
	Точное диммирование
	 0-255
	Точное диммирование

	Канал 7
	Канал 8
	Строб
	 0-3
	закрыть

	
	
	
	 4-127
	Импульсный строб от медленного к быстрому

	
	
	
	 128-191
	Градиентный строб от медленного к быстрому

	
	
	
	 192-251
	Случайный строб от медленного к быстрому

	
	
	
	 252-255
	открыть

	Канал 8
	Канал 9
	Цвет
	 0-4
	открыть

	
	
	
	 5-9
	открыть + цвет 1

	
	
	
	 10-14
	Цвет 1

	
	
	
	 15-19
	цвет 1 + цвет 2

	
	
	
	 20-24
	цвет 2

	
	
	
	 25-29
	цвет 2 + цвет 3

	
	
	
	 30-34
	Цвет 3

	
	
	
	 35-39
	цвет 3 + цвет 4

	
	
	
	 40-44
	Цвет 4

	
	
	
	 45-49
	цвет 4 + цвет 5

	
	
	
	 50-54
	Цвет 5

	
	
	
	 55-59
	цвет 5 + цвет 6

	
	
	
	 60-64
	Цвет 6

	
	
	
	 65-69
	цвет 6 + цвет 7

	
	
	
	 70-74
	Цвет 7

	
	
	
	 75-79
	цвет 7 + цвет 8

	
	
	
	 80-84
	Цвет 8

	
	
	
	 85-89
	цвет 8 + цвет 9

	
	
	
	 90-94
	Цвет 9

	
	
	
	 95-99
	цвет 9 + цвет 10

	
	
	
	 100-180
	Поток вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	 181-185
	остановка

	
	
	
	 186-255
	Поток назад от медленного к быстрому

	
	Канал 10
	Точная настройка цвета
	 0-255
	Точная настройка цвета

	Канал 9
	Канал 11
	Трафарет
	 0-9
	открыть

	
	
	
	 10-19
	Трафарет 1

	
	
	
	 20-29
	Трафарет 2

	
	
	
	 30-39
	Трафарет 3

	
	
	
	 40-49
	Трафарет 4

	
	
	
	 50-59
	Трафарет 5

	
	
	
	 60-69
	Трафарет 6

	
	
	
	 70-79
	Трафарет 7

	
	
	
	 80-89
	Трафарет 8

	
	
	
	 90-99
	Трафарет 9

	
	
	
	 100-109
	Тряска от медленной до быстрой, белый цвет

	
	
	
	 110-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	
	 120-129
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	
	 130-139
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	
	 140-149
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	
	 150-159
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	
	 160-169
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	
	 170-179
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	
	 180-189
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 8

	
	
	
	 190-223
	Поток назад от быстрого к медленному

	
	
	
	 224-255
	Поток вперед от медленного к быстрому

	Канал 10
	Канал 12
	Вращающийся трафарет
	 0-9
	Белый

	
	
	
	 10-19
	Трафарет 1

	
	
	
	 20-29
	Трафарет 2

	
	
	
	 30-39
	Трафарет 3

	
	
	
	 40-49
	Трафарет 4

	
	
	
	 50-59
	Трафарет 5

	
	
	
	 60-69
	Трафарет 6

	
	
	
	 70-79
	Трафарет 7

	
	
	
	 80-89
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 1

	
	
	
	 90-99
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 2

	
	
	
	 100-109
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 3

	
	
	
	 110-119
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 4

	
	
	
	 120-129
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 5

	
	
	
	 130-139
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 6

	
	
	
	 140-149
	Тряска от медленной до быстрой, трафарет 7

	
	
	
	 150-200
	Поток вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	 201-255
	Поток назад от медленного к быстрому

	Канал 11
	Канал 13
	Вращение трафарета 
	 0-127
	0-360 градусов

	
	
	
	 128-190
	Поток назад от быстрого к медленному

	
	
	
	 191-192
	остановка

	
	
	
	 193-255
	Поток вперед от медленного к быстрому

	Канал 12
	Канал 14
	Фокус
	 0-255
	От далекого к близкому

	
	Канал 15
	Точная фокусировка
	 0-255
	Точная фокусировка

	Канал 13
	Канал 16
	масштабирование
	 0-255
	От большого к маленькому

	Канал 14
	Канал 17
	Призма 1
	 0-127
	пусто

	
	
	
	 128-255
	вставить призму 1

	Канал 15
	Канал 18
	вращение призмы
	 0-127
	0-360 градусов

	
	
	
	 128-187
	Поток вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	 188-195
	остановка

	
	
	
	 196-255
	Поток назад от медленного к быстрому

	Канал 16
	Канал 19
	Фрост
	 0-127
	пусто

	
	
	
	 128-255
	Фрост

	Канал 17
	Канал 20
	Сброс
	 0-209
	Пусто

	
	
	
	 210-215
	Сброс двигателя XY через 3 секунды

	
	
	
	 216-219
	Пусто

	
	
	
	 220-235
	Сброс двигателя эффектов через 3 секунды

	
	
	
	 236-239
	Пусто

	
	
	
	 240-255
	Сброс устройства через 3 секунды
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