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Светодиодная вращающаяся голова мощностью 150 Вт
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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.

[image: ]ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
[image: ]ОСТОРОЖНО! Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.
Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
[bookmark: bookmark1]1.	ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы. Вы приобрели мощное и универсальное устройство. Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1.	Кабель питания XLR — 1 шт.
2.	Руководство пользователя — 1 шт.
3.	Кронштейн Omega — 2 шт.
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке.
Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
[bookmark: bookmark2]2 Монтаж и установка
2.1	Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.
Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.
При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.
Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).
Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и/или травмы в случае поломки крепления.
[bookmark: bookmark3]2.2	Точки монтажа:
Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. 
Если у вас нет необходимой квалификации, не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.
Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.
[bookmark: bookmark4]2.3	Крепление зажима:
Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.
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	(1) Кронштейны Omega
(2) Зажим
(3) Предохранительный трос
(4) Быстроразъемный фиксатор
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[bookmark: bookmark5]2.4	Разъем управления DMX-512
Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.
	Выход DMX
3-контактный разъем XLR
	
	Вход DMX
3-контактный разъем XLR
	
	
	ОБЩИЙ
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	1: заземление
2: данные (-)
3: данные (+)
	ВЫХОД DMX512
3-контактный разъем XLR
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	Вход DMX512
3-контактный разъем XLR



[bookmark: bookmark6]2.5	Соединение DMX-512 с терминатором
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.
	120 Ом
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	КОНТАКТ 3

	
	
	КОНТАКТ 2




[bookmark: bookmark7]3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление: 180 Вт
Подключение к источнику питания: синий и белый разъемы питания
Подключение сигнала: 3-контактный штекер/разъем XLR
Источник света: белый светодиод высокой мощности мощностью 150 Вт
Каналы DMX: 18/13/11 каналов
Цветовой круг: 13 цветов + пустое место
Колесо статичных трафаретов: 8 трафаретов + свободное место
Колесо вращающихся трафаретов: 6 трафаретов + свободное место
Круг эффектов: две призмы эффектов, одна на 6 эффектов, вторая на 5, вращение в двух направлениях
Угол раскрытия луча: 9°–14°
Фокус: электронный фокус
Перемещение: поворот/наклон по оси X: 540°, по оси Y: 190°
Режим управления: DMX512 / главный-подчиненный / автозапуск / звук
Дисплей: OLED-дисплей
Степень защиты: IP20
Размер упаковки: 485x355x280 мм
Масса нетто: 8,5 кг
Масса брутто: 10 кг

Размеры
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Таблица освещенности
	Диаметр пятна (м)
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	Таблица освещенности

	Расстояние (м)
	2 м
	3 м
	5 м

	Освещенность (лк)
	23800
	10600
	5200




	Диаметр пучка (м)
	[image: ]



	Таблица освещенности

	Расстояние (м)
	2 м
	3 м
	5 м

	Освещенность (лк)
	28800
	12800
	6200



	4 ФУНКЦИИ МЕНЮ

	МЕНЮ "ЭКРАН"

	1. Адрес DMX
	001-512
	
	

	2. Каналы DMX
	DMX 18 каналов
	
	

	
	DMX 13 каналов
	
	

	
	DMX 11 каналов
	
	

	3 Режим работы
	DMX
	
	

	
	Авто
	
	

	
	Звук
	
	

	
	Подчиненный
	
	

	4. Программы
	Программа 1
	
	

	
	Программа 2
	
	

	
	Программа 3
	
	

	
	Программа 4
	
	

	
	Программа 5
	
	

	
	Программа 6
	
	

	
	Программа 7
	
	

	
	Программа 8
	
	

	5. Настройки
	Инверсия панорамирования
	Нет
	

	
	
	Да
	

	
	Инверсия наклона
	Нет
	

	
	
	Да
	

	
	Инверсия отображения
	Нет
	

	
	
	Да
	

	
	Чувствительность
	0–100
	

	
	Сбой Dmx
	ВЫКЛ.
	

	
	
	Удерживать
	

	
	Калибровка
	Пароль
	




	
	
	Возврат к исходной точке
	Очистить ВСЕ (3 с)

	
	
	Панорамирование
	.= от -127 до 128

	
	
	Наклон
	.= от -127 до 128

	
	
	Диммер
	.= 0–255

	
	
	Точечный цвет
	.= от -127 до 128

	
	
	Статичный трафарет
	.= от -127 до 128

	
	
	Вращающийся трафарет
	.= от -127 до 128

	
	
	Фокус
	.= от -127 до 128

	
	
	Призма
	.= от -127 до 128

	
	
	Зум
	.= от -127 до 128

	
	Сброс до заводских настроек
	Да
	

	
	
	Нет
	

	
	Сброс двигателя
	Сбросить все двигатели
	

	6. Информация о системе
	Программное обеспечение
	
	

	
	Режим DMX
	
	

	
	Адрес 001
	
	



[bookmark: bookmark8]5 Функции
[bookmark: bookmark9]5.1	Настройка адреса DMX
С помощью этой функции можно задать нужный адрес DMX с помощью панели управления.
Выберите с помощью кодера.
Нажмите на кодер и задайте адрес DMX, вращая кодер.
Нажмите на кодер для подтверждения.
Нажмите кнопку Mode/Esc, чтобы вернуться в главное меню.
Настройка адреса DMX
Отображение значения DMX 512 для каждого канала
Эта функция позволяет отображать значение DMX 512 для каждого канала. Автоматически появляется канал с изменяющимся значением.

[bookmark: bookmark10]5.2	Режим работы
Устройство поддерживает 6 и 17 каналов и принимает сигнал DMX по международному стандарту.
Доступные режимы: главный, управление звуком, автозапуск главного прибора, управление звуком главного прибора, подчиненный.
[bookmark: bookmark11]5.3	Настройка языка
С помощью этой функции вы можете выбрать язык — английский или китайский.
[bookmark: bookmark12]5.4	Расширенные настройки
Инверсия панорамирования
С помощью этой функции можно изменить направление панорамирования.
Инверсия наклона
С помощью этой функции можно изменить направление 1-го движения наклона.
Инверсия отображения
С помощью этой функции можно изменить направление 2-го движения наклона.
Сброс
С помощью этой функции можно выполнить сброс настроек устройства с помощью панели управления. Можно выбрать другую функцию сброса, вращая кодер.
Сброс до заводских настроек
Эта функция позволяет восстановить заводские настройки.
5.5 Состояние системы
С помощью этой функции можно узнать время включения, общее время работы, текущий режим работы, температуру и версию программного обеспечения.
[bookmark: bookmark13]5.6 Ручное управление
	Эта функция позволяет настраивать панорамирование, наклон, и скорость перемещения, а также регулировать яркость, строб и цвет.

6 КАНАЛЫ DMX

	11 каналов
	13 каналов
	18 каналов
	Значение DMX
	Функция

	1
	1
	1
	000-255
	Панорамирование

	
	
	2
	000-255
	Точное панорамирование

	2
	2
	3
	000-255
	Наклон

	
	
	4
	000-255
	Точный наклон

	
	
	5
	000-255
	Скорость пан./накл.

	3
	3
	6
	000-255
	Диммирование устройства Spot

	4
	4
	7
	000-009
	Включить строб Spot

	
	
	
	010-250
	Увеличение скорости строба Spot

	
	
	
	251–255
	Включить строб Spot

	
	5
	8
	000-004
	Включено (белый)

	
	
	
	005-013
	Белый/Цвет 1

	
	
	
	014-022
	Цвет 1

	
	
	
	023-031
	Цвет 1 / цвет 2

	
	
	
	032-040
	Цвет 2

	
	
	
	041-049
	Цвет 2 / цвет 3

	
	
	
	050-058
	Цвет 3

	
	
	
	059-067
	Цвет 3 / цвет 4

	
	
	
	068-076
	Цвет 4

	
	
	
	077-085
	Цвет 4 / цвет 5

	
	
	
	086-094
	Цвет 5

	
	
	
	095-103
	Цвет 5 / цвет 6




	
	
	
	104-112
	Цвет 6

	
	
	
	113-121
	Цвет 6/Цвет 7

	
	
	
	122-130
	Цвет 7

	
	
	
	131-139
	Включено (белый)

	
	
	
	140-195
	Эффект радуги вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	196-199
	Остановка вращения

	
	
	
	200-255
	Эффект радуги назад от медленного к быстрому

	
	6
	9
	000-007
	Включено (неподвижный трафарет)

	
	
	
	008-015
	Трафарет 1

	
	
	
	016-023
	Трафарет 2

	
	
	
	024-031
	Трафарет 3

	
	
	
	032-039
	Трафарет 4

	
	
	
	040-047
	Трафарет 5

	
	
	
	048-055
	Трафарет 6

	
	
	
	056-063
	Трафарет 7

	
	
	
	064-077
	Трафарет 8

	
	
	
	078-085
	Тряска трафарета 1 от медленного к быстрому

	
	
	
	086-093
	Тряска трафарета 2 от медленного к быстрому

	
	
	
	094-101
	Тряска трафарета 3 от медленного к быстрому

	
	
	
	102-109
	Тряска трафарета 4 от медленного к быстрому

	
	
	
	110-117
	Тряска трафарета 5 от медленного к быстрому

	
	
	
	118-125
	Тряска трафарета 6 от медленного к быстрому

	
	
	
	126-133
	Тряска трафарета 7 от медленного к быстрому

	
	
	
	134-147
	Тряска трафарета 8 от медленного к быстрому

	
	
	
	148-199
	Эффект радуги вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	200-203
	Остановка вращения

	
	
	
	204-255
	Эффект радуги назад от медленного к быстрому

	
	7
	10
	000-007
	Включено (вращающийся трафарет 2)

	
	
	
	008-017
	Трафарет 1

	
	
	
	018-027
	Трафарет 2

	
	
	
	028-037
	Трафарет 3

	
	
	
	038-047
	Трафарет 4

	
	
	
	048-057
	Трафарет 5

	
	
	
	058-067
	Трафарет 6

	
	
	
	068-077
	Тряска трафарета 1

	
	
	
	078-087
	Тряска трафарета 2

	
	
	
	088-097
	Тряска трафарета 3

	
	
	
	098-107
	Тряска трафарета 4

	
	
	
	108-117
	Тряска трафарета 5

	
	
	
	118-127
	Тряска трафарета 6

	
	
	
	128-189
	Эффект радуги вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	190-193
	Остановка вращения

	
	
	
	194-255
	Эффект радуги назад от медленного к быстрому




	
	8
	11
	000-007
	Стоп

	
	
	
	008-129
	Вращение трафарета 2 вперед от быстрого к медленному

	
	
	
	130-133
	Стоп

	
	
	
	134-255
	Вращение трафарета 2 назад от медленного к быстрому

	5
	9
	12
	000-255
	Фокус

	6
	10
	13
	000-255
	Зум

	7
	11
	14
	000-007
	Включено (белый)

	
	
	
	008-099
	Призма 1

	
	
	
	100-130
	Включено (белый)

	
	
	
	131-255
	Призма 2

	8
	12
	15
	000-007
	Стоп

	
	
	
	008-129
	Вращение трафарета 2 вперед от медленного к быстрому

	
	
	
	130-133
	Стоп

	
	
	
	134-255
	Вращение призмы назад от быстрого к медленному

	9
	
	16
	000-024
	Не используется

	
	
	
	025-046
	Автоматическое воспроизведение 1

	
	
	
	047-068
	Автоматическое воспроизведение 2

	
	
	
	069-90
	Автоматическое воспроизведение 3

	
	
	
	091-112
	Автоматическое воспроизведение 4

	
	
	
	113-134
	Автоматическое воспроизведение 5

	
	
	
	135-156
	Автоматическое воспроизведение 6

	
	
	
	157-178
	Автоматическое воспроизведение 7

	
	
	
	179-200
	Автоматическое воспроизведение 8

	
	
	
	201–255
	Цветной трафарет, повышающий чувствительность к звуку

	10
	
	17
	000-010
	Не используется

	
	
	
	011-020
	программа 1

	
	
	
	021-030
	программа 2

	
	
	
	031-040
	программа 3

	
	
	
	041-050
	программа 4

	
	
	
	051-060
	программа 5

	
	
	
	061-070
	программа 6

	
	
	
	071-080
	программа 7

	
	
	
	081-090
	программа 8

	
	
	
	091-229
	Чувствительность к активному звуку увеличивается с минимальной до максимальной

	
	
	
	230-255
	Не используется

	11
	13
	18
	000-230
	Не используется

	
	
	
	231-240
	Сброс через 3 секунды

	
	
	
	240-255
	Не используется
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