Bristage W1240

Светодиодная вращающаяся голова типа WASH 12*40 Вт с масштабированием 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ
Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.
	[image: ]ОСТОРОЖНО!  Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!



	[image: ]ОСТОРОЖНО!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.


Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
[bookmark: OLE_LINK1]1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.
Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1. Кабель питания XLR — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кронштейн Omega — 1 шт.
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
2 Монтаж и установка
2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.
Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.
При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.
Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).
Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.
2.2 Точки монтажа:
Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,
не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.
Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.
2.3 Установка зажима:
Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.
2.4 Подключение контроллера DMX-512
Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.


Выход DMX
3-контактный разъем XLR
Вход DMX
3-контактный разъем XLR
1: заземление
2: данные (-)
3: данные (+)
Выход DMX512
3-контактный разъем XLR
Общий
Вход DMX512
3-контактный разъем XLR


2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.
[image: ]Контакт 3
Контакт 2
120 Ом


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПИТАНИЕ
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 500 Вт
Светодиоды: 12 шт. высокой мощности (40 Вт) RGBW 4 в 1
Каналы DMX: 11, 17, 18, 58
Перемещение: панорамирование/наклон: ось X — 540 градусов, ось Y — 190 градусов
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск
Доступно макроуправление стробированием
Угол раскрытия луча: 5-50 градусов, масшатабирование с приводом
Экран: ЖК-дисплей с 5 кнопками
Смешение цветов RGBW
Картирование пикселей
Уровень защиты: IP20
МАССА И РАЗМЕРЫ
Масса нетто: 14 кг
Масса брутто: 16 кг
Размер упаковки: 46*36*49 см
4 ФУНКЦИИ МЕНЮ
	Меню
	Второе меню
	Третье меню
	

	
	
	
	

	Адрес DMX
	001 - 512
	
	

	Настройки устройства
	Режим каналов
	11/17/18/58
	

	
	Режим работы
	DMX/Ведущий/Звук
	

	
	Инверсия панорамирования
	Выкл./Вкл.
	

	
	Инверсия наклона
	Выкл./Вкл.
	

	Вручную
	Панорамирование
	0 - 255
	

	
	Точное панорамирование
	0 - 255
	

	
	Наклон
	0 - 255
	

	
	Точный наклон
	0 - 255
	

	
	.
	0 - 255
	

	
	.
	0 - 255
	

	
	.
	0 - 255
	

	Информация об устройстве
	Информация о времени
	Текущее время
	xxx ч

	
	
	Время шоу
	xxx ч

	
	
	Управление питанием
	xxx

	
	Датчик
	Панорамирование
	ОК/ошибка

	
	
	Наклон
	ОК/ошибка

	
	
	Масштабирование
	ОК/ошибка

	
	
	Температура
	ОК/ошибка

	
	
	Вентилятор
	ОК/ошибка

	
	Информация о температуре
	Температура
	xxx °C

	
	
	Скорость вентилятора
	xxxx об/мин

	
	Версия прошивки
	Панель
	Vx.xxx

	
	
	Двигатель
	Vx.xxx

	
	
	Диммер
	Vx.xxx

	Базовые настройки
	Пароль
	0 - 255
	

	
	Панорамирование
	0 - 255
	

	
	Наклон
	0 - 255
	

	
	Масштабирование
	0 - 255
	

	
	Красный
	0 - 255
	

	
	Зеленый
	0 - 255
	

	
	Синий
	0 - 255
	

	
	Белый
	0 - 255
	

	Сброс настроек
	Сброс
	Отмена/Да
	

	
	Заводские настройки
	Отмена/Да
	

	Экран
	Язык
	Англ./кит.
	

	
	Перевернуть экран
	Вкл./Выкл.
	

	
	Режим экрана
	Вкл./60 с
	



5 КАНАЛЫ DMX
	17
	58
	18
	11
	Название
	Значение
	Функция

	1
	1
	1
	1
	Панорамирование
	0 - 255
	Панорамирование

	2
	2
	2
	2
	Точное панорамирование
	0 - 255
	Точное панорамирование

	3
	3
	3
	3
	Наклон
	0 - 255
	Наклон

	4
	4
	4
	4
	Точный наклон
	0 - 255
	Точный наклон

	5
	5
	5
	5
	Скорость пан./накл.
	0 - 255
	Скорость пан./накл.

	6
	6
	6
	/
	Димминг
	0 - 255
	Димминг

	7
	7
	/
	/
	Точный димминг
	0 - 255
	Точный димминг

	8
	8
	7
	6
	Строб
	0 - 3
	Закрыть

	
	
	
	
	
	4 - 103
	Обычный строб, скорость меняется с медленной на быструю

	
	
	
	
	
	104 - 107
	Открыть

	
	
	
	
	
	108 - 207
	Импульсный строб, скорость меняется с медленной на быструю

	
	
	
	
	
	208 - 212
	Открыть

	
	
	
	
	
	213 - 225
	Случайный строб, низкая скорость

	
	
	
	
	
	226 - 238
	Случайный строб, средняя скорость

	
	
	
	
	
	239 - 251
	Случайный строб, высокая скорость

	
	
	
	
	
	252 - 255
	Открыть

	9
	/
	8
	/
	Красный
	0 - 255
	Красный

	10
	/
	9
	/
	Зеленый
	0 - 255
	Зеленый

	11
	/
	10
	/
	Синий
	0 - 255
	Синий

	12
	/
	11
	/
	Белый
	0 - 255
	Белый

	/
	/
	/
	7
	Оттенок
	0 - 255
	Оттенок

	/
	/
	/
	8
	Насыщенность
	0 - 255
	Насыщенность

	/
	/
	/
	9
	Интенсивность
	0 - 255
	Интенсивность

	/
	9
	/
	/
	R1
	0 - 255
	R1

	/
	10
	/
	/
	G1
	0 - 255
	G1

	/
	11
	/
	/
	B1
	0 - 255
	B1

	/
	12
	/
	/
	W1
	0 - 255
	W1

	/
	13
	/
	/
	R2
	0 - 255
	R2

	/
	14
	/
	/
	G2
	0 - 255
	G2

	/
	15
	/
	/
	B2
	0 - 255
	B2

	/
	16
	/
	/
	W2
	0 - 255
	W2

	/
	17
	/
	/
	R3
	0 - 255
	R3

	/
	18
	/
	/
	G3
	0 - 255
	G3

	/
	19
	/
	/
	B3
	0 - 255
	B3

	/
	20
	/
	/
	W3
	0 - 255
	W3

	/
	21
	/
	/
	R4
	0 - 255
	R4

	/
	22
	/
	/
	G4
	0 - 255
	G4

	/
	23
	/
	/
	B4
	0 - 255
	B4

	/
	24
	/
	/
	W4
	0 - 255
	W4

	/
	25
	/
	/
	R5
	0 - 255
	R5

	/
	26
	/
	/
	G5
	0 - 255
	G5

	/
	27
	/
	/
	B5
	0 - 255
	B5

	/
	28
	/
	/
	W5
	0 - 255
	W5

	/
	29
	/
	/
	R6
	0 - 255
	R6

	/
	30
	/
	/
	G6
	0 - 255
	G6

	/
	31
	/
	/
	B6
	0 - 255
	B6

	/
	32
	/
	/
	W6
	0 - 255
	W6

	/
	33
	/
	/
	R7
	0 - 255
	R7

	/
	34
	/
	/
	G7
	0 - 255
	G7

	/
	35
	/
	/
	B7
	0 - 255
	B7

	/
	36
	/
	/
	W7
	0 - 255
	W7

	/
	37
	/
	/
	R8
	0 - 255
	R8

	/
	38
	/
	/
	G8
	0 - 255
	G8

	/
	39
	/
	/
	B8
	0 - 255
	B8

	/
	40
	/
	/
	W8
	0 - 255
	W8

	/
	41
	/
	/
	R9
	0 - 255
	R9

	/
	42
	/
	/
	G9
	0 - 255
	G9

	/
	43
	/
	/
	B9
	0 - 255
	B9

	/
	44
	/
	/
	W9
	0 - 255
	W9

	/
	45
	/
	/
	R10
	0 - 255
	R10

	/
	46
	/
	/
	G10
	0 - 255
	G10

	/
	47
	/
	/
	B10
	0 - 255
	B10

	/
	48
	/
	/
	W10
	0 - 255
	W10

	/
	49
	/
	/
	R11
	0 - 255
	R11

	/
	50
	/
	/
	G11
	0 - 255
	G11

	/
	51
	/
	/
	B11
	0 - 255
	B11

	/
	52
	/
	/
	W11
	0 - 255
	W11

	/
	53
	/
	/
	R12
	0 - 255
	R12

	/
	54
	/
	/
	G12
	0 - 255
	G12

	/
	55
	/
	/
	B12
	0 - 255
	B12

	/
	56
	/
	/
	W12
	0 - 255
	W12

	13
	/
	/
	/
	CCT
	0 - 255
	CCT

	14
	/
	12
	/
	Макрос
	0 - 255
	Макрос

	/
	/
	13
	/
	Форма
	0
	Закрыть

	
	
	
	
	
	1 - 6
	СВЕТОДИОД 1

	
	
	
	
	
	7 -- 13
	СВЕТОДИОД 2

	
	
	
	
	
	14 - 20
	СВЕТОДИОД 3

	
	
	
	
	
	21 -27
	СВЕТОДИОД 4

	
	
	
	
	
	28 - 34
	СВЕТОДИОД 5

	
	
	
	
	
	35 - 41
	СВЕТОДИОД 6

	
	
	
	
	
	42 - 48
	СВЕТОДИОД 7

	
	
	
	
	
	49 - 55
	СВЕТОДИОД 8

	
	
	
	
	
	56 -62
	СВЕТОДИОД 9

	
	
	
	
	
	63 - 69
	СВЕТОДИОД 10

	
	
	
	
	
	70 - 76
	СВЕТОДИОД 11

	
	
	
	
	
	77 - 83
	СВЕТОДИОД 12

	
	
	
	
	
	84 - 90
	3 светодиода, статические формы 1

	
	
	
	
	
	91 - 97
	3 светодиода, статические формы 2

	
	
	
	
	
	98 - 104
	3 светодиода, статические формы 3

	
	
	
	
	
	105 - 111
	4 светодиода, статические формы 1

	
	
	
	
	
	112 - 118
	4 светодиода, статические формы 2

	
	
	
	
	
	119 - 125
	4 светодиода, статические формы 3

	
	
	
	
	
	126 - 132
	3 инвертированных светодиода, статические формы 1

	
	
	
	
	
	133 - 139
	3 инвертированных светодиода, статические формы 2

	
	
	
	
	
	140- 146
	3 инвертированных светодиода, статические формы 3

	
	
	
	
	
	147 -153
	3 светодиода, статичные узоры посередине

	
	
	
	
	
	154 -160
	9 светодиодов, статичные узоры по внешнему кругу

	
	
	
	
	
	161 - 167
	Ветряная мельница, статический узор

	
	
	
	
	
	168 -174
	1 светодиод, плавные динамические эффекты

	
	
	
	
	
	175 - 181
	2 светодиода, плавные динамические эффекты

	
	
	
	
	
	182- 188
	3 светодиода, плавные динамические эффекты

	
	
	
	
	
	189 - 195
	3 инвертированных светодиода, плавные динамические эффекты

	
	
	
	
	
	196 -202
	4 светодиода, плавные динамические эффекты 

	
	
	
	
	
	203 - 209
	3 светодиода, плавные динамические эффекты

	
	
	
	
	
	210 - 216
	Эффект динамической волны

	
	
	
	
	
	217 -223
	Эффект вращения ветряной мельницы

	
	
	
	
	
	224 - 230
	Динамический эффект распускания лепестков

	
	
	
	
	
	231 - 237
	Эффект распускания красочных лепестков

	
	
	
	
	
	238 - 244
	Эффект волны красочных лепестков

	
	
	
	
	
	245 - 251
	Эффект вращения красочных лепестков

	
	
	
	
	
	252 - 255
	Эффект красочного вращения

	/
	/
	14
	/
	Скорость
	0 - 255
	Скорость формы

	15
	/
	/
	/
	Эффект
	0
	Закрыть

	
	
	
	
	
	1 - 100
	Эффект сновидения

	
	
	
	
	
	101 - 200
	Эффект волны

	
	
	
	
	
	201 - 255
	Пусто

	/
	/
	15
	/
	Возвращение формы
	0 - 255
	Возвращение формы

	/
	/
	16
	/
	Обратный димминг
	0 - 255
	Обратный димминг

	16
	57
	17
	10
	Масштабирование
	0 - 255
	Масштабирование

	17
	58
	18
	11
	Сброс/Прог.
	0 - 250
	Пусто

	
	
	
	
	
	251-255
	Сброс
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