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МЕНЮ     ВВЕРХ    ВНИЗ     ВВОД
MENU: выбор функции
UP: увеличить значение
DOWN: уменьшить значение
ENTER: подтвердить и сохранить

2. Функции меню
Нажимайте кнопку MENU после включения питания, и по очереди будут появляться пункты меню. Нажимайте кнопку UP или DOWN, чтобы изменить параметры функции, и кнопку ENTER, чтобы сохранить изменения.

Пункты меню:
	A001
	
	A512
	Изменить адресный код (A001–A512). Нажимайте UP или DOWN, чтобы изменить значение, нажмите ENTER, чтобы сохранить изменения. Значение по умолчанию — A001.

	CH04
	
	CH168
	Изменить количество каналов кнопками UP или DOWN — 4, 16 или 168. Нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — CH16.

	M000
	
	M126
	Переключение между 127 встроенными эффектами "три в одном" (M000–M126) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	S000
	
	S255
	Увеличить или уменьшить скорость работы встроенного эффекта "три в одном" (s000–s255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	C000
	
	C007
	Выбор из 8 эффектов встроенного белого света (M000–M007). Переключайте встроенные эффекты кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	Звук
	
	Звук
	Режим звукового управления 

	R255
	
	R000
	Увеличьте или уменьшите яркость красного (r000–r255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — r255.

	G255
	
	G000
	Увеличьте или уменьшите яркость зеленого (G000–G255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — G255.

	B255
	
	B000
	Увеличьте или уменьшите яркость зеленого (B000–B255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — B255.

	W255
	
	W000
	Увеличьте или уменьшите яркость белого (W000–W255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения. Значение по умолчанию — W255.

	T000
	
	
	Показать температуру, например, t045 означает, что текущая температура устройства составляет 45 °С. Если термистор 10K не установлен, отображается T000.




3. Управление в режиме "ведущий-ведомый"
    Две или более одинаковых устройства можно соединить трехжильными сигнальными проводами DMX. Для каждого устройства задается свой адресный код A001–A512, и любое из них установлено в качестве ведущего, в то время как другие являются ведомыми. При настройке эффектов градиента, импульса, перехода цветов, голосового управления, диммирования и пр. на ведущем устройстве, эти настройки синхронно изменяются на ведомых устройствах.
Примечания. 1. Для группы устройств можно задать только одно ведущее устройство. Если ведущих устройств несколько, все устройства будут работать несинхронно.
2. Все устройства могут работать только при выключенном пульте DMX512.

4. Заводские настройки
Для любого адресного кода от A001 до A512 удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд, чтобы вернуться к заводским настройкам. Заводские настройки в основном включают в себя выходную мощность устройства, режим работы вентилятора, температуру срабатывания защиты от перегрева и параметры передачи данных. Чтобы войти в режим сброса до заводских настроек для любой функции и выйти из него, удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд.
Таблица сброса до заводских настроек
	R255
	
	R032
	Увеличьте или уменьшите ток красных светодиодов (r032–r255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	G255
	
	G032
	Увеличьте или уменьшите ток зеленых светодиодов (g032–g255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	B255
	
	B032
	Увеличьте или уменьшите ток синих светодиодов (b032–b255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	W255
	
	W032
	Увеличьте или уменьшите ток белых светодиодов (w032–w255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	FAN0
	
	FAN1
	Измените скорость вращения двигателя оси Y (M000–M255) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.

	T040
	
	T070
	Настройка вентилятора: запуск вентилятора при поступлении питания на fan0; запуск вентилятора, когда значение Fan1 достигнет заданной температуры защиты от перегрева, нажмите ENTER для сохранения.

	Отправка
	
	Отправка
	Изменить порог температуры (40–70 °С) кнопками UP или DOWN, нажмите ENTER для сохранения.



5. Пульт DMX512
После включения питания задайте адресные коды всех устройств, а затем подключите все устройства к пульту DMX512 параллельно с помощью трехжильных сигнальных проводов. Адресный код перестанет мигать, указывая на то, что сигнал пульта DMX512 был отправлен на устройства. Используйте пульт DMX512 для управления нужными функциями в соответствии с инструкциями каждого канала.







Описание режима с 4 каналами:

	№
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов.

	2
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов.

	3
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов.

	4
	000-255
	Линейное диммирование белых светодиодов.



Описание режима с 16 каналами
	№
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Полное диммирование

	2
	000-255
	Строб RGB

	3
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов.

	4
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов.

	5
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов.

	6
	000-255
	Режим RGB

	7
	000-255
	Скорость RGB

	8
	000-255
	Белый строб

	9
	000-255
	белый свет

	10
	000-255
	Режим белого света

	11
	000-255
	Скорость белого света

	12
	000-255
	Строб RGBW

	13
	000-255
	Режим RGBW

	14
	000-255
	Скорость RGBW

	15
	000-255
	Цвет фона

	16
	000-255
	Диммирование фона




Описание режима со 168 каналами:
	№
	Значение канала
	Основная функция

	1
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 01.

	2
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 01.

	3
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 01.

	5
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 02.

	6
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 02.

	7
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 02.

	…
	… …
	… …

	142
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в сегменте 48.

	143
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в сегменте 48.

	144
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 48.

	145
	000-255
	Линейное диммирование красных светодиодов в секции 1.

	146
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в секции 2.

	147
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в секции 3.

	…   
	… …
	… …

	167
	000-255
	Линейное диммирование зеленых светодиодов в секции 23.

	168
	000-255
	Линейное диммирование синих светодиодов в сегменте 24.



6. Технические характеристики
Напряжение: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Мощность: 150 Вт
Светодиоды: 240 шт. мощностью 0,5 Вт (модель 5730) и 480 шт. мощностью 0,3 Вт (RGB)
Режим управления: DMX512, автономный, ведущий-ведомый, голосовое управление, с функцией RDM
Каналы: 4, 16, 168
Диммирование: 16-битное линейное диммирование 0–100%
Особенности: "бег лошади" + "взрывная вспышка"
Рабочая температура: от -30 °С до +50 °С
Частота строба: 1–30 Гц
Материал корпуса: черный металл
Режим подключения: вход/выход DMX512
Вход и выход питания.
Класс защиты: IP20
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