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Светодиодная вращающаяся голова типа WASH 6х40 Вт + 60 Вт FX с масштабированием
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[image: ]    
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Благодарим за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы останетесь довольны качеством наших изделий и обслуживания. В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой устройства.
Для правильной установки, эксплуатации и обеспечения безопасности рекомендуется, чтобы установку и эксплуатацию выполнял квалифицированный специалист, строго соблюдающий инструкции.
	[image: ]ОСТОРОЖНО! Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
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Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки.


Любой человек, который занимается установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием этого устройства, должен:
- обладать нужной квалификацией
- внимательно следовать инструкциям данного руководства
[bookmark: OLE_LINK1]1. ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за выбор профессиональной вращающейся головы.
Вы приобрели мощное и универсальное устройство.
Распакуйте устройство. Комплект поставки:
1. Кабель питания XLR — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кронштейн Omega — 1 шт.
4. Дополнительные принадлежности 
ИК-пульт управления  [image: ]
Внимательно проверьте компоненты на предмет повреждений при транспортировке. Если вы их обнаружили, проконсультируйтесь с вашим дилером и не устанавливайте это устройство.
2 Монтаж и установка
2.1 Меры предосторожности: для дополнительной защиты устанавливайте световые приборы за пределами пешеходных дорожек, зон отдыха и мест, где к прибору может получить доступ посторонний персонал.
Перед установкой прибора на любую поверхность убедитесь, что она выдержит минимальную точечную нагрузку, в 10 раз превышающую вес устройства.
При установке прибора необходимо всегда использовать дополнительное страховочное крепление, например, соответствующий предохранительный трос.
Никогда не стойте непосредственно под устройством при монтаже, снятии или обслуживании прибора на потолке или на плоской ровной поверхности (см. рисунок ниже). Убедитесь, что устройство находится на расстоянии не менее 0,5 м (1,5 фута) от любых легковоспламеняющихся предметов (декорации и т.д.).
Всегда используйте и устанавливайте прилагаемый предохранительный трос в качестве меры предосторожности для предотвращения случайного повреждения и /или травмы в случае поломки крепления.
2.2 Точки монтажа:
Подвесной монтаж требует большого опыта, в том числе расчета предельных рабочих нагрузок, глубокого знания используемых монтажных материалов, а также периодической проверки безопасности всех монтажных материалов и крепежа. Если у вас нет необходимой квалификации,
не пытайтесь выполнить установку самостоятельно, неправильная установка может привести к травмам.
Перед подключением вилки питания к соответствующей сетевой розетке обязательно выполните все процедуры по монтажу.
2.3 Установка зажима:
Прибор поставляется с уникальным монтажным кронштейном в сборе, который включает в себя нижнюю часть основания, входящий в комплект "кронштейн Omega" и гнездо для предохранительного троса (см. рисунок ниже). При монтаже устройства на ферму обязательно закрепите штатный зажим на прилагаемом кронштейне Omega с помощью винта M10, вставив его в центральное отверстие на кронштейне. В качестве дополнительной меры безопасности обязательно прикрепите к устройству по крайней мере один предохранительный трос подходящей прочности, используя гнездо для троса в основании.
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(2) Зажим
(3) Предохранительный трос
(4) Быстроразъемный фиксатор

2.4 Подключение контроллера DMX-512
Подключите один конец прилагаемого кабеля XLR к 3-контактному выходному гнезду XLR вашего контроллера, а другой конец — к 3-контактному входному гнезду XLR устройства. Вы можете соединить несколько устройств вместе с помощью последовательного соединения. Для этого требуется двухжильный экранированный кабель с входным и выходным разъемами XLR. См. схему ниже.

Выход DMX
3-контактный разъем XLR
Вход DMX
3-контактный разъем XLR
1: заземление
2: данные (-)
3: данные (+)
Выход DMX512
3-контактный разъем XLR
ОБЩИЙ
Вход DMX512
3-контактный разъем XLR


2.4 Подключение DMX-512 с помощью терминатора DMX
Если кабель DMX следует проложить на большом расстоянии, или в помещении присутствуют электрические помехи, например, на дискотеке, рекомендуется использовать терминатор DMX. Это помогает предотвратить искажение цифрового управляющего сигнала электрическими помехами. Терминатор DMX представляет собой штекер XLR с резистором на 120 Ом, подключенным между контактами 2 и 3, который затем подключается к выходному разъему XLR последнего устройства в цепи. См. рисунки ниже.
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Контакт 3
Контакт 2


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПИТАНИЕ
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Энергопотребление: 280 Вт
Каналы DMX: 28/37 каналов
Панорамирование: 540° (16 бит) с электрической коррекцией
Наклон: 240° (16 бит) с электрической коррекцией
Источник света: 6х40 Вт RGBW + 60 Вт RGBW
Кольцо: 40 светодиодов по 0,7 Вт (RGB)
Светодиодное кольцо позволяет создавать эффект радуги
Угол угол раскрытия луча: 18-50°
8-гранная призма
Уникальный эффект: волшебный калейдоскоп
Функция RDM
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск
Защита от перегрева
Диммер: 0–100 %
Строб: 0–20 Гц
Экран: ЖК-дисплей
МАССА И РАЗМЕРЫ
Масса нетто: 9,5 кг
Масса брутто: 11 кг
Размер упаковки: 48x37x28 см


4 ФУНКЦИИ МЕНЮ
	Главное меню
	Второй уровень
	Третий уровень
	Четвёртый уровень

	Адрес Dmx
	000–512
	
	

	Устройство
	Режим DMX
	STD / HSI
	

	
	Режим работы
	DMX/Ведущий/Звук
	

	
	Инвертировать панорамирование
	Выкл./Вкл.
	

	
	Инвертировать наклон
	Выкл./Вкл.
	

	
	Нет сигнала Dmx
	Очистить / удерживать
	

	
	Чувствительность к звуку
	00–99
	

	Вручную
	Панорамирование
	000–255
	

	
	Точное панорамирование
	000–255
	

	
	Наклон
	000–255
	

	
	Точный наклон
	000–255
	

	
	⁞
	⁞
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Информация
	Время
	Текущее время
	xxx ч

	
	
	Общее время работы
	xxx ч

	
	Датчик
	Панорамирование
	ДА / НЕТ

	
	
	Наклон
	ДА / НЕТ

	
	
	Масштабирование
	ДА / НЕТ

	
	
	Температура
	ДА / НЕТ

	
	
	Вентилятор
	ДА / НЕТ

	
	Температура
	Температура головы
	xxx °C

	
	Версия прошивки
	Панель
	Vx.xx

	
	
	
	Vx.xx

	
	
	
	Vx.xx

	Заводские настройки
	Пароль
	000–255
	

	
	Панорамирование
	000–255
	

	
	Наклон
	000–255
	

	
	Масштабирование
	000–255
	

	
	Красный
	000–255
	

	
	Зеленый
	000–255
	

	
	Синий
	000–255
	

	
	Белый
	000–255
	

	Сброс прибора
	Сброс двигателя
	Отмена/Да
	

	
	Заводские настройки
	Отмена/Да
	

	Экран
	Язык
	Китайский/английский
	

	
	Переворот экрана
	Нормальный / Обратный
	

	
	Режим экрана
	60 с / Работа
	



5 КАНАЛЫ DMX
28/37 каналов
	28 каналов
	37 каналов
	Название
	Значение
	Функция

	1
	1
	Панорамирование
	0–255
	Панорамирование

	2
	2
	Точное панорамирование
	0–255
	Точное панорамирование

	3
	3
	Наклон
	0–255
	Наклон

	4
	4
	Точный наклон
	0–255
	Точный наклон

	5
	5
	Скорость пан./накл.
	0–255
	Скорость пан./накл.

	6
	6
	Димминг
	0–255
	Димминг

	/
	7
	Точный димминг
	0–255
	Точный димминг

	7
	8
	Строб
	
	Строб

	
	
	
	0–3
	Выкл.

	
	
	
	4–103
	Обычный строб от медленного к быстрому

	
	
	
	104–107
	Вкл.

	
	
	
	108–207
	Импульсный строб от медленного к быстрому

	
	
	
	208–212
	Вкл.

	
	
	
	213–225
	Случайный строб, низкая скорость

	
	
	
	226–238
	Случайный строб, средняя скорость

	
	
	
	239–251
	Случайный строб, высокая скорость

	
	
	
	252–255
	Вкл.

	8
	9
	Призма, красная
	0–255
	Призма, красная

	/
	10
	Призма, красная, точная
	0–255
	Призма, красная, точная

	9
	11
	Призма, зеленая
	0–255
	Призма, зеленая

	/
	12
	Призма, зеленая, точная
	0–255
	Призма, зеленая, точная

	10
	13
	Призма, синяя
	0–255
	Призма, синяя

	/
	14
	Призма, синяя, точная
	0–255
	Призма, синяя, точная

	11
	15
	Призма, белая
	0–255
	Призма, белая

	/
	16
	Призма, белая, точная
	0–255
	Призма, белая, точная

	12
	17
	Красный
	0–255
	Красный

	/
	18
	Точный красный
	0–255
	Точный красный

	13
	19
	Зеленый
	0–255
	Зеленый

	/
	20
	Точный зеленый
	0–255
	Точный зеленый

	14
	21
	Синий
	0–255
	Синий

	/
	22
	Точный синий
	0–255
	Точный синий

	15
	23
	Белый
	0–255
	Белый

	/
	24
	Точный белый
	0–255
	Точный белый

	16
	25
	CCT
	
	CCT

	
	
	
	0
	Пусто

	
	
	
	1–27
	8500K

	
	
	
	28–55
	7500K

	
	
	
	56–83
	6800K

	
	
	
	84–111
	6200K

	
	
	
	112–139
	5600K

	
	
	
	140–167
	5000K

	
	
	
	168–195
	4500K

	
	
	
	196–223
	3600K

	
	
	
	224–251
	3200K

	
	
	
	252–255
	2800K

	17
	26
	Макрос
	0–255
	Макрос

	18
	27
	Масштабирование
	0–255
	Масштабирование

	19
	28
	Вращение призмы
	
	Вращение призмы

	
	
	
	0–127
	Ручное вращение

	
	
	
	128–190
	Вращение по часовой стрелке от быстрого к медленному

	
	
	
	191–192
	Остановка

	
	
	
	193–255
	Вращение против часовой стрелки от медленного к быстрому

	20
	29
	Эффект
	
	Эффект

	
	
	
	0
	Выкл.

	
	
	
	1–255
	Динамический эффект, каждые 19 значений для одного эффекта

	21
	30
	Скорость эффекта
	0–255
	Скорость эффекта

	22
	31
	Сброс
	0–229
	Пусто

	
	
	
	230–239
	Сброс двигателя (5 секунд)

	
	
	
	240–255
	Режим автоматического запуска

	23
	32
	Полосовой диммер
	0–255
	Полосовой диммер

	24
	33
	Красная полоса
	0–255
	Красная полоса

	25
	34
	Зеленая полоса
	0–255
	Зеленая полоса

	26
	35
	Синяя полоса
	0–255
	Синяя полоса

	27
	36
	Эффект полосы
	0–16
	Пусто

	
	
	
	16–255
	Эффект кольца, каждые 20 значений для одного эффекта

	28
	37
	Скорость эффекта полосы
	0–255
	Скорость эффекта кольца от медленной к быстрой
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