Bristage PAR1818

Прожектор 
Par 18 X 18 Вт 6 в 1
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочитайте руководство перед эксплуатацией.

Осторожно!
Будьте осторожны при работе. Прикосновение к проводам под высоким напряжением может привести к поражению электрическим током!
Храните устройство в защищенном от дождя и влаги месте!
При использовании убедитесь, что оно заземлено!
Прежде чем открывать корпус, извлеките вилку питания из розетки!
В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед первым запуском устройства.
Введение
Благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели мощное и универсальное устройство. Распакуйте устройство. Перед первым запуском убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Если таковые имеются, обратитесь к дилеру и не используйте устройство.
Инструкции по безопасности
Устройство было выпущено с завода в полностью исправном состоянии. Для поддержания этого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователю необходимо следовать инструкциям по технике безопасности и предупреждающим надписям, приведенным в данном руководстве. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется или перед его чисткой. Дети и непрофессионалы не должны пользоваться устройством! Внутри устройства отсутствуют детали, подлежащие ремонту пользователем. 
Технические характеристики
Входное напряжение: 100–240 В пер. тока 50/60 Гц
Энергопотребление: 165 Вт             
Светодиоды: 18 шт. по 18 Вт RGBWA + УФ 6 в 1
Световые эффекты: чистый цвет, смешение и плавное заполнение            
Каналы DMX: 6/10
Функция: настройка баланса белого, коррекция оттенка
Защита от перегрева 
Режим управления: DMX512/Ведущий-ведомый/Автоматический запуск/Звук 
Линейное диммирование на 0–100% 
Высокоскоростной синхронный строб 
Класс защиты: IP20 
Размер изделия: 210 × 250 × 190 мм
Масса нетто: 2,5 кг  
Масса брутто: 3,0 кг
Управление меню
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[MENU] Главное меню для выбора или возврат к предыдущему меню
[UP] Выбор меню или увеличение значения
[DOWN] Выбор меню или уменьшение значения
[ENTER] ОК/ввод или выбор подменю
Структура меню:
	№
	На экране 
	Функция
	Значение
	Описание

	1
	A001
	Адрес DMX
	001–512
	10-канальный режим, кнопки UP и DOWN увеличивают и уменьшают значение

	2
	d001
	Адрес DMX
	 001–512
	6-канальный режим, кнопки UP и DOWN увеличивают и уменьшают значение 

	3
	r255
	Диммирование красного
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN

	4
	G255
	Диммирование зеленого
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN 

	5
	b255
	Диммирование синего
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN 

	6
	u255
	Диммирование белого
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN

	7
	y255
	Диммирование янтарного
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN 

	8
	P255
	Диммирование ультрафиолетового
	000–255
	Изменение яркости кнопками UP и DOWN

	9
	FH99
	Строб
	01–99
	Изменение скорости кнопками UP и DOWN

	10
	CL01
	Выбор цвета
	01–08
	Изменение цвета кнопками UP и DOWN

	11
	CC99
	Переход между цветами
	01–99
	Изменение скорости кнопками UP и DOWN

	12
	DE99
	Цветовой градиент
	01–99
	Изменение скорости кнопками UP и DOWN

	13
	CP99
	Пульсация цветов
	01–99
	Изменение скорости кнопками UP и DOWN

	14
	SU01
	Звуковое управление цветами
	 01–09
	Изменение эффектов кнопками UP и DOWN


Управление DMX:
После настройки адресов можно начать управлять оборудованием с помощью контроллера света. После включения устройство автоматически определит, получены ли данные DMX 512 или нет.
Режимы каналов:
 10-канальный режим
	Канал 
	Значение DMX
	Функция 
	Описание 

	Канал 1
	0–255
	Полное диммирование
	Полное диммирование RGBWA+УФ — от темного к яркому

	Канал 2
	0–255
	Диммирование красного 
	Диммирование красного — от темного к яркому 

	Канал 3
	0–255
	Диммирование зеленого 
	Диммирование зеленого — от темного к яркому 

	Канал 4
	0–255
	Диммирование синего 
	Диммирование синего — от темного к яркому 

	Канал 5
	0–255
	Диммирование белого 
	Диммирование белого — от темного к яркому 

	Канал 6
	0–255
	Диммирование янтарного 
	Диммирование янтарного — от темного к яркому 

	Канал 7
	0–255
	Диммирование УФ 
	Диммирование УФ-света — от темного к яркому 

	Канал 8
	0–255
	Полный строб
	Полный строб RGBWA + УФ — от медленного до быстрого 

	Канал 9
	0–255
	Выбор функции
	000–050: управление каналами 1-8. 
051–100: вывод различных цветов 
101–150: переход между цветами. 
151–200: цветовой градиент. 
201–250: пульсация цветов. 
251–255: звуковое управление 

	Канал 10
	0–255
	Скорость функции
	От медленной до быстрой (при выводе цветов и звука выберите цвет)


Режим 6 каналов
	Канал 
	Значение DMX
	Функция 
	Описание 

	Канал 1
	0–255
	Диммирование красного 
	Диммирование красного — от темного к яркому 

	Канал 2
	0–255
	Диммирование зеленого 
	Диммирование зеленого — от темного к яркому 

	Канал 3
	0–255
	Диммирование синего 
	Диммирование синего — от темного к яркому 

	Канал 4
	0–255
	Диммирование белого 
	Диммирование белого — от темного к яркому 

	Канал 5
	0–255
	Диммирование янтарного 
	Диммирование янтарного — от темного к яркому 

	Канал 6
	0–255
	Диммирование УФ 
	Диммирование УФ-света — от темного к яркому 


